**Zatřídění komunikací města Šternberk – 2. etapa**

Z pohledu dopravní bezpečnosti je v rámci řešené lokality nejdůležitější komunikace silnice první třídy č. 46 na ulici Jívavská.

Průměrná denní intenzita dopravy na této komunikaci je 5000 vozidel/den.

Tato silnice je zařazena do třídy osvětlení **M4**. Na mapě je vyznačena **zelenou** barvou.

Dalšími důležitými komunikacemi jsou silnice II a III. třídy:

**č. III/44423,** která vede od křižovatky s ulicí Jívavská, ulicemi Svatoplukova, Sadová, Opavská.

**č. III/44429 a 44430,** procházející m.č. Dalov.

**č. III/44429 a 44430,** procházející m.č. Dalov.

**č. II/444,** procházející m.č. Těšíkov.

Tyto silnice III. třídy jsou zařazeny do třídy osvětlení **M5**. Na mapě jsou vyznačeny **modrou** barvou.

Ostatní komunikace jsou převážně místní komunikace a příjezdové cesty k domům s velmi slabým provozem. Tyto komunikace jsou zařazeny do třídy osvětlení.:

**P3**, v mapě jsou označeny **červenou** barvou

**P4**, v mapě jsou označeny **fialovou** barvou

Chodníky, osvětlení cyklostezek a parků jsou zařazeny do třídy osvětlenosti **P5**, v mapě jsou označeny **oranžovou** barvou.