**ARVUM, Poľnohospodárske družstvo**

Körtvélyešská 490/30, 930 25 Vrakúň

IČO: 00191752; IČ DPH: SK2020365754

Tel: +421 907 747263 ; E-mail: [office@arvum.sk](mailto:office@arvum.sk)

**Technická špecifikácia**

|  |  |
| --- | --- |
| **Subjekt prekladajúci cenovú ponuku** | |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| DIČ: |  |
| Platiteľ DPH/Neplatiteľ DPH: |  |
| IČ DPH: |  |
| Štatutár: |  |
| Kontaktná osoba: |  |
| Tel. č./Mobil: |  |
| E-mail: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Názov: | **Šmykom riadený nakladač – 1 ks** |
| Typové označenie: |  |
| Výrobca: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Požadovaný technický parameter** | **Hodnota požadovaného parametra** | **Konkrétna hodnota parametra**  **(uchádzač doplní:**  **áno / nie / hodnota)** |
|  | | | |
| 1. | Výkon motora | Od 45 kW - do 60 kW |  |
| 2. | Počet valcov motora | Min. 4 |  |
| 3. | Objem motora | Od 2000 - do 3300 cm3 |  |
| 4. | Hydrostatický pohon | Vyžaduje sa |  |
| 5. | Ovládanie pohonu – elektrohydraulické s joystickmi | Vyžaduje sa |  |
| 6. | Hydraulické čerpadlo | Od 70 l - do 85 l/min |  |
| 7. | Šírka lopaty | Min. 1,8 – max. 2 m |  |
| 8. | Nakladacia výška po dno lopaty | Min. 2800 mm |  |
| 9. | Rypná sila hydraulických valcov lopaty | Od 22 - do 25 kN |  |
| 10. | Rypná sila hydraulických valcov výložníka | Od 11 - do 14 kN |  |
| 11. | Rýchloupínacie zariadenie pracovného náradia | Vyžaduje sa |  |
| 12. | Odpruženie výložníka | Vyžaduje sa |  |
| 13. | Samo vyrovnávací mechanizmus pracovného náradia | Vyžaduje sa |  |
| 14. | Kopírovacia funkcia výložníka | Vyžaduje sa |  |
| 15. | Kabína pracho-, a vodotesná | Vyžaduje sa |  |
| 16. | Cúvacia kamera | Vyžaduje sa |  |
| 17. | Pracovné osvetlenie predné / zadné | Vyžaduje sa |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Cena bez DPH v EUR: |  |
| DPH v EUR: |  |
| Cena s DPH v EUR: |  |

Miesto a dátum vystavenia cenovej ponuky:

Meno, podpis a pečiatka oprávnenej osoby: