|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Technické vlastnosti** | | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** | **Presná hodnota** |
|  |
| Osobný automobil | | ks |  |  | 1 |  |
| Objem valcov | | cm3 | 1900 | 3000 |  |  |
| Výkon | | kW | 120 | 200 |  |  |
| Maximálna rýchlosť | | km/h | 160 | 200 |  |  |
| Celková hmotnosť | | kg | 1700 | 3000 |  |  |
| Objem batožinového priestoru | | liter | 1350 | 2200 |  |  |
| Rázvor vozidla | | mm | 3200 | 3450 |  |  |
| Dĺžka vozidla | | mm | 5250 | 5600 |  |  |
| Šírka vozidla (údaj bez spätných zrkadiel) | | mm | 1900 | 2050 |  |  |
| Výška vozidla | | mm | 1850 | 2120 |  |  |
| Svetlá výška podvozku | | mm | 150 | 210 |  |  |
| **Technické vlastnosti** | | **Hodnota / charakteristika** | | | |  |
| Farba karosérie | | Biela | | | |  |
| Karoséria | | 5 dverová, 6-8 miestna | | | |  |
| Motor | | Vznetový | | | |  |
| Emisná norma | | EURO 6 | | | |  |
| Palivo | | Nafta | | | |  |
| Prevodovka | | Automatická | | | |  |
| Brzdy | | Kotúčové na všetkých kolesách | | | |  |
| Riadenie | | S posilňovačom | | | |  |
| Pohon | | Predná náprava | | | |  |
| Klimatizácia | | Automatická | | | |  |
| Centrálne zamykanie | | S diaľkovým ovládaním | | | |  |
| Bezpečnosť | | Imobilizér | | | |  |
| Tempomat | | S obmedzovačom rýchlosti, adaptívny | | | |  |
| Volant | | Kožený, Multifunkčný | | | |  |
| Elektrické ovládanie okien | | Na všetkých, kde je to fabricky dostupné | | | |  |
| Komfortné telefonovanie | | Bluetooth (nie je prípustná externá montáž zariadenia) | | | |  |
| Navigačný systém | | S dotykovým displejom | | | |  |
| Vonkajšie spätné zrkadlá | | Elektrický nastaviteľné, vyhrievané a elektricky sklopné | | | |  |
| Multimediálny systém | | Podpora Apple Carplay, Android auto | | | |  |
| Sedadlá - predné | | Vyhrievané | | | |  |
| Sedadlá - poťah | | Kožené, (prípustná verzia textilné sedadlá s presnými koženými poťahmi) | | | |  |
| Sedadlá- usporiadanie | | 1. rad štandardne, 2. rad otočený v protismere jazdy, 3. rad štandardne | | | |  |
| Hlavné svetlomety | | Technológia LED,(prípustná verzia s technológiou Xenón) | | | |  |
| Denne svietenie | | Technológia LED | | | |  |
| Zadné svetla | | Technológia LED | | | |  |
| Hmlové svetla | | Predné a zadné | | | |  |
| Sklá na vozidle | | Od B-stĺpika dozadu zatmavené okná (nie je prípustná dodatočná montáž fólií ) | | | |  |
|  |
| Povinná výbava | | V zmysle zákona č. 725/2004 Z.z | | | |  |
| Parkovacie senzory | | Vpredu a vzadu | | | |  |
| Letné pneumatiky | | Na 16-18" diskoch z ľahkých zliatin | | | |  |
| Zimné pneumatiky | | Na 16-18" diskoch z ľahkých zliatin | | | |  |
| Cena zahŕňa | | Dažďový a svetelný senzor | | | |  |
| Cena zahŕňa | | Parkovacia kamera | | | |  |
| Cena zahŕňa | | Grafický displej palubného počítača | | | |  |
| Cena zahŕňa | | Digitálny prístrojový panel s nastaviteľným zobrazovaním údajov | | | |  |
| Cena zahŕňa | | Záruku na vozidlo 4roky /150000km | | | |  |
| Cena zahŕňa | | Diaľničná známka 365dňová | | | |  |
| Cena zahŕňa | | Gumové rohože | | | |  |
| Cena zahŕňa | | Nezávisle programovateľne kúrenie WEBASTO | | | |  |
| Cena zahŕňa | | 3x 12V zásuvku, Menič napätia 230V-400W | | | |  |
|  |
| **Ďalšie osobitné technické požiadavky:**  **Montáž zvukovo-svetelného výstražného systému (majáky**)  **Exteriér**  Predný nárazník: 2ks LED zábleskových majákov (maják parametrovo: min. počet 6LED o výkonu každá LED 3W, DUALCOLOR oranžovo-modrý, vzájomná synchronizácia), skryto zabudovaný reproduktor (reproduktor parametrovo: 150W, IP65)  Zadný nárazník/dvere: 2ks LED zábleskových majákov (maják parametrovo: min. počet 6LED o výkonu každá LED 3W, DUALCOLOR oranžovo-modrý, vzájomná synchronizácia),  Strecha vozidla: Svetelná rampa v prednej časti vozidla- (parametrovo: šírka 140cm, výška rampy bez úchytov 4cm, min. počet vysoko svietivých DUALCOLOR oranžovo-modrých LED 56ks, stroboskopický efekt, svetelné moduly orientovane vpred a L+P stranu, Halogénové prisvietenie v smere jazdy a do bočných strán, reproduktor o výkone min. 90W IP65, uchytenie na magnetoch, ktoré sú odolné do rýchlosti 160Km/hod, rozpojiteľný konektor), Svetelná rampa v zadnej časti vozidla (parametrovo: šírka 140cm, výška rampy bez úchytov 4cm, min. počet vysoko svietivých DUALCOLOR oranžovo-modrých LED 40ks, stroboskopický efekt, svetelné moduly orientované vzad a L+P stranu + integrovaná svetelná ALEJ s vysoko svietivých oranžovými LED o počte 32ks, uchytenie na magnetoch, ktoré sú odolné do rýchlosti 160Km/h, rozpojiteľný konektor)  **Interiér**  Čelné okno: 1ks LED zábleskového majáku (maják parametrovo: min. počet 6LED o výkonu každá LED 3W, DUALCOLOR oranžovo-modrý, rozpojiteľný konektor)  Do interiéru zabudovať spínacie zariadenie (profesionálny výstražný systém) s integrovanou sirénou + s možnosťou reprodukcie hlasu, na ovládanie vyššie spomenutých zariadení vrátane dodania ovládača systému. Ovládač celého systému- zvukovo výstražného systému umiestniť na dosah vodiča vozidla.  **Batožinový priestor vozidla**  Do batožinového priestoru umiestniť profesionálny úložný systém hliníkovej konštrukcie, napríklad od firmy BEKS systém. Požiadavky na úložný systém : 3-radový, 1x hlboká zásuvka, 2x plytké zásuvky, 2x štandardné zásuvky, systém na zafixovanie 2x 7.5kg hasiaceho pristroja+ 1x teleskopického rebríka+ 1x rezervného kolesa.  **Spolu s vozidlom žiadame dodať aj nasledovné veci:**  1x teleskopický rebrík hliníkovej konštrukcie, dĺžky 3,2m  6x dopravný kužeľ s pevnou gumovou základnou, výška 50cm  2x nabíjateľná ručnú LED baterku min.36W  2x zakladací plastový klin pod koleso vozidla  1x meracie koliesko s LCD displejom  1x LED vonkajšie osvetlenie umiestené na stojane, teleskopický stojan,2x50W  **Iné osobitné požiadavky:**  ´- nové vozidlá a modelový rad 2023 a vyššie  ´- dodacia lehota do 18 mesiacov (vrátane úpravy vozidla)  ´- návod na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku  ´- prihlásenie vozidla na dopravnom inšpektoráte  ´- plná nadrž PHM | | | | | | |