Obstarávateľ:

KOVACS AGRO spol. s r.o., Družstevná 12, 935 61 Hronovce

IČO: 34118594

**Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu**

Tento prieskum trhu sa uskutočňuje za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky.

**Názov zákazky: „Samochodný postrekovač s GPS navigáciou“**

**Opis predmetu zákazky:** Dodávka stroja na aplikáciu postrekov.

**Spôsob predloženia ponuky:** Výlučne elektronicky. Vyplňte prosím priložený formulár ponuky, predložte scan vo formáte PDF vrátane podpisu a pečiatky.

**Požadovaná špecifikácia technologických zariadení:**

* motor musí mať výkon min. 240 HP
* podvozok musí mať minimálnu svetlosť 160 cm
* stroj musí mať mechanicky nastaviteľný rozvod kolies minimálne v rozsahu od 205 do 235 cm
* stroj musí mať UV odolnú nádrž s obsahom min. 4100 l
* nádrž musí mať výpustný otvor
* nádrž musí mať preplachovaciu súpravu s elektronickým hladinoznakom a miešaním
* stroj musí byť vybavený súpravou na spodné plnenie
* stroj musí byť vybavený 5-stupňovou filtráciou
* postrekovač musí byť vybavený palubným počítačom a anténou GPS
* kabína musí byť vybavená filtráciou, klimatizáciou a kúrením
* vzduchovo odpružený podvozok
* vzduchovo odpružená kabína
* sedadlo operátora musí byť odpružené
* riadenie funkcií postreku musí byť riadené multifunkčným joystickom
* súčasťou dodávky musí byť anemometer aj s teplomerom
* stroj musí byť vybavený ISOBUS dotykovou obrazovkou, s integrovaným automatickým spínaním postrekových sekcií
* osvetlenie pre prácu v noci a jazdu po ceste musí byť LED
* ramená musia mať šírku 24/12 m
* ramená s flexibilným zdvihom minimálne 35 cm a maximálne 320 cm
* stroj musí umožňovať individuálne naklápanie jednotlivých ramien
* stroj musí byť vybavený riadenou vzduchovou asistenciou s elektronickou plynulou reguláciou otáčok ventilátora
* súčasťou musí byť elektronicky riadené uhlové nastavenie vzduchových dýz
* ramená musia byť osvetlené LED svetlami
* stroj musí mať možnosť dodatočnej montáže variabilnej aplikácie dusíka