|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov predmetu zákazky: Karborundová škrabka na zemiaky** | | | | |
| **Špecifikácia predmetu zákazky** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| Predmetom zákazky je zariadenie: **„Karborundová škrabka na zemiaky“,** skonštruované z nových, nerepasovaných komponentov tvoriacich jeden ucelený funkčný technologický celok, pre potreby kupujúceho súvisiace s realizáciou projektu s názvom „Zavedenie ekologizujúcich technológií do spoločnosti Liptovská potravinárska spoločnosť s.r.o.“ podľa prílohy č. 1 k zmluve s názvom „Špecifikácia predmetu kúpy“ a podľa časti ponuky predávajúceho s názvom „Prehľad rozpočtových nákladov“, ktorá tvorí prílohu č. 2 zmluvy. Záväzok predávajúceho podľa zmluvy zahŕňa tiež dodávku služieb priamo súvisiacich s dodaním predmetu kúpy, a to doprava na miesto dodania podľa zmluvy, zaistenie predmetu kúpy pred poškodením, inštalácia a uvedenie do prevádzky, test funkčnosti predmetu kúpy, akceptačný test, vykonanie všetkých východiskových odborných prehliadok predmetu kúpy, odborných skúšok a iných požiadaviek na bezpečnú prevádzku stanovených platnou legislatívou EÚ a SR týkajúcich sa predmetu kúpy, dodanie pokynov pre užívanie a prevádzku predmetu kúpy, pričom predávajúci bude povinný preukázať dosiahnutie všetkých technických parametrov predmetu kúpy, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 a prílohe č. 2 zmluvy a zaškoliť obsluhujúci personál kupujúceho v mieste dodania podľa zmluvy a tiež poskytnúť záručný servis predmetu kúpy min. 24 mesiacov.  Požiadavky na technologický celok: Zariadenie slúžiace na škrabanie zemiakov alebo inej koreňovej zeleniny vrátane čerpadla a dopravníkov. | | | | |
|  | | | | |
| **Technologický celok: Karborundová škrabka na zemiaky**  **Merná jednotka: kus**  **Počet jednotiek: 1** | | | | |
| **Por. číslo** | **Popis parametra** | **Merná jednotka požadovaného parametra** | **Minimálne požiadavky na parameter** | |
| **1.** | **Škrabka** | | | |
| 1.1 | Minimálny požadovaný výkon hlavného škrabania. Hodnota materiálu na vstupe | kg/h | min. 5000 | |
| 1.2 | Voliteľné otáčky na škrabacích valcoch - frekvenčný menič | - | áno | |
| 1.3 | Prevedenie zariadenia z potravinárskej nerezovej ocele | - | áno | |
| 1.4 | Riadiaci panel | - | áno | |
| 1.5 | Centrálne mazanie | - | áno | |
| 1.6 | Počet valcov | kus | 6 až 12 | |
| 1.7 | Dĺžka škrabacích valcov | m | 2,7 až 3 | |
| 1.8 | Zvod odpadu | - | áno | |
| 1.9 | Podesta | - | áno | |
| 1.10 | Možnosť škrabania bez prívodu vody | - | áno | |
| 1.11 | Max. príkon | kW | min. 20 | |
| **2.** | **Čerpadlo / dopravníky** | | | |
| 2.1 | Nerezové prevedenie | - | áno | |
| 2.2 | Dopravník na vstupe - výška vstupu | mm | min. 900 | |
| 2.3 | Kapacita | kg/h | min. 5000 | |
| 2.4 | Dopravník vodorovný nerezové prevedenie | - | áno | |
| 2.5 | Dĺžka/ kapacita | mm/ kg/h | min. 5800 / 5000 | |
|  | **Služby súvisiace s dodávkou** | | | |
| 3. | Dopravné náklady, náklady na vyloženie a manipuláciu na mieste dodania | - | áno | |
| 4. | Inštalácia a uvedenie do prevádzky (odhadovaná doba 1 mesiac) | - | áno | |
| 5. | Akceptačný test v mieste prevádzky a vykonanie všetkých východiskových odborných prehliadok a skúšok | - | áno | |
| 6. | Zaškolenie obsluhy a supervízia po uvedení do prevádzky | - | áno | |
| 7. | Záručný servis (minimálne 24 mesiacov) | - | áno | |