|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Por. číslo** | **Názov materiálu** | **Charakteristika** |
| **1** | **Oblek ringo** | Oblek vyrobený zo špeciálne tkaného ringového materiálu (bavlna/nylon), pevný, mäkký, minimálne obmedzujúci pohyb figuranta. |
| **2** | **Ochranný noháv ringo** | Ochrana upevniteľná na nohu, vyrobená zo špeciálne tkaného ringového materiálu slúžiaca na nácvik obranných prác pri výcviku mladých psov |
| **3** | **Ochranný štít ringo** | Individuálny prostriedok figuranta vyrobený z prírodných a syntetických materiálov s nastaviteľným upínaním, chrániaci hrudník figuranta. Jeho je uspôsobený na pripnutie peškov, slúžiacich ako odmena pri správne vykonanom zákuse služobným psom |
| **4** | **Postroj na obranu**  | Postroj čierny na obranné práce z polyesteru s odnímateľným logom „POLÍCIA“ šitý s rúčkou na úchop, nastaviteľný okolo hrudníka od 60 do 100 cm, s rýchloupínacím trojzubcom z mrazuvzdorného materiálu, šírka upínacích popruhov 5 – 5,5 cm, kovové oká na upínanie musia byť zvarené. |
| **5** | **Rukáv ochranný pre mladé psy pravý** | Ochranný individuálny prostriedok slúžiaci figurantovi na ochranu pred uhryznutím služobným psom pri cvikoch obrany; zhotovený z prírodných a syntetických materiálov; ochrana ramena je konštrukčne riešená tvrdeným krytom; konštrukcia pozostáva z vnútorného kopyta s vnútorným úchopom pre stabilizáciu pred a počas zákusu psa; vyhotovenie je pravé, |
| **6** | **Manžeta pod civilný odev rukáv** | Individuálny prostriedok figuranta vyrobený z prírodných a syntetických materiálov s nastaviteľným upínaním. Využíva sa pri nácviku obranných prác ako skrytá ochrana pod civilný odev. |
| **7** | **Výcviková vesta**  | Funkčná výcviková vesta pre psovoda čiernej farby na zips z odolného materiálu s možnosťou stiahnutia v páse, minimálne 4 funkčné vrecká na prednom diely a 1 na zadnom diely. |
| **8** | **Suspenzor** | Individuálny ochranný prostriedok figuranta vyrobený z prírodného a syntetického materiálu s nastaviteľným upínaním, slúžiaci k zabráneniu zranenia genitálií; používa sa pri nácviku v obranných prácach pod odev. |
| **9** | **Prilba ochranná** | Ochranná prilba - individuálny ochranný prostriedok figuranta. Vyrobená z prírodného a syntetického materiálu s nastaviteľným upínaním, slúžiaci k zabráneniu zranenie hlavy, tvárovej časti a krku.  |
| **10** | **Vôdzka samonavíjacia** | Vôdzka slúžiaca k základnej manipulácii so služobným psom počas výcviku na väčšiu vzdialenosť cca do 15 m; vôdzka môže byť vyhotovená z rôznych materiálov najmä syntetických; sila navíjania a veľkosť je prispôsobená pre plemeno nemecký ovčiak |
| **11** | **Vôdzka krátka** | Pevná vôdzka čiernej farby dutá z polystyrénu, šírka 2 - 2,5 cm, dĺžka 130 - 160 cm, vybavená mosadznou rýchloupínacou otočnou karabínou a rúčkou (slučkou), vôdzka musí byť šitá vysokopevnou niťou nie lepená |
| **12** | **Vôdzka dlhá**  | Pevná vôdzka na obranárske práce čiernej farby dutá z polystyrénu, šírky 2 - 2,5 cm, dĺžky 350 - 400 cm, vybavená rýchloupínacou otočnou karabínou a rúčkou (slučkou), vôdzka musí byť šitá vysokopevnou niťou nie lepená. |
| **13** | **Vôdzka stopovacia 10 m** | Vôdzka na stopovacie práce čiernej farby z polyesteru, 2 – 2,5 cm široká, dĺžka 10 m, vybavená rýchloupínacou otočnou karabínov.  |
| **14** | **Obojok látkový sťahovací s označením „POLÍCIA“**. | Obojok sťahovací z polyamidu čiernej farby, široký 4 – 4,5 cm s označením „POLÍCIA“, kovové oko na upnutie psa musí byť zvarené, nastaviteľný na 50 – 70 cm. |
| **15** | **Obojok retiazkový sťahovací**  | Antikorový reťazový sťahovací obojok, veľké oválne oká so zvarenými spojmi, s dĺžkou oka min. 3 - 3,5 cm, dĺžka 50 cm - 65 cm, hrúbka drôtu 4 - 4,5 mm. |
| **16** | **Protištekací obojok** | Obojok proti nežiaducemu štekaniu psa, reaguje na chvenie hlasiviek psa pri nežiadúcom štekaní. Obojok reaguje na nežiadúce štekanie zvukovým signálom, vibráciou alebo impulzom.  |
| **17** | **Impulzný obojok** | Obojok s vysielačom umožňuje korekciu nežiaducich činností psa (lov a naháňanie zveri). Dosah cca 200 m. Obojok umožňuje zvukové a impulzné upozornenie psa pri nežiadúcej činnosti.  |
| **18** | **Korekčná šnúrka** | Vyhotovená z prírodných alebo syntetických materiálov slúžiaca k úprave činnosti služobného psa pri výcviku, svojou konštrukciou umožňuje rýchle a efektívne ovplyvnenie výcviku, je vyhotovená v rôznej hrúbke, dĺžke v závislosti na pohlaví a plemene služobného psa, |
| **19** | **Miska na kŕmenie** | Nerezová miska s priemerom 24 cm, objem 2,8 l, s protišmykovým spodným okrajom |
| **20** | **Pešek** | Vyhotovený z prírodných alebo syntetických materiálov, opatrený jedným alebo dvoma pútkami na koncoch, priemeru 5 až 8 cm, slúžiaci na motiváciu pri cvikoch poslušnosti alebo rozvíjanie cvikov v obranných prácach. |
| **21** | **Činka na aportovanie 650 g** | Činka vyhotovená z prírodného alebo syntetického materiálu v udávanej hmotnosti; využíva sa pri nácviku poslušnosti pri prinášaní predmetov. |
| **22** | **Koža na nácvik obrany**  | Koža vyrobená z prírodného alebo syntetického materiálu v minimálnej dĺžke 50 cm zmotaná a zošitá v jednom rohu a ukončená pútkom; slúži na nácvik obranných prác a rozvíjanie koristníckeho pudu služobného psa. |
| **23** | **Loptička aportovacia** | Plná silikónová lopta o priemere 5,5 až 6,5 cm na šnúrke dĺžky 40 – 50 cm, zakončenej slučkou. |
| **24** | **Klin s pútkami** | Výcvikový prostriedok využívaný pri nácvikoch v obranných prácach; povrch je uspôsobený v zodpovedajúcej tvrdosti s tromi pútkami umožňujúcimi prechytávanie rukami figuranta a imitujúcimi ťah do rôznych strán; slúži ako výcviková pomôcka na nácvik plného a kompaktného zákusu služobného psa. |
| **25** | **Prenosný chladiaci box na vzorky mŕtvol** | Prenosná 9 l kompresorová ľadnička s rozmermi 425x320x250 mm, váhou 6,7 kg a príkonom 45W. Odolná proti dažďu s rozsahom chladenia až do -20 ˚C. |
| **26** | **Postroj na zlaňovanie psa**  | Postroj pre psa vyrobený z odolného syntetického materiálu umožňujúci bezpečné upnutie psa úväzom v hornej časti na záves; je to prostriedok na zaistenie psa vo výškach a exponovaných terénoch, jeho veľkosť musí byť nastaviteľná v závislosti na pohlaví a plemene služobného psa. |
| **27** | **Jeden metrová prekážka - rozkladacia** | Prekážka vyrobená z dostatočne pevného materiálu, konštrukcia prekážky umožňuje ľahkú montáž a demontáž a uloženie do služobného auta. Výška 100 cm, šírka 150 cm. Povrchová úprava musí byť vhodná pre použitie aj v exteriéri.  |