**TechnickÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov zákazky:*** | ***„Rozmetadlo maštaľného hnoja “*** |
| ***Obstarávateľ:*** | **DUBRAVA Group, a.s.**  265, 044 45 Svinica  IČO: 36 191 060 |

|  |  |
| --- | --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa:** | |
| ***Obchodné meno:*** |  |
| ***Sídlo:*** |  |
| ***IČO:*** |  |
| ***Platca DPH:*** | Áno / Nie (vyberte) |
| ***Telefón a e-mail:*** |  |
| **Značka, názov a typové označenie ponúkaného zariadenia :** |  |

**Technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Technická špecifikácia - Požadované parametre** | | |
| 1. **Stroj / zariadenie: Rozmetadlo maštaľného hnoja** | | |
| p.č. | ***Položka, parameter*** | |
| 1. | Jednonápravové | áno |
| 2. | Objem korby | min. 12 m3 |
| 3. | 2-okruhový vzduchový systém | áno |
| 4. | Priemer diskov kolies | min. 26" |
| 5. | Oje so závesom K80 | áno |
| 6. | Posuv materiálu reťazovým priečkovým dopravníkom | áno |
| 7. | Vertikálne rozhadzovacie ústrojenstvo - 2 rotory | áno |
| 8. | Priemer rozhadzovacích rotorov | min. 900 mm |
| 9. | Hydraulicky ovládaná uzatváracia clona pred rozhadzovacími rotormi | áno |
| 10. | Ovládanie podlahového dopravníka z kabíny | áno |
| 11. | Pozinkovaná povrchová úprava rozmetadla | áno |
| 12. | Hrúbka plechov nadstavby - steny | min. 4 mm |
| 13. | Hrúbka plechov nadstavby - podlaha | min. 6 mm |

Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko**  **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |