|  |
| --- |
| **Príloha č. 1a*****Uchádzač vypĺňa žlté polia*** |
| **C E N O V Á P O N U K A**  |
| Názov uchádzača: *doplní uchádzač* |
| Sídlo uchádzača:  |
| IČO uchádzača:  |
| IČ DPH uchádzača: |
| Kontaktná osoba: |
| Email a telefonický kontakt: |
| Dátum vyhotovenie ponuky, miesto: |
|  |
| Názov zadávateľa: AGRORIS, s.r.o. |
| Sídlo zadávateľa: Potravinárska 3694, Rimavská Sobota 979 01 |
| IČO zadávateľa: 31 607 969 |
|  |
| **Rozmetadlo – 2 ks** |

***Pokyny pre vypracovanie ponuky:***

V stlpci "Ponuka" uvedie uchádzač ku každej položke špecifikácie parameter ponúkaného zariadenia/tovaru alebo slovom

"áno" resp. "nie" potvrdí resp. nepotvrdí jeho vybavenosť oproti požiadavkám obstarávateľa.

|  |
| --- |
| **Výrobca:** *doplní uchádzač***Typové označenie:** *doplní uchádzač* |
| **Názov : 2 ks rozmetadlo na precíznu aplikáciu hnojív s digitálnou technológiou** |
| **Technická špecifikácia – požadovaný parameter** | **Splnenie požiadavky** |
| **Položka** | **Parameter** | **PONUKA****Uviesť̌ áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť̌ jej skutočnosť̌** |
| Nesené rozmetadlo priemyselných hnojív na precízne rozmetanie a variabilnú aplikáciu priemyselných hnojív | áno |  |
| 2 – diskové rozmetadlo | Áno |  |
| Pracovný záber | 24-36 m |  |
| Objem zásobníka s nadstavbou | Min. 4000 lit. |  |
| Krycia plachta | áno |  |
| Užitočná hmotnosť | Min. 4000 kg |  |
| Šírka zásobníka | Min. 280 cm |  |
| Hydraulický pohon diskov | Áno |  |
| Zariadenie pre hraničné rozmetanie ovládané z kabíny | Áno |  |
| Automatické dodržanie dávky pri rôznej pracovnej rýchlosti | Áno |  |
| Vážiaci rám alebo systém eletronického merania prietoku pre presnú dávku hnojiva | áno |  |
| Isobus – kompaktibilná navigácia pre precízne rozmetanie, presnosť +/- 30 cm vrátane príjmacej antény | Áno |  |
| Obrazovka terminálu musí umožniť rozdelenie na min. 2 časti – navigačná časť a druhá časť pracovné parametre a ovládanie stroja | Áno |  |
| Funkcia automatického ovládania sekcií, minimálny počet sekcií | 12 |  |
| Funkcia pre paralelný smer susedných jázd | áno |  |
| Funkcia pre možnosť prenosu údajov cez USB a rozmetanie podľa vložených aplikačných máp vo formáte „sph“, „ISOXML“ alebo pod. | Áno |  |
| Funkcia umožňujúca evidovať vyaplikované množstvo na plochu, zostatkové množstvo v zásobníku atď.. | Áno |  |
| Kompletné káblovanie pre napájanie a pripojenie navigácie v traktore | Áno |  |
| Osvetlenie pre nočné rozmetanie | Áno |  |
| Osvetlenie cestné a výstražné tabule  | áno |  |
|  |  |  |
| **Cena spolu bez DPH (EUR) / 1 ks** |  |  |
| **Cena spolu bez DPH (EUR) / 1 ks** |  |  |
| **DPH 20% celkom /2ks** |  |  |
| **Cena spolu s DPH (EUR)/ 2 ks** |  |  |

**Poznámky :**

**Čestné prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky**

**sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky.**

V ...................................., dňa ....................... .............................................

 Podpis a pečiatka uchádzača