|  |
| --- |
| **Príloha č. 1d*****Uchádzač vypĺňa žlté polia*** |
| **C E N O V Á P O N U K A**  |
| Názov uchádzača: *doplní uchádzač* |
| Sídlo uchádzača:  |
| IČO uchádzača:  |
| IČ DPH uchádzača: |
| Kontaktná osoba: |
| Email a telefonický kontakt: |
| Dátum vyhotovenie ponuky, miesto: |
|  |
| Názov zadávateľa: AGRORIS, s.r.o. |
| Sídlo zadávateľa: Potravinárska 3694, Rimavská Sobota 979 01 |
| IČO zadávateľa: 31 607 969 |
|  |
| **Tanierový podmietač + zadný zásobník – 1 ks** |

***Pokyny pre vypracovanie ponuky:***

V stlpci "Ponuka" uvedie uchádzač ku každej položke špecifikácie parameter ponúkaného zariadenia/tovaru alebo slovom

"áno" resp. "nie" potvrdí resp. nepotvrdí jeho vybavenosť oproti požiadavkám obstarávateľa.

|  |
| --- |
| **Výrobca:** *doplní uchádzač***Typové označenie:** *doplní uchádzač* |

1.)

|  |
| --- |
| **Názov : zadný zásobník**  |
| **Technická špecifikácia – požadovaný parameter** | **Splnenie požiadavky** |
| **Položka** | **Parameter** | **PONUKA****Uviesť̌ áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť̌ jej skutočnosť̌** |
| Obsah zásobníka (l) | min. 2800 lit. |  |
| Rozdelenie zásobníka 60:40 | áno |  |
| Prepravná šírka (m) | max. 2,85 m |  |
| Výška stroja (m) | max. 1,83 m |  |
| Dĺžka stroja (m) | max. 1,19 m |  |
| Plniaca výška dvojitého zásobníka (m) | max. 1,90 m |  |
| Zavesenie kat. III | áno |  |
| Prípojka pre pneumatickú brzdovú sústavu | áno |  |
| Priemer pneumatického systému (mm) | min. 140 mm |  |
| Spracovávanie zákaziek ISOBUS | áno |  |
| Pripojenie pomocou 3-bodového uchytenia | áno |  |
| Hydraulický pohon ventilátora | áno |  |
|  |  |  |
| **Cena spolu bez DPH (EUR)** |  |  |
| **DPH 20%** |  |  |
| **Cena spolu s DPH (EUR)** |  |  |

2.)

|  |
| --- |
| **Výrobca:** *doplní uchádzač***Typové označenie:** *doplní uchádzač* |

|  |
| --- |
| **Názov : tanierový podmietavač**  |
| **Technická špecifikácia – požadovaný parameter** | **Splnenie požiadavky** |
| **Položka** | **Parameter** | **PONUKA****Uviesť̌ áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť̌ jej skutočnosť̌** |
| Pracovná šírka (m) | min. 8,10 m |  |
| Dĺžka (m) | max. 7,40 m |  |
| Priemer diskov (cm) | min. 52 cm |  |
| Bezúdržbové ložiská | áno |  |
| Počet diskov (ks) | min. 68 ks |  |
| Uhol rezu diskov (stupne) | 15-17 stupňov |  |
| Vynášanie osiva/hnojiva vrátane rozdeľovača | áno |  |
| Hmotnosť valca (kg/m) | 170-175 kg/m |  |
| Hydraulické hĺbkové prestavenie  | áno |  |
| Zapojenie do ramien kat. III | áno |  |
| Pneumatická brzdová sústava | áno |  |
| Diely pre schválenie pre cestnú premávku | áno |  |
|  |  |  |
| **Cena spolu bez DPH (EUR)** |  |  |
| **DPH 20%** |  |  |
| **Cena spolu s DPH (EUR)** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cena spolu bez DPH tanierový podmietavač + zadný zásobník (EUR)** |  |  |
| **DPH 20%** |  |  |
| **Cena spolu s DPH tanierový podmietavač + zadný zásobník (EUR)** |  |  |

**Poznámky :**

**Čestné prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky**

**sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky.**

V ...................................., dňa ....................... .............................................

 Podpis a pečiatka uchádzača