|  |
| --- |
| **Príloha č. 1b**  ***Uchádzač vypĺňa žlté polia*** |
| **C E N O V Á P O N U K A** |
| Názov uchádzača: *doplní uchádzač* |
| Sídlo uchádzača: |
| IČO uchádzača: |
| IČ DPH uchádzača: |
| Kontaktná osoba: |
| Email a telefonický kontakt: |
| Dátum vyhotovenie ponuky, miesto: |
|  |
| Názov zadávateľa: AGRORIS, s.r.o. |
| Sídlo zadávateľa: Potravinárska 3694, Rimavská Sobota 979 01 |
| IČO zadávateľa: 31 607 969 |
|  |
| **Cisterna – 1 ks** |

***Pokyny pre vypracovanie ponuky:***

V stlpci "Ponuka" uvedie uchádzač ku každej položke špecifikácie parameter ponúkaného zariadenia/tovaru alebo slovom

"áno" resp. "nie" potvrdí resp. nepotvrdí jeho vybavenosť oproti požiadavkám obstarávateľa.

|  |
| --- |
| **Výrobca:** *doplní uchádzač*  **Typové označenie:** *doplní uchádzač* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Názov : Cisterna – mobilné zariadenie na prípravu postrekov a čistenie obalov z použitých koncentrovaných prípravkov** | | |
| **Technická špecifikácia – požadovaný parameter** | | **Splnenie požiadavky** |
| **Položka** | **Parameter** | **PONUKA**  **Uviesť̌ áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť̌ jej skutočnosť̌** |
| Vinylesterová nádrž | áno |  |
| objem | Min. 20.000 lit. |  |
| Zabudovaný savoznak odolný voči agresívnym látkam | áno |  |
| vlnolam | Min. 3x |  |
| Horný plniaci otvor s deklom s možnosťou plnenia z vrchu | áno |  |
| Podvozok a náprava dimenzovaná na objemové zaťaženie prepravovanej kvapaliny 1,35kg/lit. | áno |  |
| Riadená zadná náprava | áno |  |
| Vzduchovo odpružené nápravy s nosnosťou min. 28t | Min. 28t |  |
| Kolesá rozmer | 710/50 R 26,5 |  |
| Čerpadlo s výkonnosťou min. 3850lit. pri 540 ot./min. | Min.  3850lit./540ot/min |  |
| Všetky potrubia vedúce kvapalinu z nerezovej ocele priemeru min. 150 mm | Min. 150 mm |  |
| Všetky šupátka s nerezovým listom ovládaná pneumaticky alebo hydraulicky | Áno |  |
| Nezávislé nerezové vyprázdňovacie potrubie s nerezovou klapkou | Áno |  |
| Možnosť nasávať, vytláčať a miešať kvapalinu cirkuláciou | áno |  |
| Možnosť prečerpávať kvapalinu bez vstupu do nádrže | áno |  |
| Možnosť plynulého ovládania výtlačného množstva | Áno |  |
| Blatníky plastové s odkladacím priestorom na bandasky | Áno |  |
| Odkladací priestor na bandasky vzadu po celej šírke stroja s min. rozmermi 2800x600mm | Min. 2800x600mm |  |
| Pochôdzna plošina so zdvíhateľným zábradlím na cisterne | Áno |  |
| Podkladacie kliny | 2ks |  |
| Kardán homokinetický | Áno |  |
| LED pracovné osvetlenie | Áno |  |
| Zmiešavacie zariadenie objemu 30 lit. na primiešavanie kvapalín, granulátov alebo práškov na princípe venturiho trubice | Áno |  |
| Možnosť oplachu obalov z chémie podľa platných noriem | Áno |  |
| Integrovaná nádrž na čistú vodu min. objem 280 lit. | Min. 280 lit. |  |
| Odstredivé čerpadlo s pohonom od hydromotora na funkcie zmiešavacieho zariadenia oplachu | áno |  |
|  |  |  |
| **Cena spolu bez DPH (EUR)** |  |  |
| **DPH 20%** |  |  |
| **Cena spolu s DPH (EUR)** |  |  |

**Poznámky :**

**Čestné prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky**

**sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky.**

V ...................................., dňa ....................... .............................................

Podpis a pečiatka uchádzača