Technická špecifikácia predmetu zakázky:„**Univerzálny, čelný zásobník s dávkovačom organického – granulovaného hnojiva a Plečka na hustosiate špeciálne plodiny – 24 riadková**“

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný parameter** | **Hodnoty požadovaných parametrov** |  |
| **1 – Univerzálny, čelný zásobník s dávkovačom organického – granulovaného hnojiva** |
| Čelný zásobník s pneumatickou podporou pre distribúciu bio peletovaných hnojív s ovládacím terminálom  | Áno  |  |
| Objem zásobníka | Min. 1600 litrov |  |
| Rám a dávkovacia jednotka s nerezovej ocele | Áno  |  |
| Výsevný valček s jemným a hrubým ozubením | Áno  |  |
| Miešač s možnosťou ovládania ON/OFF | Áno  |  |
| Kalibračná miska | Áno  |  |
| Stupnica pre plnenie min. štvordávkovacej jednotky s rotačnou vzduchovou komorou a potrubím do zadnej časti traktora | Áno  |  |
| Sada pre kombináciu čelného zásobníka s plečkou | Min. 4 ks rozdeľovačov |  |
| Rozdelovače s držiakmi  | Áno  |  |
| Rozdelovače s hadicami | Áno  |  |
| Rotačná vzduchová komora – medziriadkovú vzdialenosť  | 25 - 59 cm  |  |
| **1/A – ďalšie príslušenstvo** |
| Kalibračné tlačidlo | Áno  |  |
| Ukazovateľ stavu naplnenia | Áno  |  |
| Parkovacie kolesá pre ľahkú manipuláciu | Áno  |  |
| 7-pólový signalizačný kábel | Áno  |  |
| **2 – Plečka na hustosiate špeciálne plodiny – 24 riadková** |
| Prevedenie pre hustosiate špeciálne plodiny | Áno |  |
| Záber na jeden prejazd | 24 riadkov |  |
| Medziriadková vzdialenosť | 20 – 25 cm |  |
| Nastaviteľná vzdialenosť | Áno  |  |
| Agregácia do zadného trojbodového závesu  | Áno  |  |
| Rám hydraulicky sklopný do prepravnej pozície | Áno |  |
| Nastaviteľný paralelogram pre nastavenie hĺbky cez oporné kolesá | Áno  |  |
| Guľičkové ložiská | Áno  |  |
| Priemer oporných kolies | Min 290 mm |  |
| Šírka oporného kolesa | Min 90 mm |  |
| Paralelogram mazaný plastickým mazivom | Áno  |  |
| Šírka paralelogramu | Min 98 mm |  |
| Mechanické doťaženie paralelogramu pružinou | Áno  |  |
| 25 sekcií pre 24 riadkov | Áno  |  |
| Radličky s kolmou stĺpicou a odpruženým uchytením | Min 40x12 mm |  |
| Držiaky | Min 35x11 mm |  |
| Radličky s upevnením na 1 skrutku – rozmer  | 1x180mm |  |
| Všetky stĺpice výškovo nastaviteľné | Áno  |  |
| Paralelogramom vedené výškovo nastaviteľné krycie plechy | Áno  |  |
| Set varovných svetiel s držiakom | Áno  |  |
| Osvetlenie vzadu | Áno  |  |
| Automatický navigačný kamerový systém s lineárnym posunom | Hodnota posuvu min. 500 mm |  |
| **2/A – Požadovaná možnosť nastavenia automatického systému** |
| Prepínanie 2D/3D režim rozlišovania | Áno  |  |
| Možnosti nastavenia rozlišovania farieb rastlín | Min. zelená, modrá, žltá, červená |  |
| Led svetlá pre prácu automatickej navigácie kamerového systému | Áno  |  |