|  |
| --- |
| **Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky/Kúpnej zmluvy** |
| **CENOVÁ PONUKA** |
| Obchodné meno uchádzača: |
| Sídlo uchádzača: |
| IČO uchádzača: |
| Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.): |
|  |
| Názov obstarávateľa:  |
| Sídlo obstarávateľa: ,  |
| IČO obstarávateľa:  |

Mobilné zariadenie na prípravu postrekov a čistenie obalov z použitých koncentrovaných prípravkov - 1 ks

|  |
| --- |
| **Obchodné meno výrobcu: ..............................................................................................................****Typové označenie: .........................................................................................................................** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný parameter** | **Požadovaná hodnota** | **Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej****skutočnosť** |
| Vinylesterová nádrž | áno | Vyberte položku. |
| Minimálny objem (l) | 18 500 |  |
| Zabudovaný savoznak  | áno | Vyberte položku. |
| Vlnolam v počte 3ks | áno | Vyberte položku. |
| Horný plniaci otvor s deklom s možnosťou plnenia z vrchu v počte 2ks | áno | Vyberte položku. |
| Podvozok a náprava dimenzovaná na objemové zaťaženie prepravovanej kvapaliny 1,35kg/l | áno | Vyberte položku. |
| Riadená zadná náprava | áno | Vyberte položku. |
| Vzduchovo odpružené nápravy | áno | Vyberte položku. |
| Kolesá 710/50R26,5 | áno | Vyberte položku. |
| Minimálny výkon rotačného piestového čerpadla pri 540 ot./min. vývodového hriadeľa traktora (l/min) | 3 850 |  |
| Všetky potrubia vedúce kvapalinu z nerezovej ocele priemeru min. 150 mm  | áno | Vyberte položku. |
| Všetky šupátka s nerezovým listom ovládané pneumaticky alebo hydraulicky | áno | Vyberte položku. |
| Možnosť plnenia z pravej, ľavej a zadnej strany | áno | Vyberte položku. |
| Nezávislé nerezové vyprázdňovacie potrubie s nerezovou klapkou | áno | Vyberte položku. |
| Blatníky plastové s odkladacím priestorom na bandasky | áno | Vyberte položku. |
| Odkladací priestor na bandasky vzadu po celej šírke stroja s minimálnymi rozmermi (mm) | 2800 x 600 |  |
| Pochôdzna plošina so zdvíhateľným zábradlím na cisterne | áno | Vyberte položku. |
| Podkladacie kliny v počte 2ks | áno | Vyberte položku. |
| Zmiešavacie zariadenie objemu 30 l na primiešavanie kvapalín, granulátov alebo práškov na princípe venturiho trubice | áno | Vyberte položku. |
| Možnosť oplachu obalov z chémie podľa platných noriem | áno | Vyberte položku. |
| Integrovaná nádrž na čistú vodu objemu minimálne (l)  | 280 |  |
| Odstredivé čerpadlo s pohonom od hydromotora na funkcie zmiešavacieho zariadenia a oplachu | áno | Vyberte položku. |
| **Cena (suma spolu) v EUR bez DPH** |  |
| **DPH 20 %** |  |
| **Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH** |  |

Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ...................................., dňa ....................... .............................................

Podpis a pečiatka uchádzača