|  |
| --- |
| **Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky/ Kúpnej zmluvy** |
| **CENOVÁ PONUKA** |
| Obchodné meno uchádzača: |
| Sídlo uchádzača: |
| IČO uchádzača: |
| Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.): |
|  |
| Názov obstarávateľa:  |
| Sídlo obstarávateľa: ,  |
| IČO obstarávateľa:  |

Bočný zviňovací systém so spodnou ventiláciou – 1kpl

|  |
| --- |
| **Obchodné meno výrobcu: ..............................................................................................................****Typové označenie: .........................................................................................................................** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný parameter** | **Požadovaná hodnota** | **Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej****skutočnosť** |
| 1 ks 1,6 x 33,25 m | áno | Vyberte položku. |
| 1 ks 2,5 x 5,8 m | áno | Vyberte položku. |
| 1 ks 2,5 x 8,12 m  | áno | Vyberte položku. |
| 1 ks 2,5 x 12,5 m | áno | Vyberte položku. |
| Hlavná plachta – rolovná na hriadeľ s drážkou | áno | Vyberte položku. |
| Všetky oceľové prvky žiarovo zinkované | áno  | Vyberte položku. |
| Spodný hriadeľ a horná pevná hliníková lišta s drážkou pre textilný kedr s práporom | áno | Vyberte položku. |
| Koncové boxy, z rovnakého materiálu, ako je hlavná plachta, po obidvoch stranách (vnútorná aj vonkajšia) | áno | Vyberte položku. |
| Elektro pohon 230V trubkový, s ovládacím tlačítkom v mieste podľa požiadavky investora | áno | Vyberte položku. |
| Plachta: 550g/m2 s PES mriežkou a obojstranným nástrekom PVC, požiarna odolnosť B-s2-d0, farba zelená alebo biela transparentná (u všetkých farieb 60 % prepustnosť svetla), UV stabilná, 10 rokov záruka, 25 rokov životnosť, zvarená do 1 kusu – bez švov, napínací tunel navarený priamo na plachte, zvariteľná  | áno | Vyberte položku. |
| Hlavná plachta – objemová hmotnosť minimálne (g/m2) | 530  |  |
| Hlavná plachta – farba biela transparentná | áno | Vyberte položku. |
| Hlavná plachta – po celej dĺžke v jednom kuse | áno | Vyberte položku. |
| Fixácia plachty pomocou zinkovaných oceľových C-profilov osadených gumou | áno | Vyberte položku. |
| Pohyb pomocou rolovania spodného hriadeľa | áno | Vyberte položku. |
| **Cena (suma spolu) v EUR bez DPH** |  |
| **DPH 20 %** |  |
| **Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH** |  |

Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ...................................., dňa ....................... .............................................

Podpis a pečiatka uchádzača