|  |  |
| --- | --- |
| **Názov obstarávateľa:** | Poľnohospodárske družstvo Ďumbier |
| **IČO:** | 00189103 |
| **Názov zákazky:** | **Technologické vybavenie do mliekarne – Parený program** |
| **Predmet zákazky:** | 1. Linka na výrobu pareného programu  2. Celonerezové rošty na osychanie pareníc a nití – 300 ks  3. Žeriav na soliace klietky, vrátane 3 klietok na tvrdý syr |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodné meno uchádzača: | /vyplní uchádzač/ | |
| Sídlo: | /vyplní uchádzač/ | |
| IČO: | /vyplní uchádzač/ | |
| Telefonický kontakt: | /vyplní uchádzač/ | |
| E-mail: | /vyplní uchádzač/ | |
| Štatutárny zástupca uchádzača: | /vyplní uchádzač/ | |
|  | | |
| Položka: | **Linka na výrobu pareného programu** | |
| Množstvo: | **1** **kus** | |
| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: | | SPĹŇA: ÁNO/NIE |
| kapacita linky 300 – 400 kg /hod. | | /vyplní uchádzač/ |
| pariaci stroj so samostatným parným systémom na výrobu pary pre pariaci stroj | | /vyplní uchádzač/ |
| zariadenie vybavené úpravou vody v nerezovom prevedení vrátane prívodu do pariaceho stroja | | /vyplní uchádzač/ |
| ohrev elektrickými telesami - špirálami | | /vyplní uchádzač/ |
| zariadenie na tvarovanie nití 3 - 5 mm | | /vyplní uchádzač/ |
| kapacitne napojené na zásobník minimálne 100 kg | | /vyplní uchádzač/ |
| formovacie zariadenie, automatické tvarovanie pareníc, nití, polooštiepkov | | /vyplní uchádzač/ |
| sekacie zariadenie na požadovanú dĺžku nití a pareníc | | /vyplní uchádzač/ |
| plne automatizovaný chod | | /vyplní uchádzač/ |
| chladiace a prepravné zariadenie (chladenie napojené na chladiacu ľadovú vodu s čerpadlom) | | /vyplní uchádzač/ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Položka: | **Celonerezové rošty na osychanie pareníc a nití** | |
| Množstvo: | **300 kusov** | |
| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: | | SPĹŇA: ÁNO/NIE |
| nosnosť minimálne 5 kg | | /vyplní uchádzač/ |
| stohovateľné s možnosťou prepravy | | /vyplní uchádzač/ |
| veľkosť 60 x 70 cm | | /vyplní uchádzač/ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Položka: | **Žeriav na soliace klietky, vrátane 3 klietok na tvrdý syr** | |
| Množstvo: | **1** **kus** | |
| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: | | SPĹŇA: ÁNO/NIE |
| žeriav v nerezovom prevedení s elektrickým ovládaním | | /vyplní uchádzač/ |
| vrátane - soliace klietky na tvrdý syr (3 ks) rozmer: 60 cm x 80 cm, výška 50 cm | | /vyplní uchádzač/ |
| nosnosť minimálne 50 kg | | /vyplní uchádzač/ |
| materiál nerez 316 (materiál je v kontakte zo soľným roztokom o koncentrácií cca 20 %) | | /vyplní uchádzač/ |

Celá linka musí byť komunikačne prepojená a komunikovať , dodanie je na komplet aj s inštaláciou a montážou všetkých zariadení, uvedenia do prevádzky, zaškolením obsluhy a poskytnutia technickej dokumentácie.

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

|  |  |
| --- | --- |
| **CENOVÁ PONUKA** | Cena v eur bez DPH: |
| Linka na výrobu pareného programu | /vyplní uchádzač/ |
| Celonerezové rošty na osychanie pareníc a nití – 300 ks | /vyplní uchádzač/ |
| Žeriav na soliace klietky, vrátane 3 klietok na tvrdý syr | /vyplní uchádzač/ |
| **Cena v eur bez DPH spolu** | /vyplní uchádzač/ |
| **DPH** | /vyplní uchádzač/ |
| **Cena v eur s DPH spolu** | /vyplní uchádzač/ |

*Pozn. Cenu v eur bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.*

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------

Meno a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača, pečiatka