**Podrývací poluh 1 ks**

Špecifikácia:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Požadovaný parameter** | **Váš parameter (uviesť spĺňa / nespĺňa alebo uviesť hodnotu** |
| **Pracovný záber**  | min. 4 m |  |
| **Pracovná hĺbka** | min. 48 cm |  |
| **Typ stroja**  | ťahaný |  |
| **Počet radlíc** | min. 7 |  |
| **Istenie radlíc hydraulické** | áno |  |
| **Radlice typ**  | LONG LIFE  |  |
| **Záves oko** | 71 mm |  |
| **Zadný utužovací valec**  | áno |  |
| **Bočné clony**  | áno |  |
| **Brzdy**  | Pneumatické, dvojokruhové |  |
| **Sada povinného osvetlenia** | áno |  |
| **Záruka min 2 roky** | áno |  |
| **Doprava**  | DAP |  |
| **Zaškolenie obsluhy** | áno |  |