|  |  |
| --- | --- |
| Verejný obstarávateľ  | **Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach** Nemocničná 2, 972 01 Bojnice |
| Názov predmetu zákazky | **„Vybudovanie nového OAIM – prístrojové vybavenie“ – NÁBYTOK A VYBAVENIE** |

**Technická špecifikácia PREDMETU ZÁKAZKY / PONUKy**

***časť 1* Zdravotnícky nábytok a vybavenie**

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno alebo názov uchádzača |  |
| Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača  |  |
| IČO  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Opis / Technická špecifikácia - požadované technické parametre** | **Požadovaná hodnota parametra (NEPREPISOVAŤ, údaje zadané objednávateľom)**   | **Ponuka - hodnota parametra navrhovaného zariadenia** |
| **1-1 . Regál nastaviteľný kovový**  |  **1 kus** |
| ***Výrobca, značka, model*** |  |
| Skrutkový kovový regál | áno | *áno / nie* |
| 5 políc | áno | *áno / nie* |
| Rozmery šírka x hĺbka x výška (odchylka +/- 5 cm) | 900 x 400 x 2000 mm  | *hodnota* |
| Nosnosť na policu | minimálne 100 kg | *hodnota* |
| Regál pozinkovaný, odolný voči mechanickému a inému poškodeniu | áno | *áno / nie* |
| Možnosť nastavenia políc | áno | *áno / nie* |
| **1-2. Regál nastaviteľný kovový**  | **3 kusy** |
| ***Výrobca, značka, model*** |  |
| Skrutkový kovový regál | áno | *áno / nie* |
| 5 políc | áno | *áno / nie* |
| Rozmery šírka x hĺbka x výška (odchylka +/- 5 cm) | 800 x 400 x 2000 mm  | *hodnota* |
| Nosnosť na policu | minimálne 100 kg | *hodnota* |
| Regál pozinkovaný, odolný voči mechanickému a inému poškodeniu | áno | *áno / nie* |
| Možnosť nastavenia políc | áno | *áno / nie* |
| Záruka na zariadenia minimálne 24 mesiacov | áno | *áno / nie* |
| **1-3. Prístrojový stôl** | **1 kus** |
| ***Výrobca, značka, model*** |  |
| Nerezová konštrukcia | áno | *áno / nie* |
| materiál Aisi 304 | áno | *áno / nie* |
| celkový rozmer d x š x v  | 1200 x 600 x 850 mm | *hodnota* |
| 4 krát otočné kolieska priemer | min. 100 mm | *hodnota* |
| horná pracovná doska odolná voči dezinfekcii na báze alkoholu | áno | *áno / nie* |
| Záruka na zariadenia minimálne 24 mesiacov | áno | *áno / nie* |
| **1-4. skriňa vysoká policová na čisté prádlo**  | **3 kusy** |
| ***Výrobca, značka, model*** |  |
| Skriňa vysoká policová  | áno | *áno / nie* |
| Rozmery šírka x hĺbka x výška (odchylka +/- 5 cm) | 700 x 450 x 1 800 mm | *hodnota* |
| 5 krát kovová, lakovaná, odolná polica | áno | *áno / nie* |
| Nosnosť jednej police | min. 20 kg | *hodnota* |
| Prevedenie krytovania | áno | *áno / nie* |
| Dvojstenné prevedenie so zvukovou izoláciou | áno | *áno / nie* |
| Povrchová úprava: Elektrolyticky pozinkovaný plech povrchovo upravený práškovou epoxyakrylátovou, epoxypolyesterovou alebo inou vhodnou farbou | áno | *áno / nie* |
| Nastaviteľné nožičky pre nerovnú podlahu | áno | *áno / nie* |
| Sokel zakrytovaný nerezovým plátom pre ľahšiu údržbu | áno | *áno / nie* |
| Farebné prevedenie: korpus vo farbe RAL 9006, čelá dvierok vo farbe RAL podľa výberu minimálne zo 6 farieb | áno | *áno / nie* |
| Odolnosť voči: poškriabaniu, nárazu, bežným dezinfekčným prostriedkom, UV žiareniu.  | áno | *áno / nie* |
| Prevedenie vstavanej skrine: ergonomické, robustné.  | áno | *áno / nie* |
| Systém označovania na každé, dvierka | áno | *áno / nie* |
| Vnútro dvierok absolútne hladné (bez skrutiek, dier, vyčnievajúcich pántov) | áno | *áno / nie* |
| Dvierka s celoobvodovým silikónovým tesnením (prachotesné) | áno | *áno / nie* |
| Pevné a robustné kovové madlá v tvare U na otváranie celou rukou | áno | *áno / nie* |
| Záruka na zariadenia minimálne 24 mesiacov | áno | *áno / nie* |
| **1-5. Spodná skrinka so vsadeným nerezovým umývadlom** | **2 kusy** |
| ***Výrobca, značka, model*** |  |
| Spodná skrinka s nerezovým umývadlom | áno | *áno / nie* |
| Rozmery šírka x hĺbka x výška (odchylka +/- 5 cm) | 700 x 450 x 1800 mm | *hodnota* |
| 1 x nerezový drez | áno | *áno / nie* |
| Prevedenie krytovania: Dvojstenné prevedenie so zvukovou izoláciou | áno | *áno / nie* |
| Elektrolyticky pozinkovaný plech povrchovo upravený práškovou epoxyakrylátovou, epoxypolyesterovou alebo inou vhodnou farbou. | áno | *áno / nie* |
| Základňa: nastaviteľné nožičky pre nerovnú podlahu | áno | *áno / nie* |
| Sokel zakrytovaný nerezovým plátom pre ľahšiu údržbu | áno | *áno / nie* |
| Farebné prevedenie: korpus vo farbe RAL 9006, čelá dvierok vo farbe RAL podľa výberu minimálne zo 6 farieb | áno | *áno / nie* |
| Odolnosť voči: poškriabaniu, nárazu, bežným dezinfekčným prostriedkom, UV žiareniu | áno | *áno / nie* |
| Prevedenie vstavanej skrine: ergonomické, robustné | áno | *áno / nie* |
| Systém označovania na každé, dvierka | áno | *áno / nie* |
| Vnútro dvierok absolútne hladné (bez skrutiek, dier, vyčnievajúcich pántov).  | áno | *áno / nie* |
| Dvierka s celoobvodovým silikónovým tesnením (prachotesné) | áno | *áno / nie* |
| Pevné a robustné kovové madlá v tvare U na otváranie celou rukou | áno | *áno / nie* |
| Záruka na zariadenia minimálne 24 mesiacov | áno | *áno / nie* |
| **1-6. vrchná pracovná doska**  | **1 ks** |
| ***Výrobca, značka, model*** |  |
| Vrchná pracovná doska nerezová | áno | *áno / nie* |
| Materiál nerez AiSi 304 | áno | *áno / nie* |
| Dĺžka  | 600 mm | *áno / nie* |
| Záruka na zariadenia minimálne 24 mesiacov | áno | *áno / nie* |
| **1-7. závesná stena na podložné misy a močové fľaše** | **1 ks** |
| ***Výrobca, značka, model*** |  |
| Nerezová závesná stena na podložné misy a močové fľaše | áno | *áno / nie* |
| Materiál nerez AiSi 304 | áno | *áno / nie* |
| Rozmery: výška x šírka (odchylka +/- 5 cm) | 1500 x 1200 mm | *hodnota* |
| 6 x väčšia alebo 12 x menšia polica z nerezového drôtu | áno | *áno / nie* |
| Vrátane skrutiek na pripevnenie na stenu | áno | *áno / nie* |
| Záruka na zariadenia minimálne 24 mesiacov | áno | *áno / nie* |
| **1-8. uzamykateľná skriňa na lieky a zdravotnícke pomôcky**  | **1 ks**  |
| ***Výrobca, značka, model*** |  |
| Presklená skriňa na lieky a zdravotníckej pomôcky | áno | *áno / nie* |
| Rozmery: dĺžka x šírka x výška (odchylka +/- 5 cm) | 700 x 450 x1800 mm | *hodnota* |
| min. 3 police  | áno | *áno / nie* |
| výplň horných dvierok z bezpečnostného skla | áno | *áno / nie* |
| spodné dvierka kovové | áno | *áno / nie* |
| uzamykateľná skrinka | áno | *áno / nie* |
| Záruka na zariadenia minimálne 24 mesiacov | áno | *áno / nie* |
| **1- 9. uzamykateľná skriňa na lieky a zdravotnícke pomôcky**  | **3 ks** |
| ***Výrobca, značka, model*** |  |
| Presklená skriňa na lieky a zdravotníckej pomôcky | áno | *áno / nie* |
| Rozmery: dĺžka x šírka x výška (odchylka +/- 5 cm) | 800 x 450 x1800 mm | *hodnota* |
| min. 3 police  | áno | *áno / nie* |
| výplň horných dvierok z bezpečnostného skla | áno | *áno / nie* |
| spodné dvierka kovové | áno | *áno / nie* |
| uzamykateľná skrinka | áno | *áno / nie* |
| Záruka na zariadenia minimálne 24 mesiacov | áno | *áno / nie* |
| **1-10. vrchná pracovná doska**  | **1 ks** |
| ***Výrobca, značka, model*** |  |
| Vrchná pracovná doska nerezová | áno | *áno / nie* |
| Materiál nerez AiSi 304 | áno | *áno / nie* |
| Dĺžka  | 800 mm | *hodnota* |
| Záruka na zariadenia minimálne 24 mesiacov | áno | *áno / nie* |
| **1-11. spodná skrinka dvojdverová** | **1 ks** |
| ***Výrobca, značka, model*** |  |
| **S**podná skrinka dvojdverová | áno | *áno / nie* |
| Rozmery: d x š x v (odchylka +/- 5 cm) | 800 x 450 x 850 mm |   |
| 1 x kovová, lakovaná, odolná polica | áno | *áno / nie* |
| Nosnosť jednej police | minimálne 20 kg | *hodnota* |
| Prevedenie krytovania: Dvojstenné prevedenie so zvukovou izoláciou | áno | *áno / nie* |
| Povrchová úprava: Elektrolyticky pozinkovaný plech povrchovo upravený práškovou epoxyakrylátovou, epoxypolyesterovou alebo inou vhodnou farbou. | áno | *áno / nie* |
| Základňa: nastaviteľné nožičky pre nerovnú podlahu. | áno | *áno / nie* |
| Sokel zakrytovaný nerezovým plátom pre ľahšiu údržbu | áno | *áno / nie* |
| Farebné prevedenie : korpus vo farbe RAL 9006, čelá dvierok vo farbe RAL podľa výberu minimálne zo 6 farieb | áno | *áno / nie* |
| Odolnosť voči: poškriabaniu, nárazu, bežným dezinfekčným prostriedkom, UV žiareniu | áno | *áno / nie* |
| Prevedenie vstavanej skrine: ergonomické, robustné | áno | *áno / nie* |
| Systém označovania na každé dvierka | áno | *áno / nie* |
| Dvierka: Vnútro dvierok absolútne hladné (bez skrutiek, dier, vyčnievajúcich pántov) | áno | *áno / nie* |
| Dvierka s celoobvodovým silikónovým tesnením (prachotesné).  | áno | *áno / nie* |
| Pevné a robustné kovové madlá v tvare U na otváranie celou rukou | áno | *áno / nie* |
| Záruka na zariadenia minimálne 24 mesiacov | áno | *áno / nie* |
| **1-12. horná skrinka dvojdvierková** | **11 ks** |
| ***Výrobca, značka, model*** |  |
| Horná skrinka dvojdverová | áno | *áno / nie* |
| Rozmery : d x š x v (odchylka +/- 5 cm) | 800 x 300 x 700 mm | *hodnota* |
| 1 x kovová, lakovaná, odolná polica | áno | *áno / nie* |
| Nosnosť jednej police | minimálne 20 kg | *hodnota* |
| Prevedenie krytovania: Dvojstenné prevedenie so zvukovou izoláciou | áno | *áno / nie* |
| Povrchová úprava: Elektrolyticky pozinkovaný plech povrchovo upravený práškovou epoxyakrylátovou, epoxypolyesterovou alebo inou vhodnou farbou. | áno | *áno / nie* |
| Farebné prevedenie : korpus vo farbe RAL 9006, čelá dvierok vo farbe RAL podľa výberu minimálne zo 6 farieb | áno | *áno / nie* |
| Odolnosť voči: poškriabaniu, nárazu, bežným dezinfekčným prostriedkom, UV žiareniu | áno | *áno / nie* |
| Prevedenie vstavanej skrine: ergonomické, robustné | áno | *áno / nie* |
| Systém označovania na každé dvierka | áno | *áno / nie* |
| Dvierka: Vnútro dvierok absolútne hladné (bez skrutiek, dier, vyčnievajúcich pántov) | áno | *áno / nie* |
| Dvierka s celoobvodovým silikónovým tesnením (prachotesné).  | áno | *áno / nie* |
| Pevné a robustné kovové madlá v tvare U na otváranie celou rukou | áno | *áno / nie* |
| Záruka na zariadenia minimálne 24 mesiacov | áno | *áno / nie* |
| **1.13 vrchná pracovná doska** | **1 ks** |
| ***Výrobca, značka, model*** |  |
| Vrchná pracovná doska nerezová | áno | *áno / nie* |
| Materiál nerez AiSi 304 | áno | *áno / nie* |
| Dĺžka  | 1600 mm | *hodnota* |
| Záruka na zariadenia minimálne 24 mesiacov | áno | *áno / nie* |
| **1-14 spodná skrinka štvorzásuvková**  | **13 ks** |
| Výrobca, značka, model |  |
| Spodná skrinka štvorzásuvková.  | áno | *áno / nie* |
| Rozmery : d x š x v (odchylka +/- 5 cm) | 400 x 600 x 850 mm | *hodnota* |
| Prevedenie krytovania: Dvojstenné prevedenie so zvukovou izoláciou | áno | *áno / nie* |
| Povrchová úprava: Elektrolyticky pozinkovaný plech povrchovo upravený práškovou epoxyakrylátovou, epoxypolyesterovou alebo inou vhodnou farbou. | áno | *áno / nie* |
| Základňa: nastaviteľné nožičky pre nerovnú podlahu. | áno | *áno / nie* |
| Sokel zakrytovaný nerezovým plátom pre ľahšiu údržbu | áno | *áno / nie* |
| Farebné prevedenie : korpus vo farbe RAL 9006, čelá dvierok vo farbe RAL podľa výberu minimálne zo 6 farieb | áno | *áno / nie* |
| Odolnosť voči: poškriabaniu, nárazu, bežným dezinfekčným prostriedkom, UV žiareniu | áno | *áno / nie* |
| Prevedenie vstavanej skrine: ergonomické, robustné | áno | *áno / nie* |
| zásuvka | 4 ks | *hodnota* |
| Vnútro zásuviek absolútne hladké (bez skrutiek, dier), pojazdy zásuviek kryté proti prípadnému zatečeniu (korpus zásuvky) | áno | *áno / nie* |
| čelá zásuviek s celoobvodovým silikónovým tesnením (prachotesné),  | áno | *áno / nie* |
| možnosť vybratia zásuviek pre ľahké čistenie bez pomoci náradia a náčinia | áno | *áno / nie* |
| Systém označovania na každú zásuvku | áno | *áno / nie* |
| Pevné a robustné kovové madlá v tvare U na otváranie celou rukou | áno | *áno / nie* |
| Záruka na zariadenia minimálne 24 mesiacov | áno | *áno / nie* |
| **1-15. spodná skrinka dvojdverová** | **1 ks** |
| ***Výrobca, značka, model*** |  |
| Spodná skrinka dvojdverová | áno | *áno / nie* |
| Rozmery: d x š x v (odchylka +/- 5 cm) | 800 x 600 x 850 mm | *hodnota* |
| 1 x kovová, lakovaná, odolná polica | áno | *áno / nie* |
| Nosnosť jednej police | minimálne 20 kg |   |
| Prevedenie krytovania: Dvojstenné prevedenie so zvukovou izoláciou | áno | *áno / nie* |
| Povrchová úprava: Elektrolyticky pozinkovaný plech povrchovo upravený práškovou epoxyakrylátovou, epoxypolyesterovou alebo inou vhodnou farbou. | áno | *áno / nie* |
| Základňa: nastaviteľné nožičky pre nerovnú podlahu. | áno | *áno / nie* |
| Sokel zakrytovaný nerezovým plátom pre ľahšiu údržbu | áno | *áno / nie* |
| Farebné prevedenie : korpus vo farbe RAL 9006, čelá dvierok vo farbe RAL podľa výberu minimálne zo 6 farieb | áno | *áno / nie* |
| Odolnosť voči: poškriabaniu, nárazu, bežným dezinfekčným prostriedkom, UV žiareniu | áno | *áno / nie* |
| Prevedenie vstavanej skrine: ergonomické, robustné | áno | *áno / nie* |
| Systém označovania na každé dvierka | áno | *áno / nie* |
| Dvierka: Vnútro dvierok absolútne hladné (bez skrutiek, dier, vyčnievajúcich pántov) | áno | *áno / nie* |
| Dvierka s celoobvodovým silikónovým tesnením (prachotesné).  | áno | *áno / nie* |
| Pevné a robustné kovové madlá v tvare U na otváranie celou rukou | áno | *áno / nie* |
| Záruka na zariadenia minimálne 24 mesiacov | áno | *áno / nie* |
| **1-16. horná skrinka jednodverová**  | **1 ks** |
| ***Výrobca, značka, model*** |  |
| Rozmery: d x š x v (odchylka +/- 5 cm) | 400 x 300 x 700 mm | *hodnota* |
| 1 x kovová, lakovaná, odolná polica | áno | *áno / nie* |
| Nosnosť jednej police | minimálne 20 kg | *hodnota* |
| Prevedenie krytovania: Dvojstenné prevedenie so zvukovou izoláciou | áno | *áno / nie* |
| Povrchová úprava: Elektrolyticky pozinkovaný plech povrchovo upravený práškovou epoxyakrylátovou, epoxypolyesterovou alebo inou vhodnou farbou. | áno | *áno / nie* |
| Farebné prevedenie : korpus vo farbe RAL 9006, čelá dvierok vo farbe RAL podľa výberu minimálne zo 6 farieb | áno | *áno / nie* |
| Odolnosť voči: poškriabaniu, nárazu, bežným dezinfekčným prostriedkom, UV žiareniu | áno | *áno / nie* |
| Prevedenie vstavanej skrine: ergonomické, robustné | áno | *áno / nie* |
| Systém označovania na každé dvierka | áno | *áno / nie* |
| Dvierka: Vnútro dvierok absolútne hladné (bez skrutiek, dier, vyčnievajúcich pántov) | áno | *áno / nie* |
| Dvierka s celoobvodovým silikónovým tesnením (prachotesné).  | áno | *áno / nie* |
| Pevné a robustné kovové madlá v tvare U na otváranie celou rukou | áno | *áno / nie* |
| Záruka na zariadenia minimálne 24 mesiacov | áno | *áno / nie* |
| **1-17. spodná skrinka s dvojdielnym drezom** | **5 ks** |
| ***Výrobca, značka, model*** |  |
| Spodná skrinka s dvojdielnym nerezovým umývadlom | áno | *áno / nie* |
| Rozmery: d x š x v (odchylka +/- 5 cm) | 800 x 600 x 850 mm | *hodnota* |
| 1 x dvojdielny nerezový drez | áno | *áno / nie* |
| Prevedenie krytovania: Dvojstenné prevedenie so zvukovou izoláciou | áno | *áno / nie* |
| Povrchová úprava: Elektrolyticky pozinkovaný plech povrchovo upravený práškovou epoxyakrylátovou, epoxypolyesterovou alebo inou vhodnou farbou. | áno | *áno / nie* |
| Základňa: nastaviteľné nožičky pre nerovnú podlahu. | áno | *áno / nie* |
| Sokel zakrytovaný nerezovým plátom pre ľahšiu údržbu | áno | *áno / nie* |
| Farebné prevedenie : korpus vo farbe RAL 9006, čelá dvierok vo farbe RAL podľa výberu minimálne zo 6 farieb | áno | *áno / nie* |
| Odolnosť voči: poškriabaniu, nárazu, bežným dezinfekčným prostriedkom, UV žiareniu | áno | *áno / nie* |
| Prevedenie vstavanej skrine: ergonomické, robustné | áno | *áno / nie* |
| Systém označovania na každé dvierka | áno | *áno / nie* |
| Dvierka: Vnútro dvierok absolútne hladné (bez skrutiek, dier, vyčnievajúcich pántov) | áno | *áno / nie* |
| Dvierka s celoobvodovým silikónovým tesnením (prachotesné).  | áno | *áno / nie* |
| Pevné a robustné kovové madlá v tvare U na otváranie celou rukou | áno | *áno / nie* |
| Záruka na zariadenia minimálne 24 mesiacov | áno | *áno / nie* |
| **1-18. vrchná pracovná doska** | **1 ks** |
| ***Výrobca, značka, model*** |  |
| Vrchná pracovná doska nerezová | áno | *áno / nie* |
| Materiál nerez AiSi 304 | áno | *áno / nie* |
| Dĺžka  | 2000 mm | *hodnota* |
| Záruka na zariadenia minimálne 24 mesiacov | áno | *áno / nie* |
| **1-19. stolička otočná, pojazdná**  | **8 ks** |
| ***Výrobca, značka, model*** |  |
| Stolička otočná, pojazdná | áno | *áno / nie* |
| Nastavenie výšky  | min. v rozsahu 45 až 55 cm | *hodnota* |
| ovládanie rukou | áno | *áno / nie* |
| Šírka podsedáku  | min. 46 cm | *hodnota* |
| Poťah sedáku zo zdravotníckej koženky s oteruvzdornosťou min. 500 tis. cyklov | áno | *áno / nie* |
| Chrbtová opierka s hlavovou opierkou nastaviteľná rastrom | áno | *áno / nie* |
| Nastaviteľná hĺbka sedenia | áno | *áno / nie* |
| Možnosť výberu z min. 5 základných farieb zo vzorkovníka | áno | *áno / nie* |
| 2 x výškovo nastaviteľná opierka na ruky | áno | *áno / nie* |
| 5 x univerzálne kolieska s automatickou brzdou pri odťažení | áno | *áno / nie* |
| Nosnosť  | min. 120 kg | *hodnota* |
| Záruka na zariadenia minimálne 24 mesiacov | áno | *áno / nie* |
| **1-20. vrchná pracovná doska** | **1 ks** |
| ***Výrobca, značka, model*** |  |
| Vrchná pracovná doska nerezová | áno | *áno / nie* |
| Materiál nerez AiSi 304 | áno | *áno / nie* |
| Dĺžka  | 1400 mm | *hodnota* |
| Záruka na zariadenia minimálne 24 mesiacov | áno | *áno / nie* |
| **1-21. spodná skrinka dvojdverová**  | **1 ks** |
| ***Výrobca, značka, model*** |  |
| Spodná skrinka dvojdverová | áno | *áno / nie* |
| Rozmery: d x š x v (odchylka +/- 5 cm) | 600 x 600 x 850 mm | *hodnota* |
| 1 x kovová, lakovaná, odolná polica | áno | *áno / nie* |
| Nosnosť jednej police minimálne 20 kg | áno | *áno / nie* |
| Prevedenie krytovania: Dvojstenné prevedenie so zvukovou izoláciou | áno | *áno / nie* |
| Povrchová úprava: Elektrolyticky pozinkovaný plech povrchovo upravený práškovou epoxyakrylátovou, epoxypolyesterovou alebo inou vhodnou farbou. | áno | *áno / nie* |
| Základňa: nastaviteľné nožičky pre nerovnú podlahu. | áno | *áno / nie* |
| Sokel zakrytovaný nerezovým plátom pre ľahšiu údržbu | áno | *áno / nie* |
| Farebné prevedenie : korpus vo farbe RAL 9006, čelá dvierok vo farbe RAL podľa výberu minimálne zo 6 farieb | áno | *áno / nie* |
| Odolnosť voči: poškriabaniu, nárazu, bežným dezinfekčným prostriedkom, UV žiareniu | áno | *áno / nie* |
| Prevedenie vstavanej skrine: ergonomické, robustné | áno | *áno / nie* |
| Systém označovania na každé dvierka | áno | *áno / nie* |
| Dvierka: Vnútro dvierok absolútne hladné (bez skrutiek, dier, vyčnievajúcich pántov) | áno | *áno / nie* |
| Dvierka s celoobvodovým silikónovým tesnením (prachotesné).  | áno | *áno / nie* |
| Pevné a robustné kovové madlá v tvare U na otváranie celou rukou | áno | *áno / nie* |
| Záruka na zariadenia minimálne 24 mesiacov | áno | *áno / nie* |
| **1-22. operačná sedačka s nastaviteľnou výškou**  | **2 ks** |
| ***Výrobca, značka, model*** |  |
| Operačná sedačka bez operadla | áno | *áno / nie* |
| Celonerezové, antistatické prevedenie | áno | *áno / nie* |
| Sedačka v nezaťaženom stave pojazdná na odpružených kolieskach, zaťažením sa jej nohy pevne dosadnú na podlahu | áno | *áno / nie* |
| Nastavenie výšky nožným pedálom bez použitia rúk pomocou plynovej pružiny | min. v rozsahu od 55 do 75 cm | *hodnota* |
| Priemer sedáku (tolerancia +/- 5%. ) |  40 cm  | *hodnota* |
| Sedák čalúnený zdravotníckou koženkou | áno | *áno / nie* |
| Nosnosť | min. 130 kg | *hodnota* |
| Záruka na zariadenia minimálne 24 mesiacov | áno | *áno / nie* |
| **1-23. operačná sedačka s nastaviteľnou výškou a operadlom**  | **1 ks** |
| ***Výrobca, značka, model*** |  |
| Operačná sedačka s operadlom | áno | *áno / nie* |
| Celonerezové, antistatické prevedenie | áno | *áno / nie* |
| Sedačka v nezaťaženom stave pojazdná na odpružených kolieskach, zaťažením sa jej nohy pevne dosadnú na podlahu | áno | *áno / nie* |
| Nastavenie výšky nožným pedálom bez použitia rúk pomocou plynovej pružiny | min. v rozsahu od 55 do 75 cm | *hodnota* |
| Priemer sedáku (tolerancia +/- 5%. ) |  40 cm  | *hodnota* |
| Sedák čalúnený zdravotníckou koženkou | áno | *áno / nie* |
| Nosnosť | min. 130 kg | *hodnota* |
| Záruka na zariadenia minimálne 24 mesiacov | áno | *áno / nie* |
| **1-24. vešiak na operačné zástery**  | **2 ks** |
| ***Výrobca, značka, model*** |  |
| Vešiak na operačné zástery | áno | *áno / nie* |
| Nerezové prevedenie | áno | *áno / nie* |
| Možnosť upevnenia na stenu | áno | *áno / nie* |
| Vrátane skrutiek | áno | *áno / nie* |
| Záruka na zariadenia minimálne 24 mesiacov | áno | *áno / nie* |
| **1-25. skriňa vysoká policová na čisté prádlo**  | **3 ks** |
| ***Výrobca, značka, model*** |  |
| Skriňa vysoká policová na čisté prádlo | áno | *áno / nie* |
| Rozmery: d x š x v (odchylka +/- 5 cm) | 800 x 500 x 1800 mm | *hodnota* |
| 5 x kovová, lakovaná, odolná polica | áno | *áno / nie* |
| Nosnosť jednej police minimálne 20 kg | áno | *áno / nie* |
| Prevedenie krytovania: Dvojstenné prevedenie so zvukovou izoláciou | áno | *áno / nie* |
| Povrchová úprava: Elektrolyticky pozinkovaný plech povrchovo upravený práškovou epoxyakrylátovou, epoxypolyesterovou alebo inou vhodnou farbou. | áno | *áno / nie* |
| Základňa: nastaviteľné nožičky pre nerovnú podlahu. | áno | *áno / nie* |
| Sokel zakrytovaný nerezovým plátom pre ľahšiu údržbu | áno | *áno / nie* |
| Farebné prevedenie : korpus vo farbe RAL 9006, čelá dvierok vo farbe RAL podľa výberu minimálne zo 6 farieb | áno | *áno / nie* |
| Odolnosť voči: poškriabaniu, nárazu, bežným dezinfekčným prostriedkom, UV žiareniu | áno | *áno / nie* |
| Prevedenie vstavanej skrine: ergonomické, robustné | áno | *áno / nie* |
| Systém označovania na každé dvierka | áno | *áno / nie* |
| Dvierka: Vnútro dvierok absolútne hladné (bez skrutiek, dier, vyčnievajúcich pántov) | áno | *áno / nie* |
| Dvierka s celoobvodovým silikónovým tesnením (prachotesné).  | áno | *áno / nie* |
| Pevné a robustné kovové madlá v tvare U na otváranie celou rukou | áno | *áno / nie* |
| Záruka na zariadenia minimálne 24 mesiacov | áno | *áno / nie* |
| **1-26. skriňa vysoká závesná v spodnej časti policová**  | **1 ks** |
| ***Výrobca, značka, model*** |  |
| Skriňa vysoká policová na čisté prádlo | áno | *áno / nie* |
| Rozmery: d x š x v(odchylka +/- 5 cm) | 900 x 500 x 1800 mm | *hodnota* |
| 5 x kovová, lakovaná, odolná polica | áno | *áno / nie* |
| Nosnosť jednej police minimálne 20 kg | áno | *áno / nie* |
| Prevedenie krytovania: Dvojstenné prevedenie so zvukovou izoláciou | áno | *áno / nie* |
| Povrchová úprava: Elektrolyticky pozinkovaný plech povrchovo upravený práškovou epoxyakrylátovou, epoxypolyesterovou alebo inou vhodnou farbou. | áno | *áno / nie* |
| Základňa: nastaviteľné nožičky pre nerovnú podlahu. | áno | *áno / nie* |
| Sokel zakrytovaný nerezovým plátom pre ľahšiu údržbu | áno | *áno / nie* |
| Farebné prevedenie : korpus vo farbe RAL 9006, čelá dvierok vo farbe RAL podľa výberu minimálne zo 6 farieb | áno | *áno / nie* |
| Odolnosť voči: poškriabaniu, nárazu, bežným dezinfekčným prostriedkom, UV žiareniu | áno | *áno / nie* |
| Prevedenie vstavanej skrine: ergonomické, robustné | áno | *áno / nie* |
| Systém označovania na každé dvierka | áno | *áno / nie* |
| Dvierka: Vnútro dvierok absolútne hladné (bez skrutiek, dier, vyčnievajúcich pántov) | áno | *áno / nie* |
| Dvierka s celoobvodovým silikónovým tesnením (prachotesné).  | áno | *áno / nie* |
| Pevné a robustné kovové madlá v tvare U na otváranie celou rukou | áno | *áno / nie* |
| Záruka na zariadenia minimálne 24 mesiacov | áno | *áno / nie* |
| **1-27. spodná skrinka s jednodielnym drezom**  | **7 ks** |
| ***Výrobca, značka, model*** |  |
| Spodná skrinka s nerezovým umývadlom | áno | *áno / nie* |
| Rozmery: d x š x v(odchylka +/- 5 cm) | 800 x 600 x 850 mm | *hodnota* |
| 1 x nerezový drez | áno | *áno / nie* |
| Prevedenie krytovania: Dvojstenné prevedenie so zvukovou izoláciou | áno | *áno / nie* |
| Povrchová úprava: Elektrolyticky pozinkovaný plech povrchovo upravený práškovou epoxyakrylátovou, epoxypolyesterovou alebo inou vhodnou farbou. | áno | *áno / nie* |
| Základňa: nastaviteľné nožičky pre nerovnú podlahu. | áno | *áno / nie* |
| Sokel zakrytovaný nerezovým plátom pre ľahšiu údržbu | áno | *áno / nie* |
| Farebné prevedenie : korpus vo farbe RAL 9006, čelá dvierok vo farbe RAL podľa výberu minimálne zo 6 farieb | áno | *áno / nie* |
| Odolnosť voči: poškriabaniu, nárazu, bežným dezinfekčným prostriedkom, UV žiareniu | áno | *áno / nie* |
| Prevedenie vstavanej skrine: ergonomické, robustné | áno | *áno / nie* |
| Systém označovania na každé dvierka | áno | *áno / nie* |
| Dvierka: Vnútro dvierok absolútne hladné (bez skrutiek, dier, vyčnievajúcich pántov) | áno | *áno / nie* |
| Dvierka s celoobvodovým silikónovým tesnením (prachotesné).  | áno | *áno / nie* |
| Pevné a robustné kovové madlá v tvare U na otváranie celou rukou | áno | *áno / nie* |
| Záruka na zariadenia minimálne 24 mesiacov | áno | *áno / nie* |
| **1-28. vrchná pracovná doska** | **1 ks** |
| ***Výrobca, značka, model*** |  |
| Vrchná pracovná doska nerezová | áno | *áno / nie* |
| Materiál nerez AiSi 304 | áno | *áno / nie* |
| Dĺžka  | 1200 mm | *hodnota* |
| Záruka na zariadenia minimálne 24 mesiacov | áno | *áno / nie* |
| **1-29. nástenný vešiak**  | **2 ks** |
| ***Výrobca, značka, model*** |  |
| Nerezový nástenný vešiak | áno | *áno / nie* |
| Možnosť pripevnenia na stenu | áno | *áno / nie* |
| 4 x nerezový dvojháčik | áno | *áno / nie* |
| Vrátane skrutiek | áno | *áno / nie* |
| Záruka na zariadenia minimálne 24 mesiacov | áno | *áno / nie* |
| **1-30. nerezový vozík dvojpodlažný**  | **1 ks** |
| ***Výrobca, značka, model*** |  |
| Celonerezový dvojpodlažný vozík s dvoma úchytmi | áno | *áno / nie* |
| rozmery vozíka d x š x v (odchylka +/- 5 cm) | 90 x 55 x 90 cm | *hodnota* |
| 2 x nerezová, vyberateľná tácka s prelisom min. 1,2 cm | áno | *áno / nie* |
| 2 x znížený úchyt na úrovni s hornou pracovnou plochou | áno | *áno / nie* |
| Nosnosť jednej tácky  | minimálne 50 kg | *hodnota* |
| Vozík pojazdný na 4 nerezových kolieskachz toho 2 x brzdené, priemer koliesok | min. 100 mm | *hodnota* |
| Celonerezové, antistatické prevedenie | áno | *áno / nie* |
| Antirezonančná odoberateľná výstuha | áno | *áno / nie* |
| Záruka na zariadenia minimálne 24 mesiacov | áno | *áno / nie* |
| **1-31. transportný vozík**  | **2 ks** |
| ***Výrobca, značka, model*** |  |
| Celonerezový vozík s dvoma hornými úchytmi | áno | *áno / nie* |
| rozmery vozíka d x š x v (odchylka +/- 5 cm) | 90 x 55 x 90 cm | *hodnota* |
| Horná pracovná doska nerezová, vyberateľná s prelisom min. 1,2 cm | áno | *áno / nie* |
| 2 x zvýšený úchyt nad pracovnou doskou | áno | *áno / nie* |
| Nosnosť hornej tácky  | minimálne 50 kg | *hodnota* |
| Dole umiestnený vyberateľný nerezový košík | áno | *áno / nie* |
| Nosnosť košíka  | minimálne 50 kg | *hodnota* |
| Vozík pojazdný na 4 nerezových kolieskachz toho 2 x brzdené, priemer koliesok | min. 100 mm | *hodnota* |
| Celonerezové, antistatické prevedenie | áno | *áno / nie* |
| Antirezonančná odoberateľná výstuha | áno | *áno / nie* |
| Záruka na zariadenia minimálne 24 mesiacov | áno | *áno / nie* |
| **1-32. prístrojový stolík celonerezový** | **2 ks** |
| ***Výrobca, značka, model*** |  |
| Celonerezový prístrojový stolík | áno | *áno / nie* |
| Celkové rozmery vozíka d x š x v (odchylka +/- 5 cm) | 75 x 55 x 85 cm | *hodnota* |
| Dve nerezové tácky s prelisom minimálne 1,2 cm | áno | *áno / nie* |
| Výsuvná plocha spod hornej pracovnej dosky | áno | *áno / nie* |
| edna zásuvka pod výsuvnou pracovnou plochou tvorená nerezovým výliskom | áno | *áno / nie* |
| Hĺbka zásuvka minimálne 10 cm | áno | *áno / nie* |
| Pojazdný na 4 nerezových kolieskach priemeru minimálne 75 mm, 2 krát brzdené | áno | *áno / nie* |
| Antistatické prevedenie | áno | *áno / nie* |
| Záruka na zariadenia minimálne 24 mesiacov | áno | *áno / nie* |
| **1-33. pojazdný nástrojový stolík so zásuvkou**  | **10 ks** |
| ***Výrobca, značka, model*** |  |
| Celonerezový prístrojový stolík | áno | *áno / nie* |
| rozmery vozíka d x š x v (odchylka +/- 5 cm) | 75 x 55 x 85 cm | *hodnota* |
| Dve nerezové tácky s prelisom minimálne 1,2 cm | áno | *áno / nie* |
| Výsuvná plocha spod hornej pracovnej dosky | áno | *áno / nie* |
| Jedna zásuvka pod výsuvnou pracovnou plochou tvorená nerezovým výliskom | áno | *áno / nie* |
| Hĺbka zásuvka minimálne | min.10 cm | *hodnota* |
| Pojazdný na 4 nerezových kolieskach priemeru minimálne 75 mm, 2 krát brzdené | Antistatické prevedenie | *hodnota* |
| Záruka na zariadenia minimálne 24 mesiacov | áno | *áno / nie* |
| **1-34. infúzny stojan, celonerezový,košík**  | **1 ks** |
| ***Výrobca, značka, model*** |  |
| Infúzny stojan, celonerezový | áno | *áno / nie* |
| Nerezová konštrukcia zo silnostenných trubiek | áno | *áno / nie* |
| Výšková nastaviteľnosť minimálne v rozsahu 120 - 205 cm | áno | *áno / nie* |
| Priemer podvozku  | min. 52 cm | *hodnota* |
| Vnútorná tyč zakončená hlavicou s dvoma držiakmi infúznych fliaš a dvomi háčikmi na infúzne vaky | áno | *áno / nie* |
| Nosnosť jedného háčiku | min. 6 kg | *hodnota* |
| Pojazdný na 5 kolieskach priemeru minimálne 65 mm | áno | *áno / nie* |
| Antistatické prevedenie | áno | *áno / nie* |
| Záruka na zariadenia minimálne 24 mesiacov | áno | *áno / nie* |
| **1-35. aseptické umývadlo so stojanom celonerez** | **2 ks** |
| ***Výrobca, značka, model*** |  |
| Nerezové aseptické umývadlo s uchom priemer  | max. 38 cm | *hodnota* |
| Nerezové aseptické umývadlo s uchom, hĺbka  | max. 9 cm | *hodnota* |
| Výškové nastavenie v rozsahu  | min. 66 až 85 cm | *hodnota* |
| Podvozok priemer | min. 52 cm | *hodnota* |
| pojazdný na 5 kolieskach priemeru minimálne 65 mm, z toho minimálne 3 s brzdou. | áno | *áno / nie* |
| Nerezové a antistatické prevedenie | áno | *áno / nie* |
| Záruka na zariadenia minimálne 24 mesiacov | áno | *áno / nie* |
| **1-36. pojazdný stojan na koše jednostranný jednoradový**  | **2 ks** |
| ***Výrobca, značka, model*** |  |
| Pojazdný stojan na koše, jednostranný | áno | *áno / nie* |
| Celonerezové, antistatické prevedenie | áno | *áno / nie* |
| Celkové rozmery d x š x v (odchylka +/- 5 cm) | 55 x 50 x 180 cm | *hodnota* |
| Pojazdný na 4 nerezových kolieskach priemeru minimálne 75 mm, z toho 2 x brzdené | áno | *áno / nie* |
| 4 x nerezový, odnímateľný drôtený kôš | hĺbky minimálne 25 cm | *hodnota* |
| Nosnosť jedného koša | min 15 kg | *hodnota* |
| Záruka na zariadenia minimálne 24 mesiacov | áno | *áno / nie* |
| **1-37. vozík na použité prádlo s 1 vrecom**  | **12 ks** |
| ***Výrobca, značka, model*** |  |
| Celonerezový vozík na špinavé prádlo s nášľapným pedálom | áno | *áno / nie* |
| 1 x vak | áno | *áno / nie* |
| 4 x kolieska | áno | *áno / nie* |
| Záruka na zariadenia minimálne 24 mesiacov | áno | *áno / nie* |
| **1-38. vozík na použité prádlo mriežkový**  | **2 ks** |
| ***Výrobca, značka, model*** |  |
| Vozík na použité prádlo | áno | *áno / nie* |
| Vozík z pozinkovanej ocele | áno | *áno / nie* |
| Rozmery d x š x v (odchylka +/- 5 cm) | 800 x 700 x 1800 mm | *hodnota* |
| Nosnosť | min. 400 kg | *hodnota* |
| 3 odnímateľné bočné panely | áno | *áno / nie* |
| Široký otvor spredu pre ľahšie nakladanie | áno | *áno / nie* |
| Na prednej strane polovičný panel | áno | *áno / nie* |
| 4 x kolieska priemeru minimálne 100 mm, 2 x otočné | áno | *áno / nie* |
| Záruka na zariadenia minimálne 24 mesiacov | áno | *áno / nie* |
| **1-39. Chladnička na lieky** | **1 ks** |
| ***Výrobca, značka, model*** |  |
| Samostatné dvierka pre chladiacu a mraziacu časť | áno | *áno / nie* |
| objem chladiacej časti (horná časť) | min. 210 l | *hodnota* |
| objem mraziacej časti (spodná časť) | min. 100 l | *hodnota* |
| počet priehradiek v chladiacej časti  | min. 5  | *hodnota* |
| počet políc vo dverách chladiacej časti  | min. 3 | *hodnota* |
| displej so zobrazením teplôt | áno | *áno / nie* |
| požaduje sa rovnomerné chladenie pre uskladnenie teplote závislých roztokov, výživy a liečiv - samostatné okruhy  | minimálne 2 samostatné chladiace okruhy | *hodnota* |
| funkcia NoFrost, | áno | *áno / nie* |
| Automatické odmrazovanie | áno | *áno / nie* |
| Uhlíkový filter | áno | *áno / nie* |
| interná vysúvacia polička v mrazničke | áno | *áno / nie* |
| akumulačná doba  | min. 6 hodín | *hodnota* |
| hlučnosť  | max. 35 dB | *hodnota* |
| integrované LED osvetlenie | áno | *áno / nie* |
| celková v x š x h | max. 190x60x70 cm | *hodnota* |
| Záruka na zariadenia minimálne 24 mesiacov | áno | *áno / nie* |
| **1-40. Podstavná chladnička** | **1 ks** |
| ***Výrobca, značka, model*** |  |
| chladnička s výparníkom | áno | *áno / nie* |
| max. rozmer v x š x h (odchylka +/- 5 cm) | 85 × 55 × 58 cm | *hodnota* |
| objem mraziacej časti (spodná časť) | min. 100 l | *hodnota* |
| Záruka na zariadenia minimálne 24 mesiacov | áno | *áno / nie* |
| **1-41. Rýchlovarná kanvica**  | **1 ks** |
| ***Výrobca, značka, model*** |  |
| Rýchlovarná kanvica  | áno | *áno / nie* |
| objem | objem min. 1,7 l | *hodnota* |
| Záruka na zariadenia minimálne 24 mesiacov | áno | *áno / nie* |
| **1-42. Mikrovlnná rúra**  | **1 ks** |
| ***Výrobca, značka, model*** |  |
| Mikrovlnná rúra  | áno | *áno / nie* |
| objem | min. 20 l | *hodnota* |
| Záruka na zariadenia minimálne 24 mesiacov | áno | *áno / nie* |

|  |  |
| --- | --- |
|   |  vypĺňa uchádzač |

**Ostatné požiadavky**

* Doprava tovaru na miesto dodania, vyloženie tovaru v mieste dodania, odvoz prebytočných obalov tovaru, montáž tovaru na mieste dodania, prvé zaškolenie obsluhy v nevyhnutnom rozsahu, odovzdanie písomných dokladov potrebných pre riadne užívanie tovaru poskytnutie záruky k tovaru, počas záručnej doby poskytovanie bezplatnej údržby a kontrol v rozsahu predpísanom výrobcom resp. legislatívou EÚ alebo SR.

Týmto **prehlasujeme,** že navrhované tovary/výrobky spĺňajú všetky nami uvedené funkčné vlastnosti, technické vlastnosti a parametre tak ako sú uvedené v tomto dokumente: Príloha č. 4 Navrhovaná technická špecifikácia. Všetky údaje sú pravdivé a na požiadanie tieto **všetky funkčné vlastnosti, technické vlastnosti a parametre** **vieme preukázať produktovým listom alebo obdobným relevantným dokladom** napr. vyhlásenie výrobcu, vyhlásenie importéra, vyhlásenie oprávneného zástupcu výrobcu, iný doklad oprávnenej nezávislej inštitúcie, skúšobne, certifikačného orgánu a pod.)

V............................. dňa..............................

 ........................................................

 Meno a podpis osoby (osôb), oprávnenej konať za uchádzača