|  |  |
| --- | --- |
| **Názov obstarávateľa:** | Poľnohospodárske družstvo Ďumbier |
| **IČO:**  | 00189103 |
| **Názov zákazky:** | **Technologické vybavenie do mliekarne – Príslušenstvo k výrobe** |
| **Predmet zákazky:** | 1. Skrutkový kompresor na vzduch 1 ks2. Chladiaci agregát 1 ks3. Ovinovačka paliet 1 ks4. Vysokozdvižný vozík LPG na vonkajšiu prepravu 1 ks5. Vertikálny lis na odpad 1 ks |

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |
| Sídlo: | /vyplní uchádzač/ |
| IČO: | /vyplní uchádzač/ |
| Telefonický kontakt: | /vyplní uchádzač/ |
| E-mail: | /vyplní uchádzač/ |
| Štatutárny zástupca uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |
|  |
| Položka:  | **Skrutkový kompresor na vzduch** |
| Množstvo: | **1** **kus** |
| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: | SPĹŇA: ÁNO/NIE |
| kompresor skrutkový na vzduch max. 10 bar. | /vyplní uchádzač/ |
| regulácia a ovládanie strojov vo výrobe  | /vyplní uchádzač/ |
| minimálny výkon 132 m3/hod. pri 7 bar.  | /vyplní uchádzač/ |
| štvorstupňová filtrácia s elektronickým odvodom kondenzátu | /vyplní uchádzač/ |

|  |  |
| --- | --- |
| Položka:  | **Chladiaci agregát** |
| Množstvo: | **1 kus** |
| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: | SPĹŇA: ÁNO/NIE |
| chladiaci agregát s kompletnou inštaláciou (elektroinštalácia a potrubné systémy) na zvýšenie kapacity súčasnej ľadovej vody | /vyplní uchádzač/ |
| kapacita ľadovej vody v objeme minimálne 3 000 litrov o teplote 1 - 3 ºC | /vyplní uchádzač/ |
| výkon kompresora minimálne 12 kW | /vyplní uchádzač/ |
| s ovládacím a riadiacim panelom na napojenie na jestvujúci systém ľadovej vody, ktorý je riadený a ovládaný | /vyplní uchádzač/ |
| akumulácia vody s výmenníkmi odpadového tepla na ohrev  | /vyplní uchádzač/ |
| akumulácia teplej vody minimálne 2 000 litrov, vrátane rozvodov vody  | /vyplní uchádzač/ |
| 360 kWh akumulácie chladu v ľadovej vode | /vyplní uchádzač/ |

|  |  |
| --- | --- |
| Položka:  | **Ovinovačka paliet** |
| Množstvo: | **1** **kus** |
| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: | SPĹŇA: ÁNO/NIE |
| rozmer palety 1 000 šírka x 1 200 dĺžka x 2 200 výškapoloautomatický ovinovací stroj s otvorenou otočnou plošinou | /vyplní uchádzač/ |
| bezpečnostná fotobunka na vstupe do otvorenej plošiny | /vyplní uchádzač/ |
| možnosť premiestnenia stroja pomocou vysokozdvižného vozíka | /vyplní uchádzač/ |
| pozvoľný́ rozjazd s reguláciou rýchlosti otočnej plošiny (frekvenčný́ menič) | /vyplní uchádzač/ |
| *Základné špecifikácie:* |  |
| dvoj-motorové predpínanie fólie | /vyplní uchádzač/ |
| nosnosť 1 200 kg | /vyplní uchádzač/ |
| rozdelenie predpínania v % na rozdelenie prítlaku fólie | /vyplní uchádzač/ |
| rozšírenie nájazdu pre elektrické vozíky priemer plošiny 1 640 mm  | /vyplní uchádzač/ |
| rýchlosť otáčania 3 - 12 ot./min.  | /vyplní uchádzač/ |
| pripojenie 230 V - 50 Hz | /vyplní uchádzač/ |

|  |  |
| --- | --- |
| Položka:  | **Vysokozdvižný vozík LPG** **na vonkajšiu prepravu** |
| Množstvo: | **1** **kus** |
| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: | SPĹŇA: ÁNO/NIE |
| výška zdvihu min. 2 420 mm  | /vyplní uchádzač/ |
| vidlice 1 220 x 122 x 40  | /vyplní uchádzač/ |
| superelastické pneumatiky (typ pneumatiky SE) | /vyplní uchádzač/ |
| kabína s kúrením | /vyplní uchádzač/ |
| maják a cúvací alarm | /vyplní uchádzač/ |
| ochranný rám vodiča | /vyplní uchádzač/ |
| smerové, brzdové a koncové svetlá | /vyplní uchádzač/ |
| nastaviteľná opierka pravej ruky vodiča | /vyplní uchádzač/ |
| nosnosť 2 000 kg pri ťažisku 500 mm | /vyplní uchádzač/ |
| palivo LPG | /vyplní uchádzač/ |
| ochranný rám | /vyplní uchádzač/ |

|  |  |
| --- | --- |
| Položka:  | **Vertikálny lis na odpad** |
| Množstvo: | **1 kus** |
| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: | SPĹŇA: ÁNO/NIE |
| otvor minimálne 1 m | /vyplní uchádzač/ |
| lisovací tlak min. 5 t | /vyplní uchádzač/ |
| motor min. 1 kW | /vyplní uchádzač/ |
| výška plnenia max. 950 mm | /vyplní uchádzač/ |

Celá linka musí byť komunikačne prepojená a komunikovať , dodanie je na komplet aj s inštaláciou a montážou všetkých zariadení, uvedenia do prevádzky, zaškolením obsluhy a poskytnutia technickej dokumentácie.

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

|  |  |
| --- | --- |
| **CENOVÁ PONUKA** | Cena v eur bez DPH: |
| 1. Skrutkový kompresor na vzduch 1 ks | /vyplní uchádzač/ |
| 2. Chladiaci agregát 1 ks | /vyplní uchádzač/ |
| 3. Ovinovačka paliet 1 ks | /vyplní uchádzač/ |
| 4. Vysokozdvižný vozík LPG na vonkajšiu prepravu 1 ks | /vyplní uchádzač/ |
| 5. Vertikálny lis na odpad 1 ks | /vyplní uchádzač/ |
| **Cena v eur bez DPH spolu**  | /vyplní uchádzač/ |
| **DPH** | /vyplní uchádzač/ |
| **Cena v eur s DPH spolu** | /vyplní uchádzač/ |

*Pozn. Cenu v eur bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.*

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------

 Meno a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača, pečiatka