|  |  |
| --- | --- |
| **Názov obstarávateľa:** | Poľnohospodárske družstvo Ďumbier |
| **IČO:** | 00189103 |
| **Názov zákazky:** | **Technologické vybavenie do mliekarne – Skladovanie mlieka pred výrobou** |
| **Predmet zákazky:** | **Chladenie mlieka 2 ks** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodné meno uchádzača: | /vyplní uchádzač/ | |
| Sídlo: | /vyplní uchádzač/ | |
| IČO: | /vyplní uchádzač/ | |
| Telefonický kontakt: | /vyplní uchádzač/ | |
| E-mail: | /vyplní uchádzač/ | |
| Štatutárny zástupca uchádzača: | /vyplní uchádzač/ | |
|  | | |
| Položka: | **Chladenie mlieka** | |
| Množstvo: | **2 kusy** | |
| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: | | SPĹŇA: ÁNO/NIE |
| 2 x chladiaca nádrž s oddelenými chladiacim agregátmi 3~400V+N 50Hz, 8 000 l | | /vyplní uchádzač/ |
| technické prevedenie - dvojplášťové s penovou izoláciou | | /vyplní uchádzač/ |
| plnoautomatické čistenie s automatickým dávkovaním čistiacich prostriedkov | | /vyplní uchádzač/ |
| kalibrovateľné meranie objemu | | /vyplní uchádzač/ |
| rýchle schladenie mlieka | | /vyplní uchádzač/ |
| možnosť napojenia tanku na DairyManagementSystem | | /vyplní uchádzač/ |
| certifikované spracovanie podľa najvyšších štandardov kvality a noriem EN, ISO a NF | | /vyplní uchádzač/ |

Celá linka musí byť komunikačne prepojená a komunikovať , dodanie je na komplet aj s inštaláciou a montážou všetkých zariadení, uvedenia do prevádzky, zaškolením obsluhy a poskytnutia technickej dokumentácie.

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

|  |  |
| --- | --- |
| **CENOVÁ PONUKA** | Cena v eur bez DPH: |
| **Cena v eur bez DPH spolu** | /vyplní uchádzač/ |
| **DPH** | /vyplní uchádzač/ |
| **Cena v eur s DPH spolu** | /vyplní uchádzač/ |

*Pozn. Cenu v eur bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.*

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------

Meno a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača, pečiatka