|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov predmetu zákazky: Sterilizačný autokláv** | | | | |
| **Špecifikácia predmetu zákazky** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| Predmetom zákazky je zariadenie: **„Sterilizačný autokláv“,** skonštruované z nových, nerepasovaných komponentov tvoriacich jeden ucelený funkčný technologický celok, pre potreby kupujúceho súvisiace s realizáciou projektu s názvom „Zavedenie ekologizujúcich technológií do spoločnosti Liptovská potravinárska spoločnosť s.r.o.“ podľa prílohy č. 1 k zmluve s názvom „Špecifikácia predmetu kúpy“ a podľa časti ponuky predávajúceho s názvom „Prehľad rozpočtových nákladov“, ktorá tvorí prílohu č. 2 zmluvy. Záväzok predávajúceho podľa zmluvy zahŕňa tiež dodávku služieb priamo súvisiacich s dodaním predmetu kúpy, a to doprava na miesto dodania podľa zmluvy, zaistenie predmetu kúpy pred poškodením, inštalácia a uvedenie do prevádzky, test funkčnosti predmetu kúpy, akceptačný test, vykonanie všetkých východiskových odborných prehliadok predmetu kúpy, odborných skúšok a iných požiadaviek na bezpečnú prevádzku stanovených platnou legislatívou EÚ a SR týkajúcich sa predmetu kúpy, dodanie pokynov pre užívanie a prevádzku predmetu kúpy, pričom predávajúci bude povinný preukázať dosiahnutie všetkých technických parametrov predmetu kúpy, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 a prílohe č. 2 zmluvy a zaškoliť obsluhujúci personál kupujúceho v mieste dodania podľa zmluvy a tiež poskytnúť záručný servis predmetu kúpy min. 24 mesiacov.  Požiadavky na technologický celok: Sterilizačný autokláv bude vhodný pre všetky potravinárske výrobky, ktoré sú v pevných obaloch alebo mäkkých obaloch. Zariadenie musí umožňovať voliteľné parné sterilizovanie (pasterizovanie) alebo sterilizovanie sprchovým cyklom s pretlakom. | | | | |
|  | | | | |
| **Technologický celok: Sterilizačný autokláv**  **Merná jednotka: kus**  **Počet jednotiek: 1** | | | | |
| **Por. číslo** | **Popis parametra** | **Merná jednotka požadovaného parametra** | **Minimálne požiadavky na parameter** | |
| 1.1 | Autokláv parný s nútenou ventiláciou | - | áno | |
| 1.2 | Sprchový cyklus vstrekovanej pary | - | áno | |
| 1.3 | Pretlak stlačeným vzduchom počas celého cyklu | - | áno | |
| 1.4 | Sprchové chladenie s riadeným pridávaním chladiacej vody | - | áno | |
| 1.5 | Nominálne rozmery | mm | min. 1100 x min. 4990 | |
| 1.6 | 1 horizontálne dvere | - | áno | |
| 1.7 | Prevedenie z potravinárskej nerezovej ocele | - | áno | |
| 1.8 | Riadiaci systém vrátane obrazovky a rozhrania pre PC, dotyková obrazovka, programovateľný | - | áno | |
| 1.9 | Snímač teploty v jadre produktu | - | áno | |
| 1.10 | Podvozok pre kôš autoklávu z nerezovej ocele, dráha polyamid | - | áno | |
| 1.11 | Preložky z nerezovej ocele | - | áno | |
| 1.12 | Základový plech z nerezovej ocele + vodiace lišty | - | áno | |
| 1.13 | Stohovateľný plech z nerezovej ocele, max. zaťaženie 15,5 kg. | - | áno | |
| 1.14 | Sada rukovätí podvozku | - | áno | |
| 1.15 | Max. príkon | kW | 20 | |
|  | **Služby súvisiace s dodávkou** | | | |
| 2. | Dopravné náklady, náklady na vyloženie a manipuláciu na mieste dodania | - | áno | |
| 3. | Inštalácia a uvedenie do prevádzky (odhadovaná doba 1 mesiac) | - | áno | |
| 4. | Akceptačný test v mieste prevádzky a vykonanie všetkých východiskových odborných prehliadok a skúšok | - | áno | |
| 5. | Zaškolenie obsluhy a supervízia po uvedení do prevádzky | - | áno | |
| 6. | Záručný servis (minimálne 24 mesiacov) | - | áno | |