**Príloha č. 1 – Opis a technická špecifikácie predmetu zákazky.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Obstarávateľ:** | AGRO-MOLD akciová spoločnosť |
| **Sídlo:**  | Hatiny 177, 045 01 Debraď |
| **IČO:** | 31712738 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov zákazky** | Nákup polonesených otočných pluhov |

**Potenciálny dodávateľ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Obchodné meno:** |  |
| **Sídlo:** |  |
| **IČO:** |  |
| **DIČ:** |  |
| **IČ DPH:** |  |
| **Štatutárny zástupca:** |  |
| Meno, priezvisko, titul, funkcia: |  |
| Telefón/e-mail: |  |
| **Údaje o DPH:** | Sme / Nie sme platci DPH[[1]](#footnote-1) |

1. **Polonesený otočný pluh – 2 ks**

|  |  |
| --- | --- |
| **Technické požiadavky** | **Technický parameter****(hodnota/spĺňa/nespĺňa)\*** |
| Polonesený otočný pluh |  |
| Polonesená verzia s osou závesu |  |
| Otočná os |  |
| Počet orebných telies so zhrňovačkami min.: 6+6 |  |
| Nožové krájadla |  |
| Istenie nonstop |  |
| Počet listových pier min.: 7 |  |
| Nastavenie pracovnej šírky korpusov |  |
| Krájací disk s istením pružinovým |  |
| Prepravné oporné koleso |  |
| Hydraulický valec vychýlenia rámu |  |
| Mechanické nastavenie prvého orebného telesa  |  |
| Filter pre hydraulický obvod |  |
| Potrebný výkon traktora v rozsahu: 140-230 PS |  |
| Celková hmotnosť: max.: 4 000 kg |  |
| **Typové označenie stroja:** |  |
| **Názov výrobcu:** |  |

**\* vyplniť podľa pokynov vo výzve.**

1. Nehodiace sa škrtnúť [↑](#footnote-ref-1)