**Príloha č. 1 – Opis a technická špecifikácie predmetu zákazky.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Obstarávateľ:** | AGRO-MOLD akciová spoločnosť |
| **Sídlo:** | Hatiny 177, 045 01 Debraď |
| **IČO:** | 31712738 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov zákazky** | Nákup polonesených otočných pluhov |

**Potenciálny dodávateľ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Obchodné meno:** |  |
| **Sídlo:** |  |
| **IČO:** |  |
| **DIČ:** |  |
| **IČ DPH:** |  |
| **Štatutárny zástupca:** |  |
| Meno, priezvisko, titul, funkcia: |  |
| Telefón/e-mail: |  |
| **Údaje o DPH:** | Sme / Nie sme platci DPH[[1]](#footnote-1) |

1. **Polonesený otočný pluh – 2 ks**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Technické požiadavky** | | **Technický parameter**  **(hodnota/spĺňa/nespĺňa)\*** |
| Polonesený otočný pluh | |  |
| Polonesená verzia s osou závesu | |  |
| Otočná os | |  |
| Počet orebných telies so zhrňovačkami min.: 6+6 | |  |
| Nožové krájadla | |  |
| Istenie nonstop | |  |
| Počet listových pier min.: 7 | |  |
| Nastavenie pracovnej šírky korpusov | |  |
| Krájací disk s istením pružinovým | |  |
| Prepravné oporné koleso | |  |
| Hydraulický valec vychýlenia rámu | |  |
| Mechanické nastavenie prvého orebného telesa | |  |
| Filter pre hydraulický obvod | |  |
| Potrebný výkon traktora v rozsahu: 140-230 PS | |  |
| Celková hmotnosť: max.: 4 000 kg | |  |
| **Typové označenie stroja:** |  | |
| **Názov výrobcu:** |  | |

**\* vyplniť podľa pokynov vo výzve.**

1. Nehodiace sa škrtnúť [↑](#footnote-ref-1)