***Technická špecifikácia***

***„*Dodanie technológie do školskej jedálne SOŠ HSaO, Zvolen.*“***

.......................................................................................................................................................

 (obchodné meno a adresa sídla uchádzača)

V ............................... dňa .................

...............................................................................................

Meno a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

**Poznámka:** Čísla položiek korešpondujú s číslami položiek uvedených v prílohe č. 8 Výzvy – Pôdorys – umiestnenie technologického zariadenia a s číslami položiek uvedených v Cenovej kalkulácii – príloha č. 3 Výzvy.

|  | **Číslo položky** | **Tovar** | **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre** | **Označenie (výrobná značka/model/typ) ponúkaného tovaru** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Časť: VARŇA | 1 | Elektrická smažiaca panvica | * objem: 80 - 85 l
* rozmer panvice š/h/v: 700- 1000 x 700 – 1020 x 700 - 1160 mm
* smažiaca plocha: 54 – 74 dm2
* príkon: 10 - 12kW
* regulácia teploty: 50 – 300 °C

ručné vyklápanie |  |  |
| 2 | Plynová smažiaca panvica | * objem: 80 -85 l
* rozmer panvice š/h/v: 700- 1000 x 700 – 1020 x 700 - 1160 mm
* smažiaca plocha: 54 – 74 dm2
* príkon: 16 – 20 kW
* regulácia teploty: 50 – 300 °C

ručné vyklápanie |  |  |
| 5 | Stôl pracovný | * rozmer dl/š/v: 800x700x850 mm
* nerezové prevedenie
* 1x zásuvka + polica plná
* zadný lem
* nastaviteľná výška nožičiek
 |  |  |
| 7 | Kotol s hranatým duplikátorom | * objem: 200 l + 10 l
* rozmer: 1300 – 1400 x 880 – 920 x 880 - 920 mm
* nerezové prevedenie
* nepriamy ohrev
* doba ohrevu 45 - 90 min.

automatické dopúšťanie |  |  |
| 10 | Plynové varidlotálové | * rozmer: 700 - 800x800-900x800 - 900 mm
* nerezové prevedenie
* príkon plyn: 12-15 kW
* otvorený podstavec
 |  |  |
| 11 | Plynové varidlo | * 4 – plynový sporák
* rozmer : 800-900x880-920 x 880-920 mm
* nerezové prevedenie
* príkon plyn celkom: 21-22 kw

horáky: 2x 7-11 kW + 2 x 3,5 – 6,5kW (resp. 2x s vyšším KW a 2x s nižším kW, alebo iná dostupná kombinácia) |  |  |
| 12 | Stôl pracovný | * rozmer: 700x700x850 mm
* nerezové prevedenie
* 1x zásuvka + polica plná
* zadný lem

nastaviteľná výška nožičiek |  |  |
| Časť: VARŇA | 15 | Konvektomat plynový | * rozmer: 1000 – 1100 x 940-1000 x 1890 - 1900mm
* kapacita: 20xGN 1/1
* dotyková obrazovka s charakteristickými symbolmi k ľahkému ovládaniu
* prehľadný textový displej pre všetky varné procesy, so zobrazením varných krokov, digitálne programovateľný panel
* 250 - 300 programov v niekoľkých krokoch a automatickým postupom, aspoň 60 programov prednastavených z výroby pre ryby, mäso, zelenina, cesta, redukcia výkonu, tepelná sonda, Delta T funkcia, automatický umývací systém s  umývacími programami so sprchou, tukový filter, servisné menu
* USB vstup

Prevádzkové programy: pečenie 30-270°C, para 30-100°C, kombinovaná 30-270°C, regenerácia 30-180°C, možnosť naprogramovania receptov |  |  |
| 28 | Nerezové bezdotykovéumývadlo | * rozmer: 400-420 x 400 – 500 x 450-520 mm
* nerezové prevedenie
* umývadlo s batériou
* zadný lem a otvor na batériu

ovládanie kolenom |  |  |
| 37, 46, 52 | Sprchová batéria s ramienkom | jednootvorová batéria s flexibilnou hadicou a s ochrannou gumou na sprche, s ramienkom s otočnými kohútikmi resp. s pákovou batériou |  |  |
| 39 | Univerzálny robot | * vonkajší rozmer: 570x1070x1140 - 720x640x1300mm
* napájanie 400V
* objem kotlíka: 60l
* regulácia: min. 3 rýchlosti
* termo stop
* nerezový kryt pracovného priestoru
* zdvíhanie kotlíka: ručné, bezpečnostné mikrospínače

robot bude vybavený minimálne základným príslušenstvom: kotlík, hák, metla, miešač a vozík  |  |  |
| Časť: PRÍPRAVA MÄSA | 48 | Mäsodoska | * rozmer: 600x400x100-110 mm
* prevedenie buk
* s obrubou
 |  |  |
| Časť: UMYVÁREŇ KUCH. RIADU | 50 | Výlevka s umývadlom | * rozmer: 500x700x 1200 mm
* nerez
* 1x mriežka
* umývadlo s batériou
* nastaviteľná výška nožičiek

zadný lem a otvor na batériu |  |  |
| 54 | Policová zostava | * rozmer: 1524x460x1800 mm
* 4x polica nastaviteľná pochromovaná dierovaná
* nosnosť 1 police 250 kg
 |  |  |
| Časť: ROZBÍJANIE VAJEC | 56 | Umývací stôls drezom | * rozmer š/h/v: 1200x700x850 - 900 mm
* nerez, lisovaný 1 drez
* nastaviteľná výška nožičiek

zadný lem a otvor na batériu |  |  |
| Časť: UMYVÁREŇ TERMOPORTOV | 61 | Policová zostava | * rozmer: 1000x700x1700 mm
* nerezové prevedenie
* 4x polica
* nastaviteľná výška nožičiek
 |  |  |
| Časť: VÝDAJ | Výdajný pult zostava, súbor sa skladá z: |
| 62 | Vozík na tácky a príbory | * rozmer: 600 - 750 x 520 – 600 x 1200 - 1250 mm
* 4x kolieska 2x brzdené

GN 1/3 hl. 150 mm |  |  |
| 63, 64 | Chladiaca vitrína samoobslužná | * rozmer: 1360/1200x700x1550 mm
* presklenná samoobslužná nadstavba s izolačným sklom
* s uzavretou chladenou podstavbou s 2x dvierkami a úchytmi na vodiacu dráhu
 |  |  |
| 65 | Predná konštrukcia s hyg. zákrytom pre vodiacu dráhu | * jakel 40x40 4280x850mm s úchytmi na vodiacu dráhu na tácky s predným krytovaním a dvomi hygienickými zákrytmi pri výdajných pultoch
 |  |  |
| 66 | Pojazdný ohrev tanierov | * rozmer: 970 – 975 x 440 – 470 x 900 mm
* príkon: 1,1 kW/230 V
* kapacita: 2 x 50 tanierov
* regulácia teploty: +30 /+80°C

4 kolieska, 2 brzdené |  |  |
| 70 | Vodiaca dráha na tácky | * rozmer: 6300x310 - 350 mm

jakel 40x40x1,2 mm |  |  |
| 71 | Zásobník na pečivo | * rozmer: 400x500x500 mm, alebo 600x400x500 mm
* nerezové prevedenie s plastom

1 resp. 2oj podlažný s výklopnými dvierkami |  |  |
| Umývacia linka, súbor sa skladá z: |
| 82, 83 | Vstupný stôl s drezom so sprchovou ramienkovou batériou | * rozmer: 1600x700-730x800-870 mm
* prevedenie : celonerezový, pracovná doska, zadný lem
* jednootvorová batéria s flexibilnou hadicou, s ochrannou gumou na sprche, s ramienkom s otočnými kohútikmi resp. s pákovou batériou
 |  |  |
| 84 | Umývačka riadu výklopná | * rozmer: 650x730x1470 mm
* výška tanierov max :410mm
* kapacita: max. 720/1224tan/hod.
* napájanie: 400V/ 6,9 /10,2 kW
* koše 500x500 mm
* umyv. cyklus 50/80/120/180 sek. +TERMOSTOP

 prevedenie: nerez, dvojplášťová, zabudované, dávkovače saponátov oplachovací+ umývací |  |  |
| 85 | Odoberací stôl k umývačke | * rozmer: 600x700 – 730 x850-900 mm

prevedenie : celonerezový, pracovná doska |  |  |
| 88 | Umývačka riadu | * rozmer: 590 - 600x610x840-850 mm
* výška tanierov max :340 mm
* výška pohárov max: 320 mm
* kapacita: max.720tan/hod.
* napájanie: 400V/ 5,2 kW
* objem tanku : 20 lit.
* objem bojlera: 3,5 lit.
* prevedenie: nerez, dvojplášťová, zabudované, dávkovače saponátov oplachovací + umývací, 3 -4x umývací cyklus, zabudovaný zmäkčovač vody, dotykový display

výbava : 2x kôš a košík na príbory |  |  |