Príloha č. 1

Technická špecifikácia

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Technologické vybavenie nádrží** | **Počet** | **Merná jednotka /MJ/** | **Opis** | **Cena dodávky v EUR bez DPH** | **Cena montáže v EUR bez DPH** | **Cena spolu v EUR bez DPH** |
| **Vybavenie prečerpávacej nádrže 1** | 1 | celok | čerpadlo výkon min. 13,5 kW, čerpadlo s rezaním výkon min. 9,5 kW, miešadlo výkon min. 7,5 kW - 2 ks, ultrazvukový snímač - 2 ks, rozvádzač vrátane príslušného elektro vybavenia, potrubie NEREZ - dĺžka 20 metrov, priemer potrubia min. 108 mm, hrúbka steny min. 2 mm |   |   |  |
| **Vybavenie prečerpávacej nádrže 2** | 1 | celok | čerpadlo výkon min. 13,5 kW, miešadlo výkon min. 7,5 kW, ultrazvukový snímač - 1 ks, rozvádzač vrátane príslušného elektro vybavenia, potrubie NEREZ - dĺžka 12 metrov, priemer potrubia min. 108 mm, hrúbka steny min. 2 mm |   |   |  |
| **Vybavenie skladovacej nádrže 1 - zakrytá** | 1 | celok | čerpadlo výkon min. 13,5 kW, miešadlo výkon min. 15 kW - 2 ks, radarový snímač, rozvádzač vrátane príslušného elektro vybavenia, plniace a vyprázdňovacie potrubie NEREZ, plniace potrubie - dĺžka 12 metrov, priemer min. 154 mm, hrúbka steny min. 2 mm; vyprázdňovacie potrubie - dĺžka 23 metrov, priemer min. 108 mm, hrúbka steny min. 2 mm, zariadenie určené do prostredia EX zony |   |   |  |
| **Vybavenie skladovacej nádrže 2 - zakrytá** | 1 | celok | čerpadlo výkon min. 13,5 kW, miešadlo výkon min. 15 kW - 2 ks, radarový snímač, rozvádzač vrátane príslušného elektro vybavenia, plniace a vyprázdňovacie potrubie NEREZ, plniace potrubie - dĺžka 12 metrov, priemer min. 154 mm, hrúbka steny min. 2 mm; vyprázdňovacie potrubie - dĺžka 23 metrov, priemer min. 108 mm, hrúbka steny min. 2 mm, zariadenie určené do prostredia EX zony |   |   |  |
| **Separácia kravskej hnojovice** | 1 | celok | separátor výkon min. 5,5 kW, potrubie NEREZ - dĺžka 35 metrov, priemer potrubia min. 154 mm, hrúbka steny min. 2 mm |   |   |  |
| **Zastrešenie nádrže 1** | 1 | celok | nerezový stĺp vr. prstenca na uchytenie gurtne od hornej hrany nádrže, pevnostná plachta min. 900 g/m2 vrátane otvorov pre technológiu (2x otvory), pozinkovaná obruč po obvode koruny nádrže, podopieracie gurtne min. 150ks, gurtne na uchytenie plachty min. 110ks |   |   |  |
| **Zastrešenie nádrže 2** | 1 | celok | nerezový stĺp vr. prstenca na uchytenie gurtne od hornej hrany nádrže, pevnostná plachta min. 900 g/m2 vrátane otvorov pre technológiu (2x otvory), pozinkovaná obruč po obvode koruny nádrže, podopieracie gurtne min. 150ks, gurtne na uchytenie plachty min. 110ks |   |   |  |
| **Doba záruky od dodania**  | min. 12 | mesiacov | uviesť hodnotu |  |  |  |
| **Termín dodania**  | max. 9 | mesiac | uviesť hodnotu |

|  |
| --- |
| Uchádzač vyplní resp. upraví podfarbené polia |
| \* nehodiace sa prečiarknite |

Vypracoval: ...............................................................

Miesto ....................................., dňa ..................................

...............................................................................

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby