**Osobné ochranné pracovné prostriedky na hasičský šport**

 Názov materiálu Požadované množstvo

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Prilba | 266 |
| 2 | Prilba so štítom | 21 |
| 3 | Ľahký celotelový postroj | 30 |
| 4 | Samonavíjací zachytávač pádu 15m | 12 |

**1 - Prilba**

Certifikovaná ochranná horolezecká prilba v zmysle EN 12492. Prilba musí mať nastaviteľnú veľkosť na obvod hlavy 53 – 60 cm, a hmotnosť maximálne 400 g. Prilba (Camp Rock Star alebo ekvivalent).

**2 - Prilba so štítom**

Certifikovaná ochranná horolezecká prilba EN 12492 s priehľadným štítom na ochranu tváre s certifikátom minimálne EN 166. Štít musí byť tvarovo stály, musí mať možnosť plynulej zmeny polohy z pohotovostnej (štít zdvihnutý na vrchu prilby) na pracovnú (štít je spustený a kryje tvár). Štít musí prekrývať tvar až po bradu a musí byť odolný voči vetru, zahmleniu a nárazu malých predmetov. Štíť musí byť z min. 1mm hrubého materiálu a musí umožňovať nosenie okuliarov. Prilba musí mať nastaviteľnú veľkosť na obvod hlavy 54 – 60 cm.

**3 - Celotelový postroj**

Certifikovaný ľahký celotelový postroj na zachytenie zvislého pádu s možnosťou uchytenia na chrbte a nastaviteľnými sponami, pomocou ktorých je možné postroj prispôsobiť postave.

Postroj musí byť vhodný na výšku postavy 170 – 195 cm. (V prípade voľby 2 veľkostí do 180 a nad 180cm je požadovaný pomer 1:2). Postroj bude použití na zachytenie pádu spolu so samonavíjacím zariadením alebo posuvným blokantom na 70cm popruhu. Postroj musí byť vhodný do hmotnosti osoby 120 kg. Spony a spájacie prvky musia byť zabezpečené proti samovoľnému rozpojeniu pri používaní. Hmotnosť výrobku max. 1250 g.

Požadovaný certifikát v zmysle EN 361 - Celotelové postroje na zachytenie pádu.

**4 - Samonavíjací zachytávač pádu 15m**

Samonavíjacie zariadenie na zachytenie zvislého pádu s lanom z galvanizovanej ocele s hrúbkou min. 4 mm a dĺžkou min. 14m ukončené otočným závesom a karabínou s bezpečnostnou poistkou.  Indikátor pádu. Integrovaným tlmičom pádu (AES), s brzdnou dráhou maximálne 1 meter. Zariadenie musí umožňovať obojsmerný pohyb lana s indikovaním a následným zachytením (zastavením odvíjania) pádu. Výrobok musí byť certifikovaný v zmysle EN360:2002 Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Zariadenie musí byť vhodné na zachytenie pádu osôb do hmotnosti minimálne 120 kg.

- Zariadenie musí byť vybavené vhodnou karabínou na uchytenie o kotviaci bod (zavesenie zariadenia) s dostatočnou pevnosťou a koncovým úchytom resp. karabínou na uchytenie o postroj istenej osoby s automatickým uzamykaním typu triple lock (s poistkou na pretáčanie karabíny a pevnosťou v pozdĺžnej osi min. 26 kN, v súlade s EN 362 – spojovací prostriedok), alebo ekvivalent dostatočné zabezpečený proti samovoľnému otvoreniu.

Miesto dodania - ZB HaZZ v Žiline, Bánovská cesta 8111, 010 01 Žilina

**Všetky položky zoznamu musia spĺňať potrebné certifikáty v zmysle noriem vrátane slovenských návodov na použitie a údržbu.**

**Dodávateľ musí vedieť garantovať možnosť zabezpečenia servisu a revízií po dobu minimálne 5 rokov.**