**OPIS PREDMETU ZÁKAZKY, TECHNICKÉ POŽIADAVKY**

**Pokrývky hlavy pre príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov Hasičského a záchranného zboru**

**ČASŤ 2 Klobúčiky pre príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov Hasičského a záchranného zboru**

**Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky**

# Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky pokrývok hlavy, ktoré sú doplnkom služobnej rovnošaty do výkonu služby ako aj na výcvik príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov Hasičského a záchranného zboru.

# Pokrývky hlavy sú určené na vystrojovanie novoprijímaných príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov Hasičského a záchranného zboru ako aj v rámci naturálneho vystrojovania pri obnovovaní naturálnych náležitostí. Sú určené na celodenné nosenie vo výkone služby, v letnom období ako ochrana pred slnkom, v zimnom období na zabezpečenie tepelnej pohody ako súčasť služobnej rovnošaty.

***1. Vymedzenie predmetu zákazky***

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky klobúčikov pre príslušníkov Policajnéhozboru a príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v nasledovnom rozsahu:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Zaradeniepodľa CPV** | **Úplnýnázovpoložky** | **Predpokladanémnožstvo**  **dodávkypočastrvaniarámcovejdohody v ks** | |
| **Policajnýzbor** | **Hasičský a záchrannýzbor** |
| 1. | 18441000-2 | Klobúčik reprezentačný S | 1 600 | - |
| 2. | 18441000-2 | Klobúčik reprezentačný Z | 1 000 | - |
| 3. | 18441000-2 | Klobúčik modrý ženy S | - | 100 |
| 4. | 18441000-2 | Klobúčik modrý ženy Z | - | 600 |

Množstvo predmetu zákazky bude upresňované podľa potrieb verejného obstarávateľa v Kúpnych zmluvách uzatvorených na základe Rámcovej dohody, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania a to počas doby jej platnosti (48 mesiacov), resp. do vyčerpania finančného limitu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

***2. Opis a špecifikácia jednotlivých položiek predmetu zákazky***

**2.1 Klobúčik reprezentačný S, klobúčik reprezentačný Z**

2.1.1 Popis vzhľadu výrobku

Klobúčik reprezentačný S a klobúčik reprezentačný Z je tmavomodrej farby, povrchová úprava je hladká. Vo vnútri klobúčika je potný pás z ripsovej pásky šírky 16 mm farebne zladený s odtieňom klobúčika, všitý a vzadu ukončený uzašitím. V strede prednej časti je pripevnený kovový odznak na čiapku striebristý alebo zlatistý, z vnútornej strany je podložený chránidlom, ktoré zamedzuje vpletaniu vlasov do upevnenia kovového odznaku. Na bokoch klobúčika je všitá pod potným pásom zaisťovacia gumička. Klobúčik je vyhotovený zo 100 % vlny česanej alebo 100 % králičej srsti, potný pás je ripsová páska ba/Vs.

Kovový znak Policajného zboru



2.1.2 Špecifikácia základného materiálu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Parameter** | **Skúšobnánorma - predpis** | **Požadovaný (hodnotený) údaj** | **Vlastnýnávrhplneniapredmetuzákazkyuchádzača**  **(ponukauchádzača)** |
| 1. | Materiálové zloženie | STN 80 0067-1  Stanoví skúšobňa alebo potvrdí na základe platných predložených dokladov uchádzača | 100 % vlna česaná alebo  100 % králičia srsť |  |
| 2. | Farba | tmavomodrá | PANTONE 19-4013 TPX  odchýlka max 4 st.sivej stupnice |  |
| 3. | Stálofarebnosť na svetle | STN EN ISO 105-B02 | min. 5 (st.modrej st.) |  |
| 4. | Stálofarebnosť v chemickom čistení | STN EN ISO 105-D01 | min. 5 |  |
| 5. | Obsah formaldehydu | STN EN ISO 14184-1 alebo  Oeko-Tex® Standart 100 | max. 75 mg/kg |  |
| 6. | Obsah ťažkých kovov | STN 80 0055 alebo  Oeko-Tex® Standart 100 | v súlade STN 80 0055 |  |
| 7. | Obsah arylamínov | STN EN 14362-1 alebo  Oeko-Tex® Standart 100 | max. 30 mg/kg |  |
| 8. | pH vodného výluhu | STN EN ISO 3071 alebo  Oeko-Tex® Standart 100 | 3,5 až 9,5 |  |
| **Verejný obstarávateľ požaduje predloženie Certifikátu Oeko-Tex® Standard 100 k bodom 5. – 8. od výrobcu základného materiálu.** | | | | |

Všetky hodnotené údaje, t. j. parametre uvedené v pol. č.1. – 8., resp. 1. – 4. v prípade predloženia Certifikátu Oeko-Tex® Standard 100 k položkám 5. – 8., musia byť uvedené v protokoloch o skúškach vyhotovených akreditovaným skúšobným laboratóriom; pokiaľnebudú uvedené alebo nebudú vyhovovať požadovaným hodnotám, nebude ponuka spĺňaťpožiadavky na predmet zákazky.

**Posúdenie splnenia požiadaviek na predmet zákazky vykoná komisia na vyhodnotenie ponúk na základe vlastného návrhu plnenia predmetu zákazky, predloženého uchádzačom v rámci tejto Prílohy č.1 SP a v súlade s protokolmi o vykonaní akreditovaných skúšok vydaných akreditovaným skúšobným laboratóriom.**

Verejný obstarávateľ bude hodnotiť, či uchádzačom predložený vlastný návrh plnenia zodpovedá opisu predmetu zákazky, technickým parametrom podľa týchto súťažných podkladov a či je každý hodnotený parameter uvedený v protokole o skúškach.

2.1.3 Veľkostný sortiment

Veľkosti klobúčika : 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 – veľkosť klobúčika sa rovná veľkosti vnútorného obvodu klobúčika v cm.

*V prípade mimoriadnej požiadavky verejného obstarávateľa uchádzač vyrobí výrobky mimo dohodnutý veľkostný sortiment.*

2.1.4 Značenie výrobkov, balenie, expedovanie

Každý výrobok musí byť označený etiketou z vnútornej strany, ktorá je prichytená na spoji potného pásu a obsahuje nasledovné údaje: označenie výrobcu, materiálové zloženie, veľkosť, rok výroby, symboly údržby.

Klobúčik sa pred balením musí vyplniť klobúkovým papierom, povrch musí byť pokrytý vytvarovaným igelitom a musí byť zabalený do lepenkových krabíc vždy v jednej veľkosti. Každá krabica musí byť označená nasledovnými údajmi: výrobca, názov výrobku, veľkosť, rok výroby, počet kusov.

**2.2 Klobúčik modrý ženy – striebristý, klobúčik modrý ženy – zlatistý**

2.2.1 Popis vzhľadu výrobku

Klobúčik modrý ženy je tmavomodrej farby, povrchová úprava je hladká. Vo vnútri klobúčika je potný pás z ripsovej pásky šírky 16 mm farebne zladený s odtieňom klobúčika, všitý a vzadu ukončený uzašitím. V strede prednej časti je pripevnený kovový odznak na čiapku striebristý alebo zlatistý, z vnútornej strany je podložený chránidlom, ktoré zamedzuje vpletaniu vlasov do upevnenia kovového odznaku. Na bokoch klobúčika je všitá pod potným pásom zaisťovacia gumička. Klobúčik je vyhotovený zo 100 % vlny česanej alebo 100 % králičej srsti, potný pás je ripsová páska ba/Vs.

Kovový znak Hasičského a záchranného zboru



2.2.2 Špecifikácia základného materiálu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Parameter** | **Skúšobnánorma - predpis** | **Požadovaný (hodnotený) údaj** | **Vlastnýnávrhplneniapredmetuzákazkyuchádzača**  **(ponukauchádzača)** |
| 1. | Materiálové zloženie | STN 80 0067-1  Stanoví skúšobňa alebo potvrdí na základe platných predložených dokladov uchádzača | 100 % vlna česaná alebo  100 % králičia srsť |  |
| 2. | Farba | tmavomodrá | PANTONE 19-4013 TPX  odchýlka max 4 st.sivej stupnice |  |
| 3. | Stálofarebnosť na svetle | STN EN ISO 105-B02 | min. 5 (st.modrej st.) |  |
| 4. | Stálofarebnosť v chemickom čistení | STN EN ISO 105-D01 | min. 5 |  |
| 5. | Obsah formaldehydu | STN EN ISO 14184-1 alebo  Oeko-Tex® Standart 100 | max 75 mg/kg |  |
| 6. | Obsah ťažkých kovov | STN 80 0055alebo  Oeko-Tex® Standart 100 | v súlade STN 80 0055 |  |
| 7. | Obsah arylamínov | STN EN 14362-1 alebo  Oeko-Tex® Standart 100 | max 30 mg/kg |  |
| 8. | pH vodného výluhu | STN EN ISO 3071 alebo  Oeko-Tex® Standart 100 | 3,5 až 9,5 |  |
| **Verejný obstarávateľ požaduje predloženie Certifikátu Oeko-Tex® Standard 100 k bodom 5. – 8. od výrobcu základného materiálu.** | | | | |

Všetky hodnotené údaje, t. j. parametre uvedené v pol. č.1. – 8., resp. 1. – 4. v prípade predloženia Certifikátu Oeko-Tex® Standard 100 k položkám 5. – 8. musia byť uvedené v protokoloch o skúškach vyhotovených akreditovaným skúšobným laboratóriom; pokiaľ nebudú uvedené alebo nebudú vyhovovať požadovaným hodnotám, nebude ponuka spĺňať požiadavky na predmet zákazky.

**Posúdenie splnenia požiadaviek na predmet zákazky vykoná komisia na vyhodnotenie ponúk na základe vlastného návrhu plnenia predmetu zákazky, predloženého uchádzačom v rámci tejto Prílohy č.1 SP a v súlade s protokolmi o vykonaní akreditovaných skúšok vydaných akreditovaným skúšobným laboratóriom.**

Verejný obstarávateľ bude hodnotiť, či uchádzačom predložený vlastný návrh plnenia zodpovedá opisu predmetu zákazky, technickým parametrom podľa týchto súťažných podkladov a či je každý hodnotený parameter uvedený v protokole o skúškach.

2.2.3 Veľkostný sortiment

Veľkosti klobúčika: 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 – veľkosť klobúčika sa rovná veľkosti vnútorného obvodu klobúčika v cm.

*V prípade mimoriadnej požiadavky verejného obstarávateľa uchádzač vyrobí výrobky mimo dohodnutý veľkostný sortiment.*

2.2.4 Značenie výrobkov, balenie, expedovanie

Každý výrobok musí byť označený etiketou z vnútornej strany, ktorá je prichytená na spoji potného pásu a obsahuje nasledovné údaje: označenie výrobcu, materiálové zloženie, veľkosť, rok výroby, symboly údržby.

Klobúčik sa pred balením musí vyplniť klobúkovým papierom, povrch musí byť pokrytý vytvarovaným igelitom a musí byť zabalený do lepenkových krabíc vždy v jednej veľkosti. Každá krabica musí byť označená nasledovnými údajmi: výrobca, názov výrobku, veľkosť, rok výroby, počet kusov.

**3. Požiadavka na balenie predmetu zákazky**

Použité obaly na zabalenie predmetu zákazky musia byť vyrobené z ľahko recyklovateľného materiálu, alebo materiálu z obnoviteľných zdrojov alebo sa musí jednať o   
obalový systém pre opakované použitie. Všetky obalové materiály musia byť ľahko oddeliteľné na recyklovateľné časti tvorené jedným materiálom (napr. lepenka, papier,   
textília). **Popis obalu výrobku musí byť poskytnutý spoločne s odpovedajúcim čestným prehlásením uchádzača o splnení týchto požiadaviek.**

**4. Iné požiadavky**

4.1 Záruka: Doba poskytovanej záruky je 2 roky.

4.2 Miesto plnenia: Ústredný sklad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Príboj 560, 976 13 SlovenskáĽupča.

4.3 Termín dodania:6 – 8 mesiacov od nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy, resp. pokiaľ v kúpnej zmluve nebude dohodnuté inak.

**5. Ostatné požiadavky na predmet zákazky**

**5.1 Súčasťou ponuky uchádzača musia byť:**

**5.1.1 protokoly o vykonaní akreditovaných skúšok vydaných akreditovaným skúšobným laboratóriom alebo záverečné protokoly,**

**5.1.2 certifikát výrobku**

**5.1.3 platný certifikát Oeko-Tex® Standard 100 od výrobcu základného materiálu za položky uvedené v bodoch 2.1.2 a 2.2.2**

Protokol o skúške alebo záverečný protokol s výsledkami skúšok jednotlivých parametrov z akreditovaného skúšobného laboratória a certifikáty sa musia preukázateľne vzťahovať k predmetu zákazky a nesmú byť staršie ako 1 rok od dátumu ich vydania.

**Upozornenie uchádzačom – predpokladaná doba trvania skúšok 3-4 týždne.**

**5.1.4** **Kalkulačné listy ku každému výrobku, ktorými sú podložené ceny výrobku.**

Osnova kalkulačného listu pozostáva zo základného materiálu (spotreba, jednotková cena, cena spolu), drobnej prípravy, pomocného materiálu, šitia,   
 réžie, zisku, prípadne doplnená podľa potreby.

Ak v týchto súťažných podkladoch alebo v ktorejkoľvek dokumentácii poskytnutej verejným obstarávateľom v rámci tohto verejného obstarávania v lehote na predkladanie ponúk, technické alebo technologické požiadavky odkazujú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, normu, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ponuky s ekvivalentným riešením. Pre účely tejto zákazky bude verejný obstarávateľ akceptovať také ponúknuté riešenie uchádzača ako ekvivalent, ktoré bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, pri zabezpečení požadovaného účelu plnenia a bude spĺňať resp. sa ním dosiahne rovnaká alebo vyššia výkonnostná úroveň v porovnaní s verejným obstarávateľom požadovanými parametrami.