**Opis predmetu zákazky/ Vzor vlastného návrhu plnenia**

**Názov predmetu zákazky:** Zariadenia na nočné videnie a termovízne zariadenia s príslušenstvom (ID zákazky 58762)

1. Verejné obstarávanie lokalizačnej a pozorovacej techniky v rámci projektu *Posilnenie kapacít Policajného zboru v boji proti environmentálnej trestnej činnosti*. Technika pozostáva zo zariadení na nočné videnie, termovíznych zariadení s príslušenstvom podľa technických špecifikácií uvedených nižšie.

Predmet zákazky bude financovaný z Environmentálneho fondu.

1. **Hlavný kód CPV:**

38632000-4 zariadenie na nočné videnie a pozorovanie s príslušenstvom

**Doplňujúci kód CPV:**

38431000-5 termovízne zariadenie s príslušenstvom

1. **S tovarom sa požaduje zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:**

* dodanie tovaru do miesta dodania,
* vyloženie tovaru v mieste dodania
* potvrdený dodací list/preberací protokol je podkladom k vystaveniu faktúry.

1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.
2. Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.
3. Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.
4. Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar min. **2 ročnú záručnú dobu** garantovanú výrobcom, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia záručná doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu.

Overenie záruky prostredníctvom support kontaktnej siete výrobcu alebo distribútora.

1. Verejný obstarávateľ požaduje pre všetky typy dodávok odovzdanie dokumentácie – technická dokumentácia od výrobcu, návod na použitie/manuál pre obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku, záručné listy, iné doklady podľa druhu tovaru.
2. **Lehota plnenia je:**

* do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

1. **Miestom dodania je:**

Sklad SITB MV SR Račianska 45, zo strany Legerského 1, 832 56 Bratislava

1. **Technická špecifikácia predmetu zákazky s odôvodnením obstarania konkrétnych tovarov:**

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom** | | **Vlastný návrh plnenia**  (uchádzač doplní len PRÁZDNE POLIA)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 1 – Zariadenie na nočné videnie a pozorovanie s príslušenstvom** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **27 ks** |
| **Výrobca:** | |  |  |
| **Typové označenie:** | |  |  |
| **Typ:** | |  |  |
| Rozlíšenie: | Min. 47 Lp/mm |  |  |
| Zväčšenie:  Generácia meniča: | Min. 1 x štandard |  |  |
| Min. Gen. 2 + |  |  |
| Zorné pole: | Min. 10° |  |  |
| Vzdialenosť ostrenia: | Min. 0,3 m - ∞ |  |  |
| Rozsah dioptrií: | Min. – 5/+2 |  |  |
| Napájanie: | Min 1 x CR 123 alebo 1 x AA |  |  |
| Výdrž batérie: | Min. 50 hod. |  |  |
| Prevádzková teplota: | Minimálne v rozmedzí -20°C až + 40°C |  |  |
| **Položka č. 2 – Termovízne zariadenie s príslušenstvom** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **8 ks** |
| **Výrobca:** | |  |  |
| **Typové označenie:** | |  |  |
| **Typ:** | |  |  |
|  |  |  |  |
| Rozteč pixelov: | Cca. 17 µm |  |  |
| Citlivosť detektora: | < 60 mK |  |  |
| Objektív: | Min. 55 mm |  |  |
| Optické vlastnosti vstupného objektívu: | Max. F/1.0 |  |  |
| Snímková frekvencia: | Min. 25 Hz |  |  |
| Dioptrická korekcia: | Min. -5/+2 |  |  |
| Videovýstup: | Áno |  |  |
| Displej:  Prevádzková teplota: | Áno, min. 800 x 600 px |  |  |
| Min. – 30°C/+50°C |  |  |
| Prevádzková doba(aj v prípade, že táto doba bude zabezpečená pripojením na batériový pack): | Min. 8 hod. |  |  |
| Napájanie pomocou USB kábla: | áno |  |  |

*Táto časť súťažných podkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.*

OSTATNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY

1. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť v rámci ponuky:

* **technický list** výrobku v slovenskom alebo českom jazyku (poprípade originál + preklad do slovenského jazyka)