***Technická špecifikácia***

***„*Dodanie technológie do školskej jedálne SOŠ HSaO, Zvolen*“***

.......................................................................................................................................................

(obchodné meno a adresa sídla uchádzača)

V ............................... dňa .................

...............................................................................................

Meno a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

**Poznámka:** Čísla položiek korešpondujú s číslami položiek uvedených v prílohe č. 8 Výzvy – Pôdorys – umiestnenie technologického zariadenia a s číslami položiek uvedených v Cenovej kalkulácii – príloha č. 5 Výzvy.

|  | **Číslo položky** | **Tovar** | **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre[[1]](#footnote-1)** | **Označenie (výrobná značka/model/typ) ponúkaného tovaru** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Časť: VARŇA | 1 | Elektrická smažiaca panvica | * čistý objem: 80 - 85 l * rozmer panvice š/h/v: 700- 1000 x 700 – 1020 x 700 - 1160 mm * smažiaca plocha: 53 – 55 dm2 * príkon: 10 - 12kW * regulácia teploty: minimálne 50 – 190 °C   ručné vyklápanie |  |  |
| 2 | Plynová smažiaca panvica | * čistý objem: 80 -85 l * rozmer panvice š/h/v: 700- 1000 x 700 – 1020 x 700 - 1160 mm * smažiaca plocha: 53 – 55 dm2 * príkon: 16 – 20 kW * regulácia teploty: minimálne 110 – 190 °C   ručné vyklápanie |  |  |
| 5 | Stôl pracovný | * rozmer dl/š/v: 800x700x850 mm * nerezové prevedenie * 1x zásuvka + polica plná * zadný lem * nastaviteľná výška nožičiek |  |  |
| 7 | Kotol s hranatým duplikátorom | * objem: 200 l + 10 l * rozmer: 1300 – 1400 x 880 – 920 x 880 - 920 mm * nerezové prevedenie * nepriamy ohrev * doba ohrevu 45 - 90 min.   automatické dopúšťanie |  |  |
| 10 | Plynové varidlotálové | * 1x plynový horák * rozmer: 700 - 800x800-900x800 - 900 mm * nerezové prevedenie * príkon plyn: 12-15 kW * otvorený podstavec |  |  |
| 11a | Plynové varidlo | * 4 – plynový horák * rozmer : 700-800x800-900 x 800-900 mm * nerezové prevedenie * príkon plyn: minimálne 32 kW/GAS * otvorený podstavec * výkon horákov: 4x 8 – 10 kW |  |  |
| 11b | Plynové varidlo | * 4 – plynový horák * rozmer : 700-800x800-900 x 800-900 mm * nerezové prevedenie * príkon plyn: 32 - 40 kW/GAS * otvorený podstavec * výkon horákov: 4 x 8-10 kW |  |  |
| 12 | Stôl pracovný | * rozmer: 800x900x900 mm * nerezové prevedenie * 1x zásuvka + polica plná * zadný lem * nastaviteľná výška nožičiek |  |  |
| Časť: VARŇA | 15 | Konvektomat plynový | * rozmer: 930 – 1100 x 1000 - 1100 x 1800 - 1900mm + 1x zavážací vozík * príkon plyn 28 – 30 kW/GAS * kapacita: 20xGN 1/1 - 65 * dotyková obrazovka s charakteristickými symbolmi k ľahkému ovládaniu * prehľadný textový displej pre všetky varné procesy, so zobrazením varných krokov, digitálne programovateľný panel * minimálne 300 programov v niekoľkých krokoch a automatickým postupom, aspoň 60 programov prednastavených z výroby pre ryby, mäso, zelenina, cesta, redukcia výkonu, tepelná sonda, Delta T funkcia, automatický umývací systém s  umývacími programami so sprchou, tukový filter, servisné menu * USB vstup * Prevádzkové programy: pečenie minimálne 30-270°C, para minimálne 30-100°C, kombinovaná minimálne 30-270°C, regenerácia minimálne 30-180°C, možnosť naprogramovania receptov |  |  |
| 28 | Nerezové bezdotykové  umývadlo | * rozmer: 400-420 x 400 – 500 x 450-520 mm * nerezové prevedenie * umývadlo s batériou * zadný lem a otvor na batériu   ovládanie kolenom |  |  |
| 37, 46, 52 | Sprchová batéria s ramienkom | jednootvorová batéria s flexibilnou hadicou a s ochrannou gumou na sprche, s ramienkom s otočnými kohútikmi resp. s pákovou batériou |  |  |
| 39 | Univerzálny robot | * vonkajší rozmer: 570x1070x1140 - 720x640x1300mm * napájanie 400V * objem kotlíka: 60l * regulácia: min. 3 rýchlosti * termo stop * nerezový kryt pracovného priestoru * zdvíhanie kotlíka: ručné, bezpečnostné mikrospínače * robot bude vybavený minimálne základným príslušenstvom: kotlík, hák, metla, miešač a vozík, mlynček na mäso, strúhač zeleniny, mlynček na mak |  |  |
| Časť: PRÍPRAVA MÄSA | 48 | Mäsodoska | * rozmer: 600x400x100-110 mm * prevedenie buk * s obrubou |  |  |
| Časť: UMYVÁREŇ KUCH. RIADU | 50 | Výlevka s umývadlom | * rozmer: 500x700x 1200 mm * nerez * 1x mriežka * umývadlo s batériou * nastaviteľná výška nožičiek   zadný lem a otvor na batériu |  |  |
| 54 | Policová zostava | * rozmer: 1524x460x1800 mm * 4x polica nastaviteľná pochromovaná dierovaná * nosnosť 1 police 250 kg |  |  |
| Časť: ROZBÍJANIE VAJEC | 56 | Umývací stôl  s drezom | * rozmer š/h/v: 1200x700x850 - 900 mm * nerez, lisovaný 1 drez * nastaviteľná výška nožičiek   zadný lem a otvor na batériu |  |  |
| Časť: UMYVÁREŇ TERMOPORTOV | 61 | Policová zostava | * rozmer: 1000x700x1700 mm * nerezové prevedenie * 4x polica * nastaviteľná výška nožičiek |  |  |
| Časť: VÝDAJ | Výdajný pult zostava, súbor sa skladá z: | |
| 62 | Vozík na tácky a príbory | * rozmer: 600 - 750 x 520 – 600 x 1200 - 1250 mm * 4x kolieska 2x brzdené   GN 1/3 hl. 150 mm |  |  |
| 63, 64 | Chladiaca vitrína samoobslužná | * rozmer: 1400x700x1500 mm * presklená chladená samoobslužná nadstavba s izolačným sklom * s uzavretou chladenou podstavbou s 2x dvierkami a úchytmi na vodiacu dráhu * súčasť výdajnen linky |  |  |
| 65 | Predná konštrukcia s hyg. zákrytom pre vodiacu dráhu | * jakel 40x40 4280x850mm s úchytmi na vodiacu dráhu na tácky s predným krytovaním a dvomi hygienickými zákrytmi pri výdajných pultoch |  |  |
| 66 | Pojazdný ohrev tanierov | * rozmer: 970 – 975 x 440 – 470 x 900 mm * príkon: 1,1 kW/230 V * kapacita: 2 x 50 tanierov * regulácia teploty: +30 /+80°C   4 kolieska, 2 brzdené |  |  |
| 70 | Vodiaca dráha na tácky | * rozmer: 6300x310 - 350 mm   jakel 40x40x1,2 mm |  |  |
| 71 | Zásobník na pečivo | * rozmer: 400x500x500 mm, alebo 600x400x500 mm * nerezové prevedenie s plastom   1 resp. 2oj podlažný s výklopnými dvierkami |  |  |
| Umývacia linka, súbor sa skladá z: | |
| 82, 83 | Vstupný stôl s drezom so sprchovou ramienkovou batériou k umývačke riadu | * rozmer: 1600x700-730x800-870 mm * prevedenie : celonerezový, prelisovaná dráha na koše, zadný lem * jednootvorová batéria s flexibilnou hadicou, s ochrannou gumou na sprche, s ramienkom   s pákovou batériou |  |  |
| 84 | Umývačka riadu výklopná | * rozmer: maximálne 800x800x1500 mm * kapacita: max. 720/1224tan/hod. * napájanie: 400V/ max. 10,5 kW * koše 500x500 mm * umyv. cyklus minimálne 4 +TERMOSTOP * prevedenie: nerez, dvojplášťová, zabudované, dávkovače saponátov oplachovací+ umývací * Zabudovaný automatický zmäčjivač vody * Dotykový ovlídací panel, * Digitálny displej so zobrazením teploty v bojleri a tanku a so zobrazením priebehu umývacjeho cyklu |  |  |
| 85 | Odoberací stôl k umývačke | * rozmer: 600x700-730x850-900 mm * prevedenie: celonerezový * prelisovaná dráha na koše * pracovná doska |  |  |
| 88 | Umývačka riadu | * rozmer: 590-600x610x840-850 mm * kapacita: min.720tanierov/hod. * napájanie: 400V/ 5,2 kW * objem tanku : 20 lit. * objem bojlera: 3,5 lit. * prevedenie: celonerezový nerez, dvojplášťová, zabudované, dávkovače saponátov oplachovací + umývací, min. 4x umývací cyklus, zabudovaný automatický zmäkčovač vody, dotykový display * digitálny displej so zobrazením teplôt v bojleri a tanku a so zobrazením priebehu umývacieho cyklu * výbava : 2x kôš a košík na príbory |  |  |

1. Uchádzač uvedenie konkrétne technické parametre ponúknutého tovaru, t.j. v prípade ak verejný obstarávateľ pripustil rozpätie hodnôt, uchádzač uvedenie konkrétne hodnotu daného parametra. [↑](#footnote-ref-1)