Soupis požadavků na dodávku 2 ks vysokozdvižných vozíků

**Vysokozdvižný vozík pro ED Medlánky**

Technické požadavky:

* hydrostatická převodovka
* pohon vozíku diesel
* čtyřkolové provedení
* objem motoru min. 2 200 cm³
* minimální nosnost vozíku 2 000 kg na těžišti 600 mm
* integrovaný boční posuv vidlic
* délka vidlic min. 1 200 mm
* loketní opěrka integrovaná v sedačce
* polokabina řidiče (přední, horní a zadní sklo)
* výška zdvihu min. 3 200 mm
* max. šířka pracovní uličky AST 4200 mm
* pracovní osvětlení vozíku LED
* stoupavost vozíku s nákladem min. 25 %
* rychlost vozíku s nákladem min 20 km/h
* návleky na vidlice délka 1800 mm

**Vysokozdvižný vozík pro TD Komín**

Technické požadavky:

* pohon vozíku elektro
* tříkolové provedení s předním náhonem
* motor min. 2 x 4,5 kW
* trakční baterie min. 500 Ah s AQM + HF 8 h nabíječem
* automatická parkovací brzda
* minimální nosnost vozíku 1 600 kg na těžišti 500 mm
* integrovaný boční posuv vidlic
* délka vidlic min. 1 200 mm
* ovládání vozíku pomocí dvou pedálů a joysticku na loketní opěrce
* polokabina řidiče (přední, horní a zadní sklo)
* výška zdvihu min. 3 500 mm
* max. šířka pracovní uličky AST 3 330 mm
* pracovní osvětlení vozíku LED
* návleky na vidlice délka 1 600 mm