#### Príloha č. 4

#### Vybrané položky Výkaz výmer

#### K uvedeným vybraným položkám výkazu výmer uchádzač predloží katalógové listy výrobkov

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Objekt:** |   | Prekládka požiarny vodovod |
| P.Č. | Kód položky | Popis |
|  | **3** | **Zvislé a kompletné konštrukcie** |
| 32 | 5934113000 | Keramický predpätý preklad KPP 120x65x1000 mm |
| 35 | 5934113200 | Keramický predpätý preklad KPP 120x65x1500 mm |
|  | **5** | **Komunikácie** |
| 81 | 5922913400 | Zámková dlažba hrúbky 6 cm |
|  | **713** | **Izolácie tepelné** |
| 157 | 2837650290 | Extrud polystyrén hrúbka 120mm |
|  | **766** | **Konštrukcie stolárske** |
| 182 | 611601-PP2 | Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové S-C dymotesné +zámok, záves a padacia lišta 1100x1970 "P2" |
| 191 | 611601-P010 | Dvere vnútorné presklené 1/3 dvojkrídlové bez PO +zámok, záves, vložka 1450x1970 "10" |
| 194 | 611601-P012 | Dvere vnútorné hladké plné dvojkrídlové bez PO +zámok, záves, vložka 1200x1970 "12" |
| 223 | 611410-P08 | Exter.jednokrídl.okno plastové, sklopné 1200/1000mm "B/PS" |
| 226 | 611410-P11 | Exter.jednokrídl.okno plastové, otváravo-sklopné 1200/2000mm "D1/PP" |
| 236 | 611410-P23 | Exter.dvojkrídl.okno plastové, pevné 1735/2000mm "L/P" |
| 247 | 553414-P01 | Hliníkové presklené dvere dvojkrídl. protipožiarne EI45 D1 C+ zárubňa systémová Hasil+kovanie 1800/2250 "P1" |
| 251 | 553414-P061 | Hliníkové presklené dvere dvojkrídlové bez PO+ zárubň systémová +automat.pohon 1800/2250 "6" |
| 261 | 553414-P15 | Hliníkové presklené 1/3 dvere jednokrídl. bez PO, posuvné + zárubeň systémová +pohon automat. 1450/2100 "15" |
| 271 | 553446-P01 | Garážová brána s elektr.pohonom s vysúvaním k stropu, hliníkové 6300/3000mm "W/H" |
| 273 | 553415-P03 | Oceľové plné dvere jednokrídl.EI30 D1 C,+ zárubeň zámok a záves 800/1970 "P3"" |
| 283 | 553415-P0O1 | Oceľové dvere rongenové,bez PO+ zárubeň 1250/1970 "O1"" |
| 309 | 5976412701 | Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca úprava 300x300x10 |
| 311 | 5976412702 | Dlaždice keramické protišmykové 300x300x10 |
| 316 | 2841291501 | Podlahovina z PVC hr 2mm  |
| 318 | 2841291502 | Podlahovina z PVC protišmyk. hr 2mm  |
| 320 | 2841291503 | Podlahovina z PVC LG2  |
| 336 | 5976575000 | Obkladačky keramické glazované jednofarebné 200x200 |
| **Časť:** |   | ZTI - Zdravotechnika |
|  | **721** | **Vnútorná kanalizácia** |
| 17 | HL3 10NPr | Podlahová vpusť HL 310 NPr |
| 19 | HL2 27 | Tvarovka na pripojenie závesného WC HL227 |
| 21 | HL6 2.1 | Strešný vtok pre ploché strechy s el.ohrevom HL 62.1 |
|  | **722** | **Vnútorný vodovod** |
| 90 | 551 A07810 | Batéria klinická stojánková  |
| **Časť:** |   | PL - Plynoinštaláicia |
|  | **D3** | **723 - Vnútorný plynovod** |
| 20 | MAT422 4A0406 | Regulátor  |
| 23 | MAT388 327130 | Teplomer dvojkovový DTR stonka chromovaná dl. 160 mm |
| 24 | MAT388 411600 | Tlakomer deformačný kruhový DTR +kohút |
| **Časť:** |   | ELI - ELEKTRO - SILNOPRÚD |
|  |  | Zásuvka zapustená pre zdravotníctvo biela 10/16A, 230V, 2P+Z, IP20 |
|  |  | Zásuvka zapustená pre zdravotníctvo zelená 10/16A, 230V, 2P+Z, IP20 |
|  |  | Zásuvka zapustená pre zdravotníctvo hnedá 10/16A, 230V, 2P+Z, IP20 |
|  |  | Zásuvka zapustená pre zdravotníctvo oranžová 10/16A, 230V, 2P+Z, IP20 |
|  |  | Zásuvka zapustená pre zdravotníctvo žltá 10/16A, 230V, 2P+Z, IP20 |
|  |  | Zásuvková skriňa HENSEL 1x230V/16A, 1x400V/16A, IP54 |
|  |  | Núdzový vypínač OFF polozapustený s aretáciou 230V/16A |
|  |  | LED prisadené 2x18W, 230V, IP55, VVG opálový difúzor (101721.2180001) |
|  |  | LED nástenné nad zrkadlo 1x14W, 230V, IP44, EVG, opálový difúzor (516CR) |
|  |  | LED priemyselné 1x60W E27, 230V, IP55, opálový difúzor (100901.02) |
|  |  | Výstražné svietidlo "Pozor žiarenie" 1x18W, 230V, IP40, VVG, červené svetlo, biely nápis (0510001R) |
|  |  | Výstražné svietidlo "Kontrolované pásmo" 1x18W, 230V, IP40, VVG, biele svetlo, červený nápis (0510001W) |
|  |  | Núdzové únikové stropné svietidlo 1x8W, 3 hod. vrátane tabuľky (12506 + 99-710) |
| **Časť:** |   | SPR - Slaboprúdové rozvody |
|  | **185** | **185 Prístupový systém** |
| 187 | 3820406001 | Riadiaca jednotka |
| 189 | 3820406003 | Čítačka kariet |
| 191 | 3820406005 | Napájací zdroj 24V DC,6A |
| 192 | 3820406006 | Elektrický zámok BEFO |
|  | **186** | **186 Elektrická požiarna signalizácia** |
| 205 | 3411403700 | Nehorľavý kábel 1-CHKE-V 2x2,5 |
| 217 | 4040001003 | Zdroj AKU 12V, 26Ah |
| 218 | 4040001005 | Tablo obsluhy |
| 221 | 4040001011 | Opticko-dymový hlásič požiaru |
| 223 | 4040001014 | Tlačítkový hlásič požiaru |
| 224 | 4040001017 | Siréna RO/R/D (105dB) |