Opis predmetu zákazky

**„**Opasok taktický**“**

**Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky**

Opasok taktický je určený na nosenie donucovacích a obranných prostriedkov (ako napr. pút, slzotvorných prostriedkov, obuškov, zbraní) pre príslušníkov Policajného zboru. Opasok je čiernej farby, všetky jeho súčasti sú rovnako v čiernom vyhotovení.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požiadavka**  | **Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Uchádzač uvedie skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre - *vlastný návrh plnenia*** |
| Opasok taktický  | * základ opasku tvoria vysokopevnostné popruhy o zložení PAD/PES ( hrúbka materiálu 2,2 mm/±0,2) v šírke 50 mm ±1,5, zošité v dvoch vrstvách
* zo spodnej časti opasku je stredom našitý 30 mm suchý zips – mäkká plyšová časť od konca strany popruhu, ktorá je oproti vrchnej časti, kde je našitá lemovka,
* suchý zips končí 140 - 150 mm od druhého konca popruhu,
* v tejto časti je našitý suchý zips – ostrá háčiková časť v šírke 50 mm a dĺžke 140 – 150 mm slúžiaci k isteniu opasku pred zapnutím plastovou prackou,
* pod 30 mm suchým zipsom je všitá etiketa výrobcu a veľkostné označenie opasku,
* Na vrchnej pravej časti opasku (oproti spodnej časti, kde je našitý 140 - 150 mm suchý zips) je v strede umiestnená strana plastovej spony šírky 40 mm slúžiaca pre vsunutie trojzubca, prevlečená na našitej 40 mm širokej lemovke – rypsovej stuhe,
* koniec spony je zarovno koncu opasku,
* z pravej strany vrchnej časti opasku je našitý suchý zips plyšová časť o šírke 35 - 37 mm, je našitý od pravého začiatku opasku po stred dĺžky opasku,
* na tejto plyšovej časti suchého zipsu je našitá cca 24 – 25 cm od okraja opasku lemovka šírky 40 mm – rypsová stuha s navlečenou druhou stranou trojzubej plastovej spony,
* rypsová stuha o dĺžke cca 33 - 35 cm je ukončená háčikovou časťou suchého zipsu o rozmeroch 60 x 40 mm na regulovanie a zaistenie obvodu pása.
 |  |
| **Veľkostný sortiment** | V dĺžkach od 70 cm do 150 cm, po 5 cm stupňovaní dĺžky. |  |
| **Špecifikácia** | **Šírka**[mm]Popruh 50 Lemovka 40 **Hrúbka**[mm]Popruh 50Lemovka 40 **Dĺžková hmotnosť**[g/m]Popruh 50 Lemovka 40 **Stálofarebnosť v otere** [stupeň sivej stupnice]Suchý oterMokrý oter**Pevnosť šitého spoja** [N]popruh 1popruh 2**Pevnosť pri odtrhávaní** [N]lemovka – popruh popruh – popruh **Tvrdosť metódou vtláčaním guľôčky** [N/mm2] | **Podľa normy STN EN 1773****Podľa normy STN EN ISO 5084****Podľa normy STN EN ISO 5084****Podľa normy STN EN ISO 105-X12****Podľa normy STN EN ISO 13935-2****Podľa normy STN EN 12242****Podľa normy EN ISO 2039-1** | 50/±1,540/±1,52,2/±0,20,80/±0,1max 82,5max 17,855 min 1000min 1100min 7,5max. 10,5min. 12,3max. 14,567,0 |  |
| **Osobitné požiadavky:** |
| Uchádzač predloží spolu s ponukou pri verejnom obstarávaní záverečný protokol vzťahujúci sa k predmetu zákazky, nie starší ako jeden rok na parametre uvedené v špecifikácii. V prípade, že v záverečnom protokole nie sú uvedené namerané hodnoty, predloží aj príslušné protokoly o vykonaní skúšok/certifikát vzťahujúce sa k predmetu zákazy a k predloženej vzorke . |
| Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami. |

za Predávajúceho za Kupujúceho

 v ................................., dňa ....................2024 v ............................., dňa ......................2024