|  |
| --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality**  |
| **Položka č. 1 – Program na kontrolu sociálnej legislatívy**  |
| **Množstvo** | **16 ks** |
| **Položka 1.1** | **Špecifikácia** |
| **Program:**  | TachoScan Control príp. ekvivalent, ktorý musí byť kompatibilný s programom TachoScan Control v používaní policajným zborom MV SR pri kontrole dodržiavania sociálnej legislatívy |
| **Licencia:** | 2 roky |
| Bezplatná aktualizácia programu počas 2 rokov |
| Po skončení licencie bude program funkčný bez nároku na aktualizácie |
| **Zaškolenie:**  | V cene programu a následné školenie 2x počas dvoch rokov |
| **Záručný servis:**  | Do 15 dní |
| **Položka 1.2** | **Špecifikácia** |
| **Programový modul:**  | DSRC k programu TachoScan Control príp. ekvivalent, ktorý musí byť kompatibilný s programovým modulom TachoScan Control DSRC v používaní policajným zborom MV SR pri kontrole dodržiavania sociálnej legislatívy |
| **Licencia:** | 2 roky |
| Bezplatná aktualizácia programu počas 2 rokov |
| Po skončení licencie bude programový modul funkčný bez nároku na aktualizácie |
| **Zaškolenie:**  | V cene programového modulu a následné školenie 2x počas dvoch rokov |
| **Záručný servis:**  | Do 15 dní |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** |
| **Položka č. 2 – Program na kontrolu ADR**  |
| **Množstvo** | **16 ks** |
| **Parameter** | **Špecifikácia** |
| **Program:**  | iADR+ Checklist, prípadne ekvivalent, ktorý musí byť kompatibilný s programom iADR+ Checklist v používaní policajným zborom MV SR pri kontrole vozidiel prevážajúcich nebezpečný náklad |
| **Licencia:** | 2 roky |
| Bezplatná aktualizácia programu počas 2 rokov |
| **Zaškolenie:**  | V cene programu |
| **Záručný servis:**  | Do 15 dní |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality**  |
| **Položka č. 3 – Zariadenie na kontrolu sociálnej legislatívy**  |
| **Množstvo** | **16 ks** |
| **Položka 3.1** | **Špecifikácia** |
| **Kufríková zostava:**  | DSRC-RP-T kufríková zostava prípadne ekvivalent, ktorý musí byť kompatibilný s DSRC-RP-T kufríkovou zostavou v používaní policajným zborom MV SR pri kontrole dodržiavania sociálnej legislatívy |
| **Záruka:** | 2 roky |
| **Zaškolenie:** | V cene programu a následné školenie 2x počas dvoch rokov |
| **Záručný servis:**  | Do 30 dní s možnosťou zapožičania do vybavenia záruky |
| **Položka 3.2** | **Špecifikácia** |
| **Statív:**  | DSRC statív prípadne ekvivalent, ktorý musí byť kompatibilný so zariadením DSRC-RP-T kufríkovej zostavy  |
| **Záruka:**  | Minimálne 12 mesiacov |
| **Záručný servis:**  | Do 30 dní s možnosťou zapožičania do vybavenia záruky |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality**  |
| **Položka č. 4 – Počítačová zostava**  |
| **Množstvo** | **16 ks** |
| **Výrobca** |
| **Typové označenie** |
| **Položka 4.1 - PC Notebook** | **Špecifikácia** |
| **Uhlopriečka displeja:**  | Minimálne 14“ |
| **Obnovovacia frekvencia displeja:** | Minimálne 60 Hz |
| **Svietivosť displeja:** | Minimálne 250 Nits |
| **Typ displeja:** | Antireflexný |
| **Pomer strán:** | 16:9 |
| **Typ panela:** | IPS |
| **Maximálne rozlíšenie:** | Minimálne 1920 x 1080 px |
| **Typ procesora:** | Intel min. Core i5 |
| **Počet jadier procesora:** | Minimálne 4 |
| **Frekvencia procesora:** | Minimálne 1,6 GHz (1 600 MHz) |
| **Cache procesora:** | Minimálne 6 MB |
| **Veľkosť operačnej pamäte RAM** | Minimálne 8 GB |
| **Typ pamäte:** | DDR4 |
| **Frekvencia pamäte:** | Minimálne 2 666 MHz (2,67 GHz) |
| **Typ grafickej karty:** | Integrovaná |
| **Operačný systém:** | Windows 10 Pro |
| **Program:** | Microsoft Office (okrem Home a Student) |
| **Typ úložiska:** | SSD |
| **Celková kapacita úložiska:** | Minimálne 256 GB |
| **SSD kapacita:** | Minimálne 256 GB (0,26 TB) |
| **Klávesnica:** | podsvietená |
| **Čítačka odtlačkov prstov** |
| **Čítačka pamäťových kariet** |
| **Externá čítačka čipových kariet** |
| **Webkamera:** | Minimálne 720 px |
| **Výdrž batérie:** | Minimálne 7,5 hodiny |
| **Materiál konštrukcie:** | Plast + horčík alebo iné okrem celoplastového |
| **Rozhranie:** | Minimálne USB-C / USB 3.2 (USB 3.0) / HDMI / Sieťové RJ-45 / Audio Jack / Bluetooth 5.1 / WiFi 802.11ax / WiFi 6 |
| **Jazyk klávesnice:** | SK |
| **Myš a podložka:** |
| **Auto adaptér:** | Napájanie z palubnej siete vozidla 12V |
| **Záruka:** | Minimálne 12 mesiacov |
| **Záručný servis:** | Do 30 dní |
| **Zaškolenie k obsluhe** |
| **Položka 4.2 – dátový kľúč na tachograf / karta vodiča** | **Špecifikácia** |
| Integrovaný TFT displej |
| Podpora digitálnych a inteligentných tachografov verzie 1 a verzie 2 |
| Integrovaná čítačka kariet vodičov |
| Čítačka pamäťových kariet SD |
| Bluetooth 5.0 |
| Konektor 6-PIN do tachografu / konektor USB-A PC |
| Integrovaná pamäť najmenej 4 GB |
| Záruka najmenej 12 mesiacov |
| Záručný servis do 30 dní |
| Zaškolenie k obsluhe |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** |
| **Položka č. 5 – Skenovacia zostava**  |
| **Množstvo** | **16 ks** |
| **Výrobca** |
| **Typové označenie** |
| **Špecifikácia** |
| **Skener:** | Ručný a prieťahový |
| **Optické rozlíšenie:** | Minimálne 600 x 600 DPI |
| **Farebná hĺbka:** | 24 bit |
| Formát A4 |
| **Rýchlosť skenovania:** | 15 str/min |
| Skenovanie textov a ID kariet |
| Pripojenie USB / USB 3.0 |
| Prenosný a kompaktný |
| Skenovanie aj do mobilného telefónu |
| Auto adaptér napájania z palubnej siete vozidla 12V |
| **Záruka:** | Minimálne 12 mesiacov |
| **Záručný servis:** | Do 30 dní |
| **Zaškolenie k obsluhe** |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** |
| **Položka č. 6 – Tlačiarenská zostava**  |
| **Množstvo** | **16 ks** |
| **Výrobca** |
| **Typové označenie** |
| **Špecifikácia** |
| **Tlačiareň:** | Prenosná a kompaktná |
| **Tlač:** | Farebná antramentová |
| **Formát tlače:** | A4 |
| **Rýchlosť čiernobielej tlače:** | Minimálne 9 obr./min. |
| **Rýchlosť farebnej tlače:** | Minimálne 5,5 obr./min. |
| **Rozlíšenie:** | 4800 x 1200 DPI |
| WiFi |
| Tlač aj z mobilného telefónu |
| Auto adaptér napájania z palubnej siete vozidla 12V |
| **Záruka:** | Minimálne 12 mesiacov |
| **Záručný servis:** | Do 30 dní |
| **Zaškolenie k obsluhe** |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** |
| **Položka č. 6 – Zostava na prenos**  |
| **Množstvo** | **16 ks** |
| **Výrobca** |
| **Typové označenie** |
| **Špecifikácia** |
| ATA Špecifikácia 300 |
| Militar štandard |
| Stupeň krytia IP 67 |
| Odvlhčovač a zámok |
| Penová výplň uspôsobená k prenosu HW komponentov |
| Umiestnenie PC Notebook / Skener / Tlačiareň / Adaptéry / Dátový kľúč / Externá čítačka kariet |
| **Záruka:** | Minimálne 12 mesiacov |
| **Záručný servis:** | Do 30 dní |
| * Zaškolenie k obsluhe
 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P. č. | Názov | MJ | počet |
| 1. | Program na kontrolu sociálnej legislatívy  | kus | 16 |
| 2. | Program na kontrolu ADR | kus | 16 |
| 3. | Zariadenie na kontrolu sociálnej legislatívy | kus | 16 |
| 4. | Počítačová zostava | kus | 16 |
| 5. | Skenovacia zostava | kus | 16 |
| 6. | Tlačiarenská zostava | kus | 16 |
| 7. | Zostava na prenos komponentov č. 4 až 6 | kus | 16 |
| 8. | Prvotné školenie2x následné školenie (v cene jednotlivých komponentov) | kus | 16 |

* Predmetom zákazky je nákup a dodanie 16 kusov zariadení DSCR na vzdialenú komunikáciu s tachografom, ktorými je potrebné doplniť 16 kufríkových zostáv na kontrolu sociálnej legislatívy, v súčasnosti už používaných dopravnou políciou, vrátane súvisiacich služieb.
* Je požadovaný DSRC HW modul kompatibilný s DSRC SW modulom programu TachoScan Control v počte 16 ks a DSRC SW modul k programu TachoScan Control vrátane licencií v počte 16 ks a súvisiace služby definované v bode 3.

**Zariadenie DSCR na vzdialenú komunikáciu s tachografom musí zahŕňať nasledovné:**

* **DSRC HW modul kompatibilný s DSRC SW modulom programu TachoScan Control (TSC):**
* DSRC HW modul so zárukou 1 rok
* Záruka predlžená o 1 rok
* Školenie/technická podpora
* **DSRC SW modul k programu TachoScan Control (TSC):**
* DSRC SW modul s licenciou 1 rok
* Licencia predlžená o 1 rok
* Školenie/inštalácia/technická podpora

Verejný obstarávateľ požaduje tovar dodať na adresu:

Ministerstvo vnútra SR

Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave

Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave

Krajské riaditeľstvo PZ v Nitre

Krajské riaditeľstvo PZ v Trenčíne

Krajské riaditeľstvo PZ v Banskej Bystrici

Krajské riaditeľstvo PZ v Žiline

Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach

Krajské riaditeľstvo PZ v Prešove