**Technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov zákazky:*** | ***Samochodný postrekovač*** |
| ***Obstarávateľ:*** | Šlachtiteľská stanica Horná Streda a.s. ,Partizánska 401, Horná Streda 916 24 , IČO: 36297836 |

|  |  |
| --- | --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa:** | |
| ***Obchodné meno:*** |  |
| ***Sídlo:*** |  |
| ***IČO:*** |  |
| ***Telefón a e-mail:*** |  |
| ***Platca DPH*** | Áno /nie |

**Technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **Požadované parametre stroja: Samochodný postrekovač** | | | |
| P. č. |  | | |
| 1. | Výkon motora min. 220 kW | | |
| 2. | Hydropneumatické pruženie s aktívnou reguláciou výšky | | |
| 3. | Svetlá výška podvozku hydraulicky nastaviteľná min. 190 cm | | |
| 4. | Rozchod kolies hydraulicky nastaviteľný | | |
| 5. | Riadenie všetkých 4 kolies | | |
| 6. | Hydrostatický pohon | | |
| 7. | Pneumatiky so šírkou min 420 mm | | |
| 8. | Pretlaková kabína s filtráciou kat. IV | | |
| 9. | Termínál s dotykovou obrazovkou, navigácia | | |
| **10.** | Autopilot | | |
| 11. | Kamerový systém, pohľad dozadu a na koľajový riadok | | |
| **12.** | Hlavná nádrž min 6000 l | | |
| **13.** | Preplachová nádrž min 600 l | | |
| 14. | Ramená 36 m, možnosť striekania na 24 m | | |
| 15. | Automaticky vypínané postrekové sekcie min 14 ks | | |
| 16. | Automatické riadenie ramien ultrazvuk. Senzormi min. 6 ks | | |
| **17.** | LED osvetlenie ramien, kabíny a priestoru okolo stroja | | |
| **18.** | Automatické prepínanie dýz v držiaku | | |
| **19.** | Vzdialenosť postrekových dýz (rozteč) 25 cm | | |

*Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.Zároveň tiež predložením ponuky deklaruje, že je oprávnený dodávať predmet zákazky.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko**  **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |