**Technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov zákazky:*** | ***Mobilné zariadenie na prípravu postrekov a čistenie obalov z použitých koncentrovaných prípravkov*** |
| ***Obstarávateľ:*** | Šlachtiteľská stanica Horná Streda a.s. ,Partizánska 401, Horná Streda 916 24 , IČO: 36297836 |

|  |
| --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa:** |
| ***Obchodné meno:*** |   |
| ***Sídlo:***  |  |
| ***IČO:*** |  |
| ***Telefón a e-mail:*** |  |
| ***Platca DPH*** | Áno /nie  |

**Technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **Požadované parametre stroja: Mobilné zariadenie na prípravu postrekov a čistenie obalov z použitých koncentrovaných prípravkov** |
| P. č. |  |
| 1. | vinylesterová nádrž |
| 2. | objem min. 20000 l |
| 3. | zabudovaný savoznak odolný voči agresívnym látkam |
| 4. | min. 3 x vlnolam |
| 5. | horný plniaci otvor s deklom s možnosťou plnenia z vrchu |
| 6. | podvozok a náprava dimenzovaná na objemové zaťaženie prepravovanej kvapaliny 1,35kg/l |
| 7. | riadená zadná náprava |
| 8. | vzduchovo odpružené nápravy s nosnosťou min. 28t |
| 9. | kolesá min. rozmeru 710/50R26,5 |
| **10.** | čerpadlo s výkonnosťou min. 3850l/min pri 540 ot./min. |
| 11. | všetky potrubia vedúce kvapalinu z nerezovej ocele priemeru min. 150mm |
| **12.** | všetky šupátka s nerezovým listom ovládané pneumaticky alebo hydraulicky |
| **13.** | nezávislé nerezové vyprázdňovacie potrubie s nerezovou klapkou |
| 14. | možnosť nasávať, vytláčať a miešať kvapalinu cirkuláciou |
| 15. | možnosť prečerpávať kvapalinu bez vstupu do nádrže |
| 16. | možnosť plynulého ovládania výtlačného množstva |
| **17.** | blatníky plastové s odkladacími priestorom na bandasky |
| **18.** | odkladacie priestory na bandasky nad blatníkmi s otváracími dvierkami na každej strane stroja, dĺžka min. 2700mm |
| **19.** | odkladací priestor na bandasky vzadu po celej šírke stroja s min. rozmermi: 2600mm x 600mm |
| **20.** | pochôdzna plošina so zdvíhateľným zábradlím na cisterne |
| **21.** | podkladacie kliny 2ks |
| **22.** | pohon čerpadla od hydromotora |
| **23.** | LED pracovné osvetlenie |
| **24.** | Zmiešavacie zariadenie objemu 30 l na primiešavanie kvapalín, granulátov alebo práškov na princípe venturiho trubice |
| **25.** | možnosť oplachu obalov z chémie podľa platných noriem |
| **26.** | integrovaná nádrž na čistú vodu min. objemu 280 l |
| **27.** | odstredivé čerpadlo s pohonom od hydromotora na funkcie zmiešavacieho zariadenia a oplachu |

*Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.Zároveň tiež predložením ponuky deklaruje, že je oprávnený dodávať predmet zákazky.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko** **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |