Ref. č.: II / 1 / 2020

***Základní škola a Mateřská škola, Znojmo, Pražská 98***

Příloha č. 4 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Zadávací a technická dokumentace

**Počet oken a rozměry:**

6 ks oken s rozměrem rámu okna: 2610 x 2635 mm



Pozn. K rozměrům:

-podkladní parapetní profil podokno pro osazení parapetů 30 mm

-rozšiřovací profil nad oknemz důvodu rozdílného nadpraží int. / ext. 45 mm

**Materiálové požadavky:**

Plastové profily z PVC hloubky minimálně 75 mm s uzavřenou rámovou výztuhou

Pětikomorové profily (minimálně), se dvěma dorazovými těsněními

Barva oken oboustranně bílá, těsnění černé

Celoobvodové kování u otevíravých sklopných křídel s mikroventilací

Součinitel prostupu tepla celého okna vč. Křídel a rámů: Uw max = 1,5 W/m2

Zasklení: čiré izolační dvojsklo s plastovým černým rámečkem

Vnitřní parapety dřevotřískové laminované o hloubce 400 mm, barva bílá

Vnější parapety hliníkové tažené o hloubce 165 mm, barva bílá

**Další požadavky, které musí být součástí cenové nabídky:**

Vybourání stávajících dřevěných oken s hloubkou rámu do 90 mm

Odvoz, likvidace vzniklého odpadu, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravy a přesuny hmot

Vlastní montáž oken

Zednické zapravení nově namontovaných oken, vč. zatmelení venkovních spár, výmalby vnitřních špalet, usazení parapetů oboustranně a pomocného lešení

Dodání a montáž stínicích žaluzií

Ochrana podlah a vnitřního vybavení během montáže (zakrytí apod.)

Hrubý úklid staveniště po dokončení montáže

Vypracoval: Pavel Trulík, 24. 1. 2020