**Príloha č. 1 – Opis a technická špecifikácie predmetu zákazky.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Obstarávateľ:** | dITcom spol. s r.o. |
| **Sídlo:**  | Hraničná 2, 040 17 Košice |
| **IČO:** | 36596167 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov zákazky** | Vybavenie pre ŽV |

**Potenciálny dodávateľ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Obchodné meno:** |  |
| **Sídlo:** |  |
| **IČO:** |  |
| **DIČ:** |  |
| **IČ DPH:** |  |
| **Štatutárny zástupca:** |  |
| Meno, priezvisko, titul, funkcia: |  |
| Telefón/e-mail: |  |
| **Údaje o DPH:** | Sme / Nie sme platci DPH[[1]](#footnote-1) |

1. **Prístrešok pre kone**

|  |  |
| --- | --- |
| **Technické požiadavky** | **Technický parameter****(hodnota/spĺňa/nespĺňa)\*** |
| montovaná oceľová samonosná konštrukcia bez potreby pevných základov  |  |
| šírka konštrukcie min. 16 m |  |
| dĺžka konštrukcie min. 36 m |  |
| výška v najnižšom bode min. 4 m |  |
| konštrukčné prvky z galvanizovanej vysokopevnostnej ocele |  |
| spojovací materiál pevnostnej triedy min. 8.8 |  |
| sedlová strecha |  |
| strešná krytina z PVC plachty min. 900g/cm2, UV filter, nepremokavá, biela |  |
| steny z PVC plachty min. 900g/cm2, UV filter, nepremokavá, biela |  |
| vstup pre ľudí rozmeru min. šxv 0.9 x 2.1 m |  |
| vstup pre zvieratá rozmeru min. šxv min. 5 x 4.5 m |  |

**\* vyplniť podľa pokynov vo výzve.**

1. **Mobilné boxy pre prístrešok**

|  |  |
| --- | --- |
| **Technické požiadavky** | **Technický parameter****(hodnota/spĺňa/nespĺňa)\*** |
| komplet pre realizáciu 6 ks boxov pre kone rozmeru min. 3.5 x 4 m a výšky 2 m |  |
| oceľový rám,drevená, plastová alebo drevoplastová výplň hrúbka podľa materiálu min. 3cm |  |
| separačná stena typ drevo + rúrky; dĺžky 4 m 6 ks |  |
| separačná stena typ drevo; dĺžky 4 m 1 ks |  |
| zadná stena typ drevo; dĺžky 3.5 m 6 ks |  |
| čelná stena s posuvnými dverami typ drevo + rúrky; dĺžky 3.5 m 6ks |  |
| kovové prvky žiarovo zinkované |  |

1. **Prístrešok na pasienky kone**

|  |  |
| --- | --- |
| **Technické požiadavky** | **Technický parameter****(hodnota/spĺňa/nespĺňa)\*** |
| montovaná drevená samonosná konštrukcia bez potreby pevných základov  |  |
| šírka konštrukcie min. 4 m |  |
| dĺžka konštrukcie min. 20 m |  |
| výška v najnižšom bode min. 3 m |  |
| pultová strecha s presahom po dĺžke min. 1 m |  |
| strecha z trapézového plechu |  |
| steny materiál drevo, 1 dlhá stena otvorená |  |
| drevená konštrukcia ošetrená impregnáciou |  |

1. **Elektrická ohrada na pasienky pre kone s monitoringom**

|  |  |
| --- | --- |
| **Technické požiadavky** | **Technický parameter****(hodnota/spĺňa/nespĺňa)\*** |
| komplet pre realizáciu 4 km v troch vrstvách v zložení: |  |
| plastové kolíky (aj recyklované) výšky min. 180 cm hrúbka min. 5cm 500 ks |  |
| plastové lanko priemeru min. 6 mm s drôtom v strede určené špeciálne pre kone 12 km |  |
| pastvinová prejazdová brána šírky min 5 m 6 párov |  |
| izolátory do plastových kolíkov 1000 ks |  |
| napájací zdroj elektrického ohradníka s možnosťou vzdialeného monitoringu |  |
| s výkonom impluzu min. 14 J |  |
| monitorovacie zariadenie stavu ohrady kompaktibilné so zdrojom 10 ks |  |
| naviják na lanko elektrického ohradníka 12 ks |  |
| IP QHD IR WIFI kamery pre monitoring ohrady 12 ks |  |

**\* vyplniť podľa pokynov vo výzve.**

1. **Oblúková konštrukcia pre skladovanie objemových krmovín**

|  |  |
| --- | --- |
| **Technické požiadavky** | **Technický parameter****(hodnota/spĺňa/nespĺňa)\*** |
| montovaná oceľová samonosná konštrukcia bez potreby pevných základov  |  |
| šírka konštrukcie min. 9 m |  |
| dĺžka konštrukcie min. 16 m |  |
| výška v najvyššom bode min. 4 m |  |
| konštrukčné prvky z galvanizovanej ocele |  |
| spojovací materiál pevnostnej triedy min. 8.8 |  |
| prekrytie oblúka PVC plachta min. 900g/cm2, UV filter, nepremokavá, biela |  |

**\* vyplniť podľa pokynov vo výzve.**

1. Nehodiace sa škrtnúť [↑](#footnote-ref-1)