**Ing. Ladislav Trnovec**

Novomeského 1, 949 11 Nitra

IČO: 37448081; DIČ: 1020397191

Tel: +421 905 113283; E-mail: vinarstvo@vinarstvotrnovec.sk

**Technická špecifikácia**

|  |
| --- |
| **Subjekt prekladajúci cenovú ponuku** |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| DIČ: |  |
| Platiteľ DPH/Neplatiteľ DPH: |  |
| IČ DPH: |  |
| Štatutár: |  |
| Kontaktná osoba: |  |
| Tel. č./Mobil: |  |
| E-mail: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Názov: | **Ťahaný zberač hrozna – 1 ks** |
| Typové označenie: |  |
| Výrobca:  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P.č. | **Požadovaný technický parameter** | **Hodnota požadovaného parametra** | **Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:****áno / nie / hodnota)** |
| 1. | Pracovná šírka v medziradí  | min. 1,70 m |  |
| 2. | Celková šírka | max. 2,50 m |  |
| 3. | 2 hnacie kolesá – hydrostatický prevod  | Vyžaduje sa |  |
| 4. | Hydraulické motory kolies so zmenou smeru | Vyžaduje sa |  |
| 5.  | Nezávislá hydraulická jednotka | Vyžaduje sa |  |
| 6. | Parkovacie brzdy | Vyžaduje sa |  |
| 7. | Detekcia stĺpikov | Vyžaduje sa |  |
| 8. | Súprava magnetov | Vyžaduje sa |  |
| 9. | Multifunkčný joystick | Vyžaduje sa |  |
| 10. | Nastavenie parametrov zberu dotykovým displayom | Vyžaduje sa |  |
| 11. | Počítadlo hektárov | Vyžaduje sa |  |
| 12. | Indikátor naplnenia zásobníkov | Vyžaduje sa |  |
| 13. | Vyrovnávanie bočného sklonu | Vyžaduje sa |  |
| 14. | Výškové zarážky + detekcia terénu | Vyžaduje sa |  |
| 15. | Automatické centrovanie v riadku | Vyžaduje sa |  |
| 16. | Zadná kamera + nočné videnie | Vyžaduje sa |  |
| 18. | Hydraulické nastavenie zovretia | Vyžaduje sa |  |
| 19. | Počet strásadiel | min. 5 párov |  |
| 20. | Triediace dopravníky z nerezovej ocele | Vyžaduje sa |  |
| 21. | Spätný chod dopravníkov | Vyžaduje sa |  |
| 22. | Selektívny zber: lineárne odstopkovače + triediace stoly | Vyžaduje sa |  |
| 23. | Pár vrchných ventilátorov | Vyžaduje sa |  |
| 24. | Vibračný sklz | Vyžaduje sa |  |
| 25. | Rozmetadlo triediacich stolov | Vyžaduje sa |  |
| 26. | Skupinové mazanie systému trasenia | Vyžaduje sa |  |
| 27. | Výsypná výška | min. 2,5 – max. 3,5 m |  |
| 28. | Nerezové zásobníky + šnekové šróby  | objem spolu min. 3000 l |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Cena bez DPH v EUR: |  |
| DPH v EUR:: |  |
| Cena s DPH v EUR: |  |

Miesto a dátum vystavenia cenovej ponuky:

Meno, podpis a pečiatka oprávnenej osoby: