Príloha č. 1: Technická špecifikácia

**VYMEDZENIE PREDMETU PRIESKUMU TRHU**

**na predmet zákazky / technická špecifikácia: Kombinovaný kyprič**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný parameter** | **Hodnoty požadovaných parametrov** | **Plnenie parametra** |
| **Kombinovaný kyprič** | | |
| pracovný záber | min.4 m |  |
| prepravná šírka | max. 3 m |  |
| hydraulicky sklopný rám | Áno |  |
| kombinovaný stroj -  taniere a radličky | Áno |  |
| počet diskov | min. 20 ks |  |
| priemer diskov | min 450 mm |  |
| počet radličiek | minimálne 9 ks |  |
| usporiadanie radličiek | min v 2 radoch |  |
| hydraulické istenie radličiek | Áno |  |
| urovnávacie taniere | Áno |  |
| zadný utláčací valec | Priemer valca min. 600 mm |  |
| vzduchové brzdy | Áno |  |
| pripojenie k traktoru závesom | K80 |  |
| osvetlenie | Áno |  |

**Vysvetlenie stĺpca: Plnenie parametra:**

Uchádzač vyplní splnenie požadovaného parametra uvedeného v stĺpci „Hodnoty požadovaných parametrov“ a to uvedením konkrétnej hodnoty v číselnom tvare a mernej jednotke podľa príslušného riadku alebo uvedie pomenovanie „Áno“ alebo „Nie“ v riadku, kde sa vyžaduje iba slovné potvrdenie, či ponuka parameter spĺňa.

S pozdravom

......................................

Ing. Alena Szászová

Štatutárny zástupca družstva