**ZAŁĄCZNIK NR 2**

**„Konserwacja i utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Kluczbork w 2025 r”**

**Zestawienie ilości jednostek poszczególnych technologii planowanych do**

**wykonania w roku 2025 (Przedmiar)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp** | **Opis-technologii/objaśnienie-przyjętych-jednostek** | **Ilość** |
| **1** | Równanie, profilowanie, wałowanie wraz ze ścięciem poboczy dróg leśnych.  **Jedn. - 100mb - (około-100x4=400m2)** | **32** |
| **2** | Uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg leśnych  (likwidacja wyrw, zaniżeń, kolein) lekkim kruszywem budowlanym (np. EPO lub równoważnym):  **Jednostka – 1 tona [t]** | **160** |
| **3** | Uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg leśnych ( likwidacja wyrw, zaniżeń, kolein) kruszywem bazaltowym niesortowanym fr. 0-31,5:  **Jednostka – 1 tona [t]** | **800** |
| **4** | Uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg leśnych ( likwidacja wyrw, zaniżeń, kolein) kruszywem bazaltowym niesortowanym fr. 0-63:  **Jednostka – 1 tona [t]** | **650** |
| **5** | Uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg leśnych ( likwidacja wyrw, zaniżeń, kolein) kruszywem bazaltowym sortowanym fr. 31.5-63:  **Jednostka – 1 tona [t]** | **1600** |
| **6** | Wymiana przepustu średnicy fi 40:  **Jednostka – 1 metr [m]** | **12** |
| **7** | Wymiana przepustu średnicy fi 60:  **Jednostka – 1 metr [m]** | **13** |