**Opis predmetu zákazky**

**Názov predmetu zákazky:** „Nákup akumulátorov do elektronických sirén“

**Charakteristika predmetu zákazky:**

Predmetom zákazky je nákup akumulátorov do elektronických sirén systému varovania obyvateľstva za účelom zabezpečenia prevádzky informačného systému civilnej ochrany v súlade so zákonom č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a s vyhláškou MV SR 388/2006 o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v aktuálnom znení.

**Hlavný kód CPV:**

31400000-0 Akumulátory, galvanické články a batérie

**Platnosť zmluvy:** do splnenia predmetu zákazky.

**Lehota dodania:** do 50 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy.

**Miesto plnenia:** Hlavná 285, 951 93 Topoľčianky

**Podrobná špecifikácia predmetu zákazky:**

|  |
| --- |
| **Ventilom regulovaná olovnatá batéria pre stacionárne použitie typ 1** |
| Množstvo: 150 ks |
| Spoločný slovník obstarávania (CPV ) Olovené akumulátory |
| Číselný kód podľa CPV: 31400000-0 |
| Nominálne napätie: 12 V |
| Nominálna kapacita: 45 Ah (10 HR) |
| Vlastnosti: hermetické, ventilom riadené, bezúdržbové, |
| zanedbateľné uvoľnovanie plynov s možnosťou montovať do neupravených priestorov a skríň |
| max rozmer v mm: (LxŠxV): 240x260x230 |
| Pripojovacie šroubenie (kontakt na závit): M6 |
| Polarita kontaktov: + pól napravo |
| Prevádzková teplota: -15°C až +50°C |
| Požadovaná životnosť: min 5 rokov |
|  |
| **Ventilom regulovaná olovnatá batéria pre stacionárne použitie typ 2** |
| Množstvo: 60 ks |
| Spoločný slovník obstarávania (CPV ) Olovené akumulátory |
| Číselný kód podľa CPV: 31400000-0 |
| Nominálne napätie: 12 V |
| Nominálna kapacita: 80 Ah (10HR) |
| Vlastnosti: hermetické, ventilom riadené, bezúdržbové, |
| zanedbateľné uvoľnovanie plynov s možnosťou montovať do neupravených priestorov a skríň |
| max rozmer v mm: (LxŠxV): 275x260x230 |
| Pripojovacie šroubenie (kontakt na závit): M6 |
| Polarita kontaktov: + pól napravo |
| Prevádzková teplota: -15°C až +50°C |
| Požadovaná životnosť: min 5 rokov |

V cene jedného kusu musia byť započítané všetky náklady vrátane dopravných nákladov na miesto plnenia, vykládky, balného, likvidácie obalov a cena musí byť konečná a nie je možné ju navyšovať o dodatočné náklady spojené s dodaním tovaru.