|  |
| --- |
| **Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky** |
| Názov uchádzača : |
| Sídlo uchádzača : |
| IČO uchádzača : |
| Kontaktné údaje uchádzača (č.tel., email): |
|  |
| Názov zadávateľa: FILAGRO SK, s.r.o. |
| Sídlo zadávateľa: Zvolenská cesta 2740, 984 01 Lučenec |
| IČO zadávateľa: 50160168 |
| Názov projektu: Modernizácia rastlinnej výroby – FILAGRO SK |
| Názov zákazky: Ťahaný vyorávač |
|  |
| **Ťahaný vyorávač - 1 ks** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobca:  Typové označenie s príslušenstvom: | | |
| **Požadovaný parameter** | **Požadovaná hodnota** | **Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** |
| Vstupné otáčky kĺbového hriadeľa (ot/min) | 1000 |  |
| Tiahlo s K80 | áno |  |
| Šírka 1.osievacieho pásu v mm | 1500 |  |
| Šírka 2.osievacieho pásu v mm | 1700 |  |
| Preosievacia plocha 1. sitový pás v m² | min. 4,1 |  |
| Preosievacia plocha 2. sitový pás v m² | min. 6,6 |  |
| Šírka pásu hrubej vňate v mm | 1700 |  |
| Šírka 1. oddeľovač vňate v mm | 1300 |  |
| Šírka 2. oddeľovač vňate v mm | 730 |  |
| Šírka 3. oddeľovač vňate v mm | 1300 |  |
| Šírka preberacieho pásu v mm | 1100 |  |
| dopravník hrubej vňate s odstupom | 280mm |  |
| Monitorovanie preklzu 1. rozdružovadla a 2. preosievacieho pásu | áno |  |
| Počet miest preberacieho personálu | 2+2 |  |
| Zásobník s objemom v tonách | 6 |  |
| Automatický plnenie zásobníka s posuvným dnom | áno |  |
| Výsypná výška zásobníka v mm | min. 4200 |  |
| Pneumatiky | 710/50-30.5 |  |
| Hydraulický pohon kolies | áno |  |
| Kopírovací valec Ø 390 mm | áno |  |
| Automatické vyhľadávanie stredu hrobku | áno |  |
| Automatické odľahčenie prítlaku na hrúbok | áno |  |
| Výkyvný natriasač s nastavením rýchlosti cez terminál | áno |  |
| Tretí separator | áno |  |
| Vlastná hydraulika pre pohon triedičov | áno |  |
| Náklonová automatika pre 1 a 2. triediací valec | áno |  |
| Nastavenie stieracích valcov 1.separátora | áno |  |
| Automatická zmena nastavení rýchlosti oddelovačov | áno |  |
| *Istenie vyorávacích radlíc proti kameňom* | áno |  |
| *Hydraulické brzdy* | áno |  |
| *kamerový system s 7" monitorom a s  min 4 kamerami* | áno |  |
| *LED osvetlenia* | áno |  |
| *ISOBUS ovládací terminál CCI800* | áno |  |
| *Automatická zmena nastavenia rýchlosti oddeľovača* | áno |  |
| *Adapter na zber mrkvy* | áno |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Jednotková cena v EUR bez DPH | Počet kusov | Cena spolu  v EUR bez DPH |
| Ťahaný vyorávač |  | 1 ks |  |
| **DPH 23 %** | | |  |
| **Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH** | | |  |

V ...................................., dňa .......................

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Podpis a pečiatka uchádzača