|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zadanie s výkazom výmer** | | | | | | | | | | |
| **Objednávateľ:** Krajská knižnica Ľudovíta Štúra, Zvolen  **Stavba:** Optimalizácia vykurovania knižnice  Miesto: Krajská knižnica Ľ. Štúra, Zvolen | | | | **Zhotoviteľ:**  Spracoval:  Dátum: | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka | Montáž | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|  |  | **M** | **Práce a dodávky M** |  |  |  |  |  |  | **0,099** |
|  |  | **21-M** | **Elektromontáže** |  |  |  |  |  |  | **0,099** |
| 1 | 921 | 210010118 | Lišta elektroinštalačná oblá z PVC 50x14, uložená pevne | m | 28,000 |  |  |  |  | 0,000 |
| *2* | *341* | *3410300920* | *Lišta rohová vkladacia* | *m* | *28,000* |  |  |  |  | *0,008* |
| 3 | 921 | 210011310 | Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu | ks | 530,000 |  |  |  |  | 0,000 |
| *4* | *283* | *2830403500* | *Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA* | *ks* | *530,000* |  |  |  |  | *0,005* |
| 5 | 921 | 210020572 | Požiarne odolná izolačná podložka pod elektické prístroje a svietidlá, vrátane narezania a uloženia | m2 | 96,000 |  |  |  |  | 0,000 |
| *6* | *343* | *3430102500* | *Doska cemvin lisovaná* | *m2* | *96,000* |  |  |  |  | *0,000* |
| 7 | 921 | 210020652 | Oceľová nosná konštrukcia pre prístroje a elektrické zariadenia hmotnosti do 10 kg | ks | 80,000 |  |  |  |  | 0,000 |
| *8* | *246* | *2462153500* | *Dištančná podpera pod radiátor* | *ks* | *80,000* |  |  |  |  | *0,080* |
| 9 | 921 | 210110068 | Spínač špeciálny vrátane zapojenia, termostat v krabici | ks | 1,000 |  |  |  |  | 0,000 |
| *10* | *385* | *3850010790* | *Riadiaca jednotka IQRC* | *ks* | *1,000* |  |  |  |  | *0,000* |
| 11 | 921 | 210190002 | Demontáž el. konvektora | ks | 89,000 |  |  |  |  | 0,000 |
| 12 | 921 | 210190003 | Montáž konvektorov | ks | 101,000 |  |  |  |  | 0,000 |
| *13* | *357* | *3570151200* | *El. olejový radiátor s diaľkovým ovládaním 1500W* | *ks* | *58,000* |  |  |  |  | *0,000* |
| *14* | *357* | *3570151100* | *Elektrický olejový radiátor s diaľ. ovládaním 1000W* | *ks* | *20,000* |  |  |  |  | *0,000* |
| *15* | *357* | *3570150400* | *El. olejový radiátor s diaľk. ovládaním 500W* | *ks* | *1,000* |  |  |  |  | *0,000* |
| *16* | *357* | *3570151300* | *El. olejový radiátor s diaľkovým ovládaním 1950W, 230V* | *ks* | *22,000* |  |  |  |  | *0,000* |
| 17 | 921 | 210290141 | Likvidácia odpadu | kg | 1 025,000 |  |  |  |  | 0,000 |
| 18 | 921 | 210800120 | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5 | m | 20,000 |  |  |  |  | 0,000 |
| *19* | *341* | *3410350098* | *CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN* | *m* | *20,000* |  |  |  |  | *0,006* |
| 20 | R | MV | Murárske výpomoci | % | 589,284 |  |  |  |  | 0,000 |
| 21 | R | PM | Podružný materiál | % | 494,007 |  |  |  |  | 0,000 |
| 22 | R | PPV | Podiel pridružených výkonov | % | 589,284 |  |  |  |  | 0,000 |
| **Zadanie s výkazom výmer** | | | | | | | | | | |
| **Objednávateľ:** Krajská knižnica Ľudovíta Štúra, Zvolen  **Stavba:** Optimalizácia vykurovania knižnice  Miesto: Krajská knižnica Ľ. Štúra, Zvolen | | | | **Zhotoviteľ:**  Spracoval:  Dátum: | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka | Montáž | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|  |  | **HZS** | **Hodinové zúčtovacie sadzby** |  |  |  |  |  |  | **0,000** |
| 23 | HZS | HZS000111 | Drobné nepredvídané práce | hod | 20,000 |  |  |  |  | 0,000 |
| 24 | HZS | HZS000114 | Revízia | hod | 42,000 |  |  |  |  | 0,000 |
| 25 | HZS | HZS000213 | Inštlácia, funkčné skúšky a zaškolenie IQCR | hod | 42,000 |  |  |  |  | 0,000 |
|  | | | **Cena celkom bez DPH** | - | - |  |  |  |  | **0,099** |
|  | | | **DPH 20%** | - | - |  |  |  |  |  |
|  | | | **Cena celkom s DPH** | - | - |  |  |  |  |  |