**PRZEDMIAR ROBÓT**

**BIEŻĄCE UTRZYMANIE I KONSERWACJA DRÓG LEŚNYCH   
NADLEŚNICTWA BRZEG W ROKU 2025**

Obiekt lub rodzaj robót: **DROGI LEŚNE NADLEŚNICTWA BRZEG (W TYM DOJAZDY**

**POŻAROWE) – Bieżące utrzymanie i konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Brzeg 2025**

Lokalizacja: **TEREN ADMINISTRACYJNY NADLEŚNICTWA BRZEG**

Inwestor: **SKARB PAŃSTWA** **PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE**

**LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO BRZEG**

**ul. J. Kilińskiego 1, 49-300 Brzeg**

**tel.: 77 404 80 30, fax: 77 404 80 44**

**e-mail: brzeg@katowice.lasy.gov.pl**

Sporządził kalkulację: **Justyna Marzęcka**

Data opracowania: **02.07.2025 r.**

**PRZEDMIAR ROBÓT**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Podstawa obliczeń** | **Nazwa technologii**  **Opis pozycji** | **Jednostka miary** | **Ilość Jednostek** |
| 1 | Analiza własna | Profilowanie (równanie nawierzchni drogi wraz z wałowaniem, ścięciem poboczy załadunkiem nadmiaru ścinki na samochód i wywozem) | m2 | 11 367,00 |
| 2 | Analiza własna | Naprawa uszkodzonego przepustu:  wymiana uszkodzonych rur o średnicy Ø600mm | mb | 18,00 |
| 3 | Analiza własna | Uzupełnienie ubytków (wyrw, zaniżeń, kolein) w nawierzchni dróg leśnych kruszywem naturalnym łamanym granitowym o uziarnieniu ciągłym fr. 0-63 | t | 2 736,00 |
| 4 | Analiza własna | Uzupełnienie ubytków (wyrw, zaniżeń, kolein) w nawierzchni dróg leśnych kruszywem naturalnym łamanym granitowym o uziarnieniu ciągłym fr. 31,5-63 | t | 923,00 |