**Przedmiar robót**

**.................................................................................................................**

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

**Lokalizacja ...........................................ul..................................Nr.......**

(kod - miejscowość)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa**  **ustalenia** | Opis robót | **Jedn. miary** | Obmiar |

|  |
| --- |
| **1. Awaryjna wymiana pokrycia dachu**  *Kod CPV: 45261200-6* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNR 4-01I0535-02-050* | *Rozebranie pokryć dachowych z blachy nie nadającej się do użytku obmiar : 7.00x10.10=70.70 m2*  *krotność= 1,00* | *m2* | *70,70* |
| *2* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNR 4-01I0535-08-050* | *Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku obmiar : 10.20+1.77x2)x0.25=6.05 m2*  *krotność= 1,00* | *m2* | *6,05* |
| *3* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNR 4-01I0430-05-050* | *Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Rozebranie ołacenia dachu, odstęp łat ponad 24 cm obmiar : 70.70 m2*  *krotność= 1,00* | *m2* | *70,70* |
| *4* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNR 4-01I0430-02-050* | *Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Rozebranie deskowania dachu z desek na styk 10.10x0.40+7.00x0.20x2=7.85 m2*  *krotność= 1,00* | *m2* | *7,85* |
| *5* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNR 4-01I0412-01-020* | *Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu. Koniec krokwi o przekroju 10x166 cm długości 1.00 m obmiar : 12 szzt*  *krotność= 1,00* | *szt* | *12,00* |
| *6* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNR 00-150517-01-050* | *Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii obmiar ;70.70 m2*  *krotność= 1,00* | *m2* | *70,70* |
| *7* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNR 00-150517-02-050* | *Impregnacja,przycięcie i przybicie kontrłat i łat obmiar : 70.70 m2*  *krotność= 1,00* | *m2* | *70,70* |
| *8* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNR 2-02U0537-03-050* | *Pokrycie dachów o powierzchni do 100 m2 i nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną trapezową T-14 na łatach (Orgbud W-wa)*  *krotność= 1,00* | *m2* | *70,70* |
| *9* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNR 2-02U0541-01-050* | *Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm (Orgbud W-wa) obmiar : 10.20+12.30+7.00x2=36.50x0.25=9.13 m2*  *krotność= 1,00* | *m2* | *9,13* |
| *10* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNR 2-02U0541-02-050* | *Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa) obmiar : kalenica = 12.30x0.40=4.92 m2*  *krotność= 1,00* | *m2* | *4,92* |
| *11* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNR 4-01I0410-04-050* | *Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grubości 25 mm obmiar :10.20x0.40=4.08 m2*  *krotność= 1,00* | *m2* | *4,08* |
| *12* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNR 4-01I0414-11-040* | *Deski czołowe pod umocowanie uchwytów pod rynny obmiar : 10.20+12.30+ 7.00x2 =36.50 m*  *krotność= 1,00* | *m* | *36,50* |
| *13* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNR 2-02W0524-02-040* | *Rynny dachowe z PCV półokrągłe o średnicy 150 mm łączone na uszczelki obmiar :10,20+10.20=20.40 m*  *krotność= 1,00* | *m* | *20,40* |
| *14* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNR 2-02W0524-03-020* | *Leje spustowe do rynien dachowych z PCV łączonych na uszczelki obmiar :2 szt*  *krotność= 1,00* | *szt* | *2,00* |
| *15* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNR 2-02W0531-03-040* | *Rury spustowe okrągłe o średnicy 90 mm z polichlorku winylu obmiar : 2.50x2=5.00 m*  *krotność= 1,00* | *m* | *5,00* |
| *16* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNR 4-01I0610-03-050* | *Odgrzybianie elementów drewnianych o powierzchni ponad 5 m2 przy użyciu szczotek stalowych obmiar : 10.00x2.20+12.30x(4.30+2.20)x0.50x2+10.00x2.30=123.95 m2*  *krotność= 1,00* | *m2* | *123,95* |
| *17* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNR 4-01I0628-03-050* | *Impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą dwukrotnego smarowania preparatami olejowymi Atlax Hylotox , drewnochron lub podobny obmiar 123.95 m2*  *krotność= 1,00* | *m2* | *123,95* |
| *18* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *kalkul. indywid.-090* | *Naprawa deskowania obicia magazynu obmiar : 1 kpl*  *krotność= 1,00* | *kpl* | *1,00* |