
Príloha č. 1

**Špecifikácia okna a rozsah prác**

Plastové okno – Sociálne zariadenie DPB, a.s., Rádiová



Popis:

 Jednokrídlové plastové okno 1 200 x 1 200, OS, exteriér biela / interiér biela - 1ks

 Šesťkomorový profil, U=0,8 W(m²·K)

 48mm trojsklo + argón U=0,5 W(m²·K)

 bezpečnostné kovanie, celoobvodové, trojité tesnenie

 Demontáž pôvodného plastového okna, vonkajšieho a vnútorného parapetu

 Montáž - osadenie okna

 Spätná montáž pôvodného vnútorného a vonkajšieho parapetu

 Oprava omietok, špaliet

 Dodávka a montáž – interiérové celotieniace žalúzie, farba biela - 1 ks

 Odvoz odpadu

 Dopravné náklady