**Soupis požadavků**

**„Dodávka a montáž lehkého zastřešení stání pro retro vozidla“**

Zadavatel v rámci předmětu své činnosti je významným poskytovatelem městské hromadné dopravy ve městě Brně a jeho snahou je maximálně ochránit vlastní dopravní majetek, v tomto případě vlastní retro vozidla.

Předmětem plánované veřejné zakázky je pořízení dočasného lehkého zastřešení plochy pro odstavení vlastních retro vozidel (autobusů a trolejbusů) s opláštěním, které umožní jejich ochranu zejména před povětrnostními vlivy, do doby přesunu těchto vozidel do stálého depozitu anebo muzea.

Požadované technické parametry:

* délka vnitřní: minimálně 40 m
* šířka vnitřní: minimálně 25 m
* výška vnitřní: minimálně 4 m
* barva: bílá
* opláštění:
	+ textilie s PVC zátěrem
	+ textilie 100% PES, nánosovaná PVC s gramáží min 600 g/m²
	+ vodovzdorná, samozhasitelná, světlopropustná, odolná vůči UV záření a plísním
	+ pevnost v tahu 3000 N/5 cm
	+ teplotní odolnost -30/+50 °C
	+ třída hořlavosti B-s2,d0, EN 13501-1, DIN 4102 B1 M2
	+ životnost min 10 let a více
* uzavíratelný vjezd a výjezd umístěný z kratších stran konstrukce (šířka min. 3,5m, výška min. 3,7m) pro každé parkovací místo (6 parkovacích míst, může se např. jednat i o možnost otevření po celé délce)
* konstrukce bez vnitřních podpěr
* instalace konstrukce na již daný povrch (nepotřeba základů)
* konstrukce musí umožňovat budoucí instalaci osvětlení
* přesné umístění konstrukce bude specifikováno před zahájením montáže (po uzavření smlouvy)
* technická dokumentace

Uvažovaná zapanelovaná plocha (její část) pro instalaci je na fotografii níže.

