**Opis predmetu zákazky/ Vlastný návrh plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Názov predmetu zákazky:** | **Materiál pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou\_1/25** (ID zákazky 70182) - časť č. 1: Lezecké vybavenie a prostriedky osobného zabezpečenia |
| **2.** | **Predmet zákazky:**  | Predmetom tejto zákazky je lezecké vybavenie a prostriedky osobného zabezpečenia pre príslušníkov HaZZ.Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa. |
| **3.** | **CPV kód:** | 39541120-3 Laná39540000-9 Rôzne laná, povrazy, šnúry a sieťovina35110000-8 Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie18931100-5 Batohy18444111-4 Ochranné prilby |
| **4.** | **Miesto dodania, lehota dodania a ostatné požiadavky spojené s predmetom zákazky:** | 1. Miesto dodania: Centrálny sklad Záchranná brigáda HaZZ v Žiline, Bánovská cesta 8111, 010 01 Žilina
2. Úspešný uchádzač predloží z každého typu výrobku po 1 ks vzorky. Pri dodaní vzorky požaduje verejný obstarávateľ predložiť kompletnú dokumentáciu výrobku ohľadne spôsobu skladovania, používania, čistenia, údržby, nastavovania a dezinfekcií; vhodných prostriedkov na čistenie, údržbu a dezinfekciu odporúčaných výrobcom, ktoré nesmú mať žiadny nepriaznivý účinok na požadovaný tovar alebo na používateľa, ak sa používajú v súlade s príslušnou dokumentáciou. Tieto pokyny musia byť presné a zrozumiteľné a v slovenskom jazyku (akceptovateľný je aj český jazyk). Vzorky budú zaslané na adresu: Ministerstvo vnútra SR, Sekcia verejného obstarávania, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, Identifikačné údaje zásielky „lezecký materiál“.
3. Úspešný uchádzač predloží certifikát odborného predajcu daných produktov.
4. Lehota dodania je do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy
5. Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s dodaním tovaru do miesta dodania a vyloženie tovaru v mieste dodania.
6. Predávajúci pri odovzdaní predmetu zákazky odovzdá aj dokumentácie – technická dokumentácia od výrobcu, návod na použitie/manuál pre obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku, záručné listy, iné doklady podľa druhu tovaru.
7. Tovar bude dodaný jednorazovo, tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený. Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný. Všetky prostriedky, ktoré podliehajú expirácii nesmú byť v čase dodávky staršie ako 12 mesiacov od dátumu výroby.
8. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.
9. V prípade použitia ekvivalentných materiálov musí dodávateľ predložiť technické listy na použité materiály a deklarovať ekvivalent materiálov a predložiť úradne preloženú normu v slovenskom jazyku.
 |
| **5.** | **Záručná doba:**  | Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar záručnú dobu min. 24 mesiacov, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia doba podľa záručných podmienok výrobcu, ktorá začína plynúť dňom prevzatia predmetu zákazky na základe dodacieho – preberacieho listu. Všetky záruky musia byť riešené s dobou odozvy najneskôr nasledujúci pracovný deň. Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný predmet zákazky prevziať v sídle objednávateľa na vlastné náklady. |
| **6.** | **Predkladanie ponuky a jednotlivé položky predmetu zákazky:** | Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača. Uchádzač uvedie požadovaný údaj v priestore tabuľky kde je napísané „(Doplní uchádzač)“. Čiernym vyznačený priestor N/A uchádzač nevypĺňa. Uchádzač uvedie: názov ponúkaného výrobku – výrobcu/značku a typové označenie, presnú špecifikáciu ponúkaného výrobku, tak aby verejný obstarávateľ mohol vyhodnotiť, či ponúkaný výrobok spĺňa všetky požiadavky požadované verejným obstarávateľom. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť vlastný návrh plnenia v štruktúre podľa vzoru týchto súťažných podkladov. |

Verejný obstarávateľ z hľadiska opisu predmetu zákazky uvádza v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov technické požiadavky, ktoré sa v niektorých prípadoch odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, technické normy, technické osvedčenia, technické špecifikácie, technické referenčné systémy, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby. V prípade, že by záujemca/uchádzač sa cítil dotknutý vo svojich právach, t. j., že týmto opisom by dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov/uchádzačov alebo výrobcov, alebo že tento predmet zákazky nie je opísaný dostatočne presne a zrozumiteľne, tak vo svojej ponuke môže uchádzač použiť technické riešenie ekvivalentné, ktoré spĺňa kvalitatívne, technické, funkčné požiadavky na rovnakej a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač vo svojej ponuke.

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** |
| **Položka č. 1 -**  **Celotelový pracovný postroj pre zachytenie pádu, lanový prístup a pracovné polohovanie** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **300 ks** |
| **Popis** | Postroj pre polohovanie, zostup, výstup a záchranu | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Plne nastaviteľný úväz na zachytenie pádu s polstrovaným bedrovým pásom, nohavičkami a ramennými popruhmi | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Ramenné popruhy musia byť spojené s bedrovým pásom karabínou a sponou v zadnej časti | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Možnosť osadenia hrudného blokantu | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Rýchlo zapínacie spony spájajúce nohavičky a bedrový pás postroja | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Pripojovacie ramenné body pre záchranu z úzkych priestorov (EN 1497 alebo ekvivalent) | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Predné a zadné naväzovacie body pre zachytenie pádu (EN 361 alebo ekvivalent) | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Predný naväzovací bod na pripojenie zlaňovacích pomôcok alebo polohovanie (EN 813, EN 358 alebo ekvivalentné) | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Postranný bod pre polohovanie s možnosťou nastavenia polohy (EN 358 alebo ekvivalent) | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | 2 veľké pútka na materiál + 4 textilné pútka pre tašky s náradím. | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Rovný zadný naväzovací bod neprekáža pri nosení batohu alebo dýchacieho prístroja (EN 361 alebo ekvivalent) | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Hmotnosť max. 2 415 g | (doplní uchádzač) | N/A |
|  | Veľkostný sortiment podľa požiadaviek verejného obstarávateľa (S, M, L, XL) | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Individuálne produktové číslo | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Súčasťou postroja musia byť náhradné diely (3 ks fixačných gumičiek ku karabíne na pripojenie ramenných popruhov, 3 ks plastových krúžkov na vymedzenie hrudného blokantu) | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Výrobca** | (doplní uchádzač) |
| **Typové označenie** | (doplní uchádzač) |
| **Link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného tovaru, napr. link na technický alebo katalógový list** | (doplní uchádzač) |
|  |  |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** |
| **Položka č. 2 – Prilba pre záchranárov na prácu vo výškach**  | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **300 ks** |
| **Popis:**  | Nastavovací systém zaručujúci presné vycentrovanie a optimálnu stabilitu na hlave | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Otvory so závitom pre pripevnenie ochranného krytu | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Vetracie otvory je možné zatvoriť posuvnými krytmi (v chladných alebo veterných podmienkach) | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Postranné sloty pre prichytenie ochrany sluchu | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Sloty pre pripojenie čelového svietidla | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Nastaviteľný pás pod bradou, brániaci spadnutiu prilby pri náraze v dôsledku pádu. Sila pre jeho pretrhnutie musí vyť väčšia ako 50 daN (norma EN 12 492 pre horolezecké prilby alebo ekvivalent) | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Možnosť pripevniť na prilbu okuliare, prípadne ochranný štít alebo LED lampu | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Spĺňa všetky voliteľné požiadavky podľa normy EN 397 pokiaľ ide o tvarovú deformáciu a používanie za nízkych teplôt | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Plynule nastaviteľná veľkosť (53 – 63 cm) | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Individuálne produktové číslo | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Farba: vysoko viditeľná, fluorescenčná s reflexnými páskami (200 ks v žltej farbe a 100 ks v oranžovej farbe) | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Hmotnosť max. 500 g | (doplní uchádzač) | N/A |
| **Požadovaná norma:** | CE EN 124 92, CE EN 397 alebo ekvivalenty | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Výrobca** | (doplní uchádzač) |
| **Typové označenie** | (doplní uchádzač) |
| **Link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného tovaru, napr. link na technický alebo katalógový list** | (doplní uchádzač) |
|  |  |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** |
| **Položka č. 3 – Prilba pre inštruktorov na prácu vo výškach**  | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **20 ks** |
| **Popis:**  | Nastavovací systém zaručujúci presné vycentrovanie a optimálnu stabilitu na hlave | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Otvory so závitom pre pripevnenie ochranného krytu | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Vetracie otvory  | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Postranné sloty pre prichytenie ochrany sluchu | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Sloty pre pripojenie čelového svietidla | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Nastaviteľný pás pod bradou, brániaci spadnutiu prilby pri náraze v dôsledku pádu. Sila pre jeho pretrhnutie musí vyť väčšia ako 50 daN (norma EN 12 492 pre horolezecké prilby alebo ekvivalent) | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Škrupina z dvoch materiálov – polypropylén/polystyrén | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Možnosť pripevniť na prilbu okuliare, prípadne ochranný štít alebo LED lampu | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Spĺňa všetky voliteľné požiadavky podľa normy EN 397 pokiaľ ide o tvarovú deformáciu a používanie za nízkych teplôt | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Plynule nastaviteľná veľkosť (53 – 63 cm) | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Individuálne produktové číslo | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Farba: čierna | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Hmotnosť max. 500 g | (doplní uchádzač) | N/A |
| **Požadovaná norma:** | CE EN 124 92, CE EN 397 alebo ekvivalenty | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Výrobca** | (doplní uchádzač) |
| **Typové označenie** | (doplní uchádzač) |
| **Link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného tovaru, napr. link na technický alebo katalógový list** | (doplní uchádzač) |
|  |  |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** |
| **Položka č. 4 – Nastaviteľná polohovacia slučka** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **1 200 ks** |
| **Popis:** | Nastaviteľná polohovacia slučka Y – pevná časť 65 cm, nastaviteľná časť max. 95 cm | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Ergonomický tvar nastavovača | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Hmotnosť 230 g | (doplní uchádzač) | N/A |
|  | Individuálne produktové číslo | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Požadovaná norma:** | EN 358 alebo ekvivalent  | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Výrobca** | (doplní uchádzač) |
| **Typové označenie** | (doplní uchádzač) |
| **Link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného tovaru, napr. link na technický alebo katalógový list** | (doplní uchádzač) |
|  |  |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** |
| **Položka č. 5 – Spojka - karabína** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **2 400 ks** |
| **Popis:** | Karabína s otočnou automatickou poistnou zámkou | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Pevnosť v pozdĺžnej osi 25 kN | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Pevnosť v priečnej osi 10 kN | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Pevnosť s otvorenou západkou 8 kN | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Svetlosť západky 25 mm | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Hmotnosť: 100 g | (doplní uchádzač) | N/A |
|  | Individuálne produktové číslo | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Požadovaná norma:** | EN 362 alebo ekvivalent | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Výrobca** | (doplní uchádzač) |
| **Typové označenie** | (doplní uchádzač) |
| **Link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného tovaru, napr. link na technický alebo katalógový list** | (doplní uchádzač) |
|  |  |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** |
| **Položka č. 6 – Spojka – odnímateľný krúžok** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **1 200 ks** |
| **Popis:** | Vnútorný priemer 46 mm | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Vonkajší priemer 71,6 mm | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Svetlosť 10 mm | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Minimálna pevnosť 20 kN v každom smere zaťaženia | (doplní uchádzač) | N/A |
|  | Hmotnosť: 75 g | (doplní uchádzač) | N/A |
| **Požadovaná norma:** | EN 362 alebo ekvivalent | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Výrobca** | (doplní uchádzač) |
| **Typové označenie** | (doplní uchádzač) |
| **Link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného tovaru, napr. link na technický alebo katalógový list** | (doplní uchádzač) |
|  |  |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** |
| **Položka č. 7 – Osobná kladka pre lezca** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **900 ks** |
| **Popis:** | Jednoduchá kladka pre vyťahovanie a záchranu | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Účinnosť min. 70% | (doplní uchádzač) | N/A |
|  | Minimálne pracovné zaťaženie 5 kN | (doplní uchádzač) | N/A |
|  | Vhodná pre priemer lana 7 – 13 mm | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Požadovaná norma:** | EN 12278 alebo ekvivalent | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Výrobca** | (doplní uchádzač) |
| **Typové označenie** | (doplní uchádzač) |
| **Link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného tovaru, napr. link na technický alebo katalógový list** | (doplní uchádzač) |
|  |  |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** |
| **Položka č. 8 – Hrudný blokant** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **300 ks** |
| **Popis:** | Používa sa s ručným blokantom na výstup po lane | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Kompatibilita so súčasnými postrojmi používanými v HaZZ  | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Možnosť upevniť do celotelového pracovného postroja | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Ozubený samočistiaci segment z nerezovej ocele | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Plastový výčnelok na poistke pre krátky zostup | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Vhodný pre priemer statického lana od 10 mm až do 13 mm | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Vhodný pre priemer dynamického lana od 8 mm až do 13 mm | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Individuálne produktové číslo | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Hmotnosť max. 125 g | (doplní uchádzač) | N/A |
| **Požadovaná norma:** | EN 12841 typ B, EN 567 alebo ekvivalenty | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Výrobca** | (doplní uchádzač) |
| **Typové označenie** | (doplní uchádzač) |
| **Link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného tovaru, napr. link na technický alebo katalógový list** | (doplní uchádzač) |
|  |  |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** |
| **Položka č. 9 – Hranová kladka** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **240 ks** |
| **Popis:** | Obojstranná hranová kladka s valčekmi | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Možnosť namontovať na I-nosník, hranu alebo zábradlie | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Možnosť použiť skrutky 10 mm, 12 mm a nity | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Hmotnosť max. 470 g | (doplní uchádzač) | N/A |
| **Výrobca** | (doplní uchádzač) |
| **Typové označenie** | (doplní uchádzač) |
| **Link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného tovaru, napr. link na technický alebo katalógový list** | (doplní uchádzač) |
|  |  |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** |
| **Položka č. 10 – Účinná dvojitá kladka s otočným závesom** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **240 ks** |
| **Popis:** | Kladka s obratníkom na pripájacom oku | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Trojstupňové otváranie pohyblivej bočnice | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Účinnosť min. 90% | (doplní uchádzač) | N/A |
|  | Otvárateľná bočnica s poistkou | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Bočnicu možno otvárať bez nutnosti vyberania karabíny z kladky | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Vhodná pre priemer lana 7 až 13 mm  | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Priemer kotúča 38 mm | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Požadovaná norma:** | EN 12278 alebo ekvivalent | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Výrobca** | (doplní uchádzač) |
| **Typové označenie** | (doplní uchádzač) |
| **Link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného tovaru, napr. link na technický alebo katalógový list** | (doplní uchádzač) |
|  |  |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** |
| **Položka č. 11 – Špeciálna trojnožka Arizona Vortex**  | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **35 ks** |
| **Popis:** | Multifunkčná evakuačná záchranárska trojnožka Arizona Vortex alebo ekvivalent s príslušenstvom | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Možnosť rozobrať trojnožku a použiť v konfigurácii ako „A Frame - dvojnožku spojenú s plaketou na ukotvenie | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Vymeniteľné nožné nástavce podľa druhu podkladu súčasťou dodávky (Ploché nohy, nohy s hrotom) | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Nastaviteľná výška v rozmedzí 2700 až 3700 cm | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Pracovné zaťaženie min. 2,7 kN | (doplní uchádzač) | N/A |
|  | Možnosť pracovať v akomkoľvek teréne | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Váha max. 33 kg (s obomi súpravami nôh) | (doplní uchádzač) | N/A |
|  | Individuálne produktové číslo | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Súčasťou balenia musí byť hlava A rámu - 1 ks, statívová hlava - 1ks, kladka na hlavu - 1 ks, spodná (vonkajšia) časť nohy - 7 ks, horná (vnútorná) časť nohy - 3 ks, spojovací kolík (čap) na nohu - 17 ks, spojovací kolík (čap) na hlavu - 4 ks, Raptor Foot nadstavec na nohu - 3 ks, Flat Foot plochý nadstavec na nohu - 3 ks, vak na hlavu - 1 ks, vak na nohy - 3 ks, vak na nadstavce na nohu – 3 ks a používateľská príručka. | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Požadovaná norma:** | EN 795:2012 B alebo ekvivalent | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Výrobca** | (doplní uchádzač) |
| **Typové označenie** | (doplní uchádzač) |
| **Link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného tovaru, napr. link na technický alebo katalógový list** | (doplní uchádzač) |
|  |  |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** |
| **Položka č. 12 – Popruhy k trojnožke Arizona Vortex – set 3 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **60 setov** |
| **Popis:** | Popruh s hákmi na každej strane | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Doťahovanie pomocou pracky | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Vysoko viditeľná farba | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Dĺžka max. 6 m | (doplní uchádzač) | N/A |
|  | Pevnosť 5 kN | (doplní uchádzač) | N/A |
| **Výrobca** | (doplní uchádzač) |
| **Typové označenie** | (doplní uchádzač) |
| **Link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného tovaru, napr. link na technický alebo katalógový list** | (doplní uchádzač) |
|  |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** |
| **Položka č. 13 – Osobný vak na uloženie lezeckého materiálu** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **500 ks** |
| **Popis:** | Valcová konštrukcia | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Objem min. 70 litrov | (doplní uchádzač) | N/A |
|  | Vyrobený z oderuvzdorného, vodeodolného materiálu (napr. PVC, TPU alebo nylon s polyuretánovým záterom), hustota min. 600 g/m2 | (doplní uchádzač) | N/A |
|  | Otváranie zhora – zdrhovadlo s prekrytím – zaistenie na dve nastaviteľné rozopínateľné pracky | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Nastaviteľné polstrované ramenné popruhy | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Odolné madlo v hornej časti vaku – musí vydržať statické zaťaženie min. 1 kN | (doplní uchádzač) | (doplní uchádzač) |
|  | Pripájací bod vo vnútri vaku na pripojenie konca lana | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Vnútorné uzatvárateľné zipsové vrecko s rozmermi min. 15x15 cm | (doplní uchádzač) | N/A |
|  | Reflexné prvky z vonkajšej strany vaku | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Výrobca** | (doplní uchádzač) |
| **Typové označenie** | (doplní uchádzač) |
| **Link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného tovaru, napr. link na technický alebo katalógový list** | (doplní uchádzač) |
|  |  |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** |
| **Položka č. 14 – Statické lano typ A – nízko prieťažné (technológia SECURE alebo UNICORE)** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **24 ks** |
| **Popis:** | Zvýšená odolnosť proti mechanickému poškodeniu lana o ostré hrany, sendvičová konštrukcia | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Priemer: 11 mm | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Dĺžka: 200 m | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Maximálna hmotnosť: 85 g/m | (doplní uchádzač) | N/A |
|  | Počet pádov: min. 20 | (doplní uchádzač) | N/A |
|  | Pomerná hmotnosť jadra: 67 % | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Pomerná hmotnosť opletu: 33 % | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Posuv opletu: 0 % | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Predĺženie (50 - 150 kg): 4,5 % | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Zrážateľnosť: 0,8 % | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Minimálna pevnosť: 35 kN | (doplní uchádzač) | N/A |
|  | Minimálna pevnosť v uzle: 18 kN / 3 min | (doplní uchádzač) | N/A |
|  | Modré farebné vyhotovenie | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Požadovaná norma:** | EN 1891 alebo ekvivalent | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Výrobca** | (doplní uchádzač) |
| **Typové označenie** | (doplní uchádzač) |
| **Link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného tovaru, napr. link na technický alebo katalógový list** | (doplní uchádzač) |
|  |  |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** |
| **Položka č. 15 – Oko na odkladanie hákov** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **1 200 setov** |
| **Popis:** | Oko na odkladanie hákových karabín Y tlmičov pádu s možnosťou upevnenia na ramenné popruhy celotelového pracovného postroja | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Set obsahuje oká na odkladanie hákov - 2 ks | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Kompatibilita so súčasnými postrojmi používaných v HaZZ  | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Oko musí byť vystužené plastovou bužírkou a pripevnené pomocou suchého zipsu | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Hmotnosť: 28 g | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Značenie a certifikácia podľa ANSI Z359.11-2014 | (doplní uchádzač) | N/A |
| **Výrobca** | (doplní uchádzač) |
| **Typové označenie** | (doplní uchádzač) |
| **Link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného tovaru, napr. link na technický alebo katalógový list** | (doplní uchádzač) |
|  |  |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** |
| **Položka č. 16 – Nožný vak na lano** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **200 ks** |
| **Popis:** | Možnosť pripnutia o nohu pri použití max. dĺžky lana 40 m a priemeru 11 mm | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Objem vaku 11 litrov | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Hmotnosť max. 250 g | (doplní uchádzač) | N/A |
|  | Jednoduchý uzatvárací systém, ktorý umožňuje pomalé podávanie lana | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Výrobca** | (doplní uchádzač) |
| **Typové označenie** | (doplní uchádzač) |
| **Link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného tovaru, napr. link na technický alebo katalógový list** | (doplní uchádzač) |
|  |  |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** |
| **Položka č. 17 – Chránička lana** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **680 ks** |
| **Popis:** | Odolnosť pred vysokými teplotami – horúce povrchy max. 5 minút pri 200 °C , plameň max. 10 sekúnd pri 650 °C | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Magnetické zatváranie | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Dĺžka 56 cm | (doplní uchádzač) | N/A |
|  | Rozmery 56 x 5 x 2,5 cm | (doplní uchádzač) | N/A |
|  | Hmotnosť: 135 g | (doplní uchádzač) | N/A |
| **Výrobca** | (doplní uchádzač) |
| **Typové označenie** | (doplní uchádzač) |
| **Link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného tovaru, napr. link na technický alebo katalógový list** | (doplní uchádzač) |
|  |  |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** |
| **Položka č. 18 – Šitá slučka 150cm** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **360 ks** |
| **Popis:** | Vysoká odolnosť proti ohňu, prerezaniu | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Pevnosť 50 kN | (doplní uchádzač) | N/A |
|  | Norma EN 795-B alebo ekvivalent | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Hmotnosť: 780 g | (doplní uchádzač) | N/A |
|  | Materiál vonkajšia vrstva polyester, vnútorné jadro oceľové lanká s priemerom 2 mm | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Revízny otvor | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Výrobca** | (doplní uchádzač) |
| **Typové označenie** | (doplní uchádzač) |
| **Link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného tovaru, napr. link na technický alebo katalógový list** | (doplní uchádzač) |
|  |  |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** |
| **Položka č. 19 – Šitá slučka 120cm** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **360 ks** |
| **Popis:** | Dvojvrstvová slučka | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Nosnosť min. 100 kN | (doplní uchádzač) | N/A |
|  | Šírka 16 mm | (doplní uchádzač) | N/A |
|  | Vonkajšia vrstva Polyester | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Vnútorná vrstva HT polyester | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Požadovaná norma:** | EN 354 a EN 795-B alebo ekvivalenty | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Výrobca** | (doplní uchádzač) |
| **Typové označenie** | (doplní uchádzač) |
| **Link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného tovaru, napr. link na technický alebo katalógový list** | (doplní uchádzač) |
|  |  |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** |
| **Položka č. 20 – Oceľová slučka s rozdielnou veľkosťou pripájacích bodov, dĺžka 150 cm** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **480 ks** |
| **Popis:** | Polyuretánová ochrana oceľovej slučky | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Galvanizovaná oceľ priemer min. 6,5 mm | (doplní uchádzač) | N/A |
|  | Dva pripájacie body rozdielnej veľkosti – slučka sa musí dať použiť okolo miesta ukotvenia na „zaškrtenie“ | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Požadovaná norma:** | EN 795-B, EN 354 – 2 osoby alebo ekvivalenty | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Výrobca** | (doplní uchádzač) |
| **Typové označenie** | (doplní uchádzač) |
| **Link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného tovaru, napr. link na technický alebo katalógový list** | (doplní uchádzač) |
|  |  |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** |
| **Položka č. 21 – Oceľová slučka s rozdielnou veľkosťou pripájacích bodov, dĺžka 200 cm** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **240 ks** |
| **Popis:** | Polyuretánová ochrana oceľovej slučky | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Galvanizovaná oceľ priemer min. 6,5 mm | (doplní uchádzač) | N/A |
|  | Dva pripájacie body rozdielnej veľkosti – slučka sa musí dať použiť okolo miesta ukotvenia na „zaškrtenie“ | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Požadovaná norma:** | EN 354, EN 795-B a EN 16415 – 2 osoby alebo ekvivalenty | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Výrobca** | (doplní uchádzač) |
| **Typové označenie** | (doplní uchádzač) |
| **Link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného tovaru, napr. link na technický alebo katalógový list** | (doplní uchádzač) |
|  |  |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** |
| **Položka č. 22 – AKU vŕtacie kladivo s príklepom** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **8 ks** |
| **Popis:** | Bezuhlíkový motor | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Min. energia príklepu 5 J | (doplní uchádzač) | N/A |
|  | Bezkľúčová výmena skľučovadla | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Max. hmotnosť 6 kg | (doplní uchádzač) | N/A |
|  | Rýchloupínacie skľučovadlo 1,5-13 mm | (doplní uchádzač) | N/A |
|  | Napätie akumulátorov min. 18 V | (doplní uchádzač) | N/A |
|  | Kapacita akumulátora min. 5,5 Ah | (doplní uchádzač) | N/A |
|  | Súčasťou dodávky musí byť aj nabíjačka a akumulátor – 2 ks | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Výrobca** | (doplní uchádzač) |
| **Typové označenie** | (doplní uchádzač) |
| **Link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného tovaru, napr. link na technický alebo katalógový list** | (doplní uchádzač) |
|  |  |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** |
| **Položka č. 23 – Vrták k vŕtaciemu kladivu** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **80 ks** |
| **Popis:** | Štvorbritý vrták | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Priemer 12 mm | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Pracovná dĺžka min. 140 mm | (doplní uchádzač) | N/A |
|  | Upínanie SDS | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Výrobca** | (doplní uchádzač) |
| **Typové označenie** | (doplní uchádzač) |
| **Link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného tovaru, napr. link na technický alebo katalógový list** | (doplní uchádzač) |
|  |  |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** |
| **Položka č. 24 – Odnímateľný kotviaci bod s funkciou zamykania** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **400 ks** |
| **Popis:** | Pre otvory priemeru 12 mm | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Nosnosť podľa únosnosti materiálu min. 20 kN | (doplní uchádzač) | N/A |
| **Požadovaná norma:** | EN 795, EN 959 a TS 16415 alebo ekvivalenty | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Výrobca** | (doplní uchádzač) |
| **Typové označenie** | (doplní uchádzač) |
| **Link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného tovaru, napr. link na technický alebo katalógový list** | (doplní uchádzač) |

*Táto časť súťažných odkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.*

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak sa niektorá z technických požiadaviek odvolávala (priamo i nepriamo) na konkrétny typ produktu, alebo konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, technické normy, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať kvalitatívne, technické, funkčné požiadavky na rovnakej a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač vo svojej ponuke.