| **Položka č. 1 :**  **Náhradný zdroj pre rádiostanicu typ 1** |
| --- |
| **Parameter** | **Špecifikácia** |
| **Typ batérie** | lítium-iónová (Li-ion) batéria pre ručnú rádiostanicu MotorolaDP1400 (napr. Motorola PMNN4254, alebo ekvivalent) |
| **Počet**  | 40 ks |
| **Kapacita batérie** |  min. 2000mAh |
| **Životnosť (počet nabíjacích cyklov)** |  min. 300 |
| **Krytie batérie** | minimálne IP54 |
| **Certifikácia** | min. CE  |
| **Bezpečnosť** | batéria musí byť vybavená ochrannými obvodmi proti prebitiu, nadmernému vybitiu, skratu a prehriatiu |

| **Položka č. 2 :**  **Náhradný zdroj pre mobilný terminál** |
| --- |
| **Parameter** | **Špecifikácia** |
| **Typ batérie** | dobíjateľná lítium-iónová (Li-ion) batéria alebo lítium-polymérová (Li-Po) kompatibilná s Coppernic C-One2 EID |
| **Počet** | 150 ks |
| **Kapacita batérie** | min. 3000mAh alebo kapacita zodpovedajúca originálnej batérii pre zariadenie, ktorá zabezpečí prevádzku minimálne 8 hodín bežného používania |
| **Nabíjanie** | podpora nabíjania cez USB-C port zariadenia |
| **Napätie** |  min. 3.5 V |
| **Životnosť (počet nabíjacích cyklov)** |  min. 300 |
| **Kompatibilita** | plná kompatibilita s batériovým slotom a konektormi zariadenia |
| **Certifikácia** | min. CE  |
| **Doplnková služba** | zabezpečenie odbornej výmeny batérie v zariadení |
| **Bezpečnosť** | integrovaná ochrana proti prebitiu, nadmernému vybitiu, skratu a prehriatiu |

| **Položka č. 3 :**  **Náhradný zdroj pre rádiostanicu typ 2** |
| --- |
| **Parameter** | **Špecifikácia** |
| **Typ batérie** | IMPRES Li-Ion batéria pre ručnú rádiostanicu MotorolaDP4801/ DP4801e (napr. Motorola PMNN4454, alebo ekvivalent) |
| **Počet**  | 200 ks |
| **Kapacita batérie** |  min. 2100mAh |
| **Životnosť (počet nabíjacích cyklov)** |  min. 300 |
| **Krytie batérie** | minimálne IP54 |
| **Certifikácia** | min. CE  |
| **Bezpečnosť** | batéria musí byť vybavená ochrannými obvodmi proti prebitiu, nadmernému vybitiu, skratu a prehriatiu |