**Príloha č. 1**

**Špecifikácia predmetu zákazky**

**Oprava pohonov zberačov prúdu pre električky ČKD T6A5**

Typ pohonu: EPDE 3100 (Ed03791/III).

Predpokladané množstvo **3 ks** pohonov.

**Rozsah technickej špecifikácie:**

* Očistenie povrchu pohonu – odmastenie, vyfúkanie
* Demontáž pohonu
* Diagnostika pohonu – kontrola elektrických parametrov, mechanická kontrola
* Demontáž oprava opraviteľných dielov
* Výmena všetkých poškodených, neopraviteľných, prestarnutých a nefunkčných dielov za nové (spínač koncový, záves, kruh ložiskový, izolátor, spojka magnetická, trubka, bronzový vodiaci krúžok, bronzové vodiace púzdro, manžety, kryt, gumový mech, drobný spojovací materiál, ..., atď.)
* Premazanie potrebných častí tukom
* Montáž, kompletizácia pohonu
* Odskúšanie pohonu, nastavenie a vystavenie protokolu o skúške
* Povrchová úprava – nový náter
* Balenie, expedícia

 **Doklady potrebné k prevzatiu pohonov:**

* dodací list
* prehlásenie o zhode podľa EN 10204 – 2.1
* protokol o skúške