Príloha č.2

**Opis predmetu zákazky - špecifikácia**

***Predmetom zákazky sú nasledovné komodity:***

1. **Rýchlovarná konvica**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Technické parametre** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** |  **Presne** |
| Rýchlovarná konvica  | ks |  |  | 40 |
| objem | l | 1,7 | 2 |  |
| Príkon  | W | 2200 |  |  |
| Napätie a frekvencia | V | 220 |  |  |
| Dĺžka prívodného kábla | cm | 65 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Technické vlastnosti** | **Hodnota/charakteristika** |
| materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
| Vyberateľný filter proti usadeninám | áno |
| Automatické vypnutie | áno |
| Tlačidlo na otvorenie veka | áno |
| Ochrana proti prehriatiu pri zapnutí bez vody | áno |
| Svetelná kontrolka prevádzky | áno |
| Veľký plniaci otvor | áno |
|  |

1. **Elektrické kávovary II. typ plnoautomatický kávovar**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Technické parametre** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** | **Presne** |
| Elektrické kávovary II. typ plnoautomatický kávovar, Magnifika Start ECAM 220.80.SB, resp. ekvivalent | ks |  |  | 20 |
| Tlak čerpadla | bar | 15 |  |  |
| Príkon  | W | 1450 |  |  |
| Objem nádrže na vodu | l | 1,8 |  |  |
| hmotnosť | kg |  | 10 |  |
| Kapacita nádoby pre mletú kávu | šálka | 14 |  |  |
| Počet výtokov  | výtok |  |  | 2 |
| Oceľový mlynček | stupne | 13 |  |  |
| Objem nádoby na kávové zrná | g | 250 |  |  |
| Počet druhov nápojov | ks | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Technické vlastnosti** | **Hodnota/charakteristika** |
| Umiestnenie spotrebiča | Na pracovnú dosku |
| Automatické čistenie | áno |
| Automatické čistenie mliečneho systému | áno |
| Automatické odvápňovanie | áno |
| Automatické vypnutie | áno |
| Dvojitá šálka kávy | áno |
| Dvojitý šálok mlieka | áno |
| Funkcia auto-cappuccino | áno |
| Funkcia horúcej vody | áno |
| Nádoba na mlieko | áno |
| Nahrievač šálok | áno |
| Nastavenie množstva, teploty a sily kávy | áno |
| Penenie mlieka  | áno |
| Typ náplne kávy | Kávové zrná, mletá káva |
| Typ ovládania  | dotykové |
| Signalizácia potreby odvápnenia a čistenia | áno |
| Vyberateľná sparovacia jednotka | áno |
| Možnosť použitia vodnéh filtra | áno |
| Programovateľná tvrdosť vody  | áno |
| Výškovo nastaviteľný výtok kávy | Áno, pre výšku pohárov min. 14 cm |
| Priehradka na mletú kávu | áno |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1. **Elektrické kávovary I. typ plnoautomatický kávovar**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Technické parametre** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** | **Presne** |
| Elektrické kávovary I. typ plnoautomatický kávovar, NIVONA NICR 790, resp. ekvivalent | ks |  |  | 20 |
| Tlak čerpadla | bar | 15 |  |  |
| Objem nádrže na vodu | l | 2,2 |  |  |
| hmotnosť | kg |  | 11 |  |
| Objem nádoby na kávové zrná | g | 250 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Technické vlastnosti** | **Hodnota/charakteristika** |
| Systém predohrevu | áno |
| Nastaviteľná sila kávy | Áno, min 5 stupňov |
| Nastaviteľný stupeň mletia zrna | áno |
| Nastaviteľná teplota kávy | Áno, min 3 stupne |
| Funkcia prípravy dvoch káv/capuccina súčasne | áno |
| Nastaviteľné množstvo kávy | Áno, cca približne 20 ml – 240 ml |
| Funkcia horúcej vody na čaj | Áno, min 3 stupne |
| Vyberateľná varná jednotka | áno |
| Funkcia oplachovania | áno |
| Program automatickej starostlivosti o odvápnenie a čistenie | áno |
| Farebný TFT displej | áno |
| Kónický mlynček z kalenej ocele | áno |
| Nastaviteľná pamäť zariadenia | áno |
| Výškovo nastaviteľný výtok kávy | Áno, pre výšku pohárov min. 14 cm |
| Typ espressa | automatické |
| Funkcia capuccino | áno |
| Funkcia odvápnenia | áno |
| komfort | Min. 5 individuálnych nápojových receptov |
| ECO režim šetrenie elektrickej energie | áno |
| Individuálne nastavenie tvrdosti vody | áno |
| Nastavenie hrúbky mletia | áno |
|  |  |

1. **Mikrovlnná rúra voľne stojaca**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Technické parametre** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** |  **Presne** |
| Mikrovlnná rúra  | ks |  |  | 15 |
| Mikrovlnný výkon | W | 700 |  |  |
| Počet úrovní výkonu | počet | 5 |  |  |
| Objem  | l | 20 |  |  |
| príkon | W | 1200 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Technické vlastnosti** | **Hodnota/charakteristika** |
| Bez grilu | áno |
| Funkcia rozmrazovania, prihrievania a varenia  | áno |
| Rovnomerné šírenie mikrovĺn | áno |
| Sklený otočný tanier | Áno |
| Osvetlenie vnútorného priestoru | áno |
| Automatické vypnutie pri otvorení dvierok  | áno |
| Otváranie dvierok pomocou držadla | Áno |
|  |  |
|  |  |

1. **Elektrický ventilátor stojanový,**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Technické parametre** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** |  **Presne** |
| Elektrický ventilátor stojanový  | ks |  |  | 20 |
| príkon | W | 40 |  |  |
| Počet rýchlostí  | počet | 3 |  |  |
| hlučnosť | dB |  | 53 |  |
| Priemer lopatiek | cm |  | 40 |  |
| Dĺžka napájacieho kábla  | m | 1,8 |  |  |
| **Technické vlastnosti** | **Hodnota/charakteristika** |
| Konštrukcia  | stojanový |
| oscilácia | áno |
| Nastaviteľná výška | Áno |
| Ochrana pred prehriatím | áno |
| Predná a zadná ochranná mriežka | áno |
| Protišmykové nožičky | áno |

1. **Elektrický ventilátor stolný,**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Technické parametre** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** |  **Presne** |
| Elektrický ventilátor stolný | ks |  |  | 25 |
| výkon | W | 21 |  |  |
| Priemer lopatiek  | cm |  | 23 |  |
| napájanie | V | 220 | 240 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Technické vlastnosti** | **Hodnota/charakteristika** |
| Regulácia trojstupňová | áno |
| Stabilná základňa | áno |
| Regulácia uhla sklonu | áno |
| Veľmi tichý | áno |
| Manuálne nastavenie uhla prúdenia vzduchu | áno |
| Ochranná mriežka | áno |
| Plynulá automatická oscilácia hlavy počas prevádzky  | áno |
|  |  |
|  |  |

1. **Voľne stojaca chladnička s mrazničkou**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Technické parametre** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** |  **Presne** |
| Voľne stojaca chladnička s mrazničkou | ks |  |  | 20 |
| Celkový úžitkový objem | liter | 114 |  |  |
| Objem chladničky | liter | 101 |  |  |
| Objem mrazničky | liter | 13 |  |  |
| hlučnosť | dB |  | 36 |  |
| výška | cm | 83 | 85 |  |
| šírka | cm | 52 | 55 |  |
| hĺbka | cm | 57 | 60 |  |
| hmotnosť | kg |  | 30 |  |
| **Technické vlastnosti** | **Hodnota/charakteristika** |
| Mechanické ovládanie | áno |
| Úsporné vnútorné LED osvetlenie | Áno |
| Automatické odmrazovanie chladničky | Áno |
| Možnosť zmeny smeru otvárania dverí | Áno |
| Sklenené police | Áno |
| Mraznička umiestnená hore | áno |
| Vnútorná výbava | 3 police, 1 zásuvka, 3 priehradky vo dverách |
|  |  |

1. **Voľne stojaca kombinovaná chladnička s mrazničkou**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Technické parametre** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** |  **Presne** |
| Voľne stojaca kombinovaná chladnička s mrazničkou | ks |  |  | 2 |
| Celkový úžitkový objem | liter | 210 |  |  |
| Objem chladničky | liter | 170 |  |  |
| Objem mrazničky | liter | 40 |  |  |
| hlučnosť | dB |  | 41 |  |
| výška | mm | 1410 | 1435 |  |
| šírka | mm | 525 | 545 |  |
| hĺbka | mm | 535 | 555 |  |
| hmotnosť | kg |  | 40 |  |
| **Technické vlastnosti** | **Hodnota/charakteristika** |
| Materiál políc vo dverách | priehladný |
| Materiál políc | sklo |
| Zakončenie políc | Biely rám |
| Typ produktu | Dvojdverové s mrazničkou hore |
| Farba  | biela |
| svetlo | LED |
| Počet priehradiek na čerstvú zeleninu | 1 |
|  |  |