

Príloha č. 1.1 Opis predmetu zákazky 

Opis predmetu zákazky časť 1
Názov: Detektor kovov rámový
1. Predmetom zákazky je dodanie rámového detektora kovov pre Úrad pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR.

2. Hlavný kód CPV:
35124000-9 

Detektory kovov
3. S tovarom sa požaduje  zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:
· dodanie tovaru do miesta dodania,

· vyloženie tovaru v mieste dodania,
· servis s rýchlou dostupnosťou náhradných dielov a nástupom do 24 hodín,
· pozáručný servis min. 3 roky od ukončenia 2 ročného záručného servisu v rozsahu potrebnom podľa inštrukcií/odporúčania výrobcu,
· zaškoľovanie obsluhy min. 5 rokov odo dňa nadobudnutia tovaru. (Voliteľná položka v rámci konkrétnej objednávky).
4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný 
v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.

5. Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.
6. Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar min. 24 mesačnú záruku, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu. 
7. Predmet zákazky musí spĺňať podmienky podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8. Predmet zákazky musí byť vybavený certifikátom alebo písomným vyhlásením o zhode výrobku s technickými predpismi, vrátane spôsobu posudzovania zhody podľa § 22 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

9. Verejný obstarávateľ požaduje pri dodaní tovaru odovzdanie dokumentácie – návod na obsluhu, opravy, údržbu, technický popis, katalóg náhradných dielcov, záručné podmienky v slovenskom alebo českom jazyku.

10. Lehota dodania je:
· 5 týždňov odo dňa doručenia objednávky počas účinnosti rámcovej dohody.

11. Miestom dodania je:
· Úrad pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR, Romanova 37, 851 02 Bratislava.
12. Technické požiadavky sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu pretože si to vyžaduje predmet zákazky:

Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačom ponúknuť aj ekvivalent k nižšie uvedenej položke. 

V prípade, že by sa záujemca/uchádzač cítil dotknutý vo svojich právach, t. j., že týmto opisom by dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov/uchádzačov alebo výrobcov, alebo že tento predmet zákazky nie je opísaný dostatočne presne a zrozumiteľne, tak vo svojej ponuke môže uchádzač použiť technické riešenie ekvivalentné, ktoré spĺňa kvalitatívne, technické, funkčné požiadavky na rovnakej a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch.
13. Technická  špecifikácia predmetu zákazky:
Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.
	Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom
	Vlastný návrh plnenia

(doplní uchádzač)

Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - technické parametre,  uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu

	Položka č. 1 –  Detektor kovov rámový
	

	Množstvo:
	15 ks
	

	Charakteristika:
	značka tovaru, typové označenie
	

	
	určený k častému prenášaniu - 
s možnosťou oddeliť detekčné nohy od základne
	

	
	Pozostáva z plastových nôh a stredového trámu, na ktorom sa nachádza elektronická zobrazovacia jednotka, panel vysielača a panel prijímača
	

	
	jednoduchá rýchla montáž a demontáž  detekčný rám predurčený od výroby na jednoduché skladanie bez technického náradia
	

	
	automatická kalibrácia
	

	
	prenosné vaky – kufre na prevoz jednotlivých dielov
	

	
	samostatné nastavenie citlivosti pri zemi
	

	
	možnosť meniť prevádzkové frekvencie
	

	
	súčasťou detektoru musia byť odnímateľné kovové stabilizačné podstavce zabraňujúce prevráteniu o rozmeroch min. 920 mm × 195 mm × 75 mm
	

	
	Možnosť zónovej detekcie
	

	
	použitie vo vnútornom a vonkajšom prostredí
	

	Výška:
	max. 2 260 mm
	

	Šírka:
	max. 1 130 mm
	

	Vnútorná šírka:
	min. 710 mm a max. 830 mm
	

	Hĺbka snímacej nohy:
	min. 400 mm a max. 440 mm
	

	Hmotnosť:
	max. 55 kg (bez stabilizačných podstavcov)
	

	Napájanie:
	230 V
	

	Sieťová frekvencia:
	50/60 Hz
	

	Pracovná teplota:
	od -20°C do +70°C
	

	Relatívna vlhkosť:
	od 0 % do 95 %
	

	Ochrana:
	min. IP 65
	

	Vlastnosti:
	schopnosť detegovať celý rozsah hrozieb kovových zbraní aj v telesných dutinách
	

	
	Technológia Met-Identity alebo ekvivalent na identifikáciu zloženia hrozby 
	

	
	Minimálne 60 zón s vysokým rozlíšením a presnosťou min. 20/3 
	

	
	flexibilný systém akustickej signalizácie
	

	
	vysoko presné počítadlo tranzitov
	

	
	integrovaný zabezpečený webový server využívajúci bezpečnostné protokoly SSL a WPA2
	

	
	Možnosti zosieťovania a plnej kompatibility s jestvujúcimi zariadeniami (CEIA PMD2 PLUS alebo ekvivalent), pre účely jednotného nastavovania a vyhodnocovania.
	

	
	V rámci ceny požadujeme pozáručný servis min. 3 roky od ukončenia 2 ročného záručného servisu 
	

	
	V rámci ceny požadujeme zaškoľovanie obsluhy min. 5 rokov odo dňa nadobudnutia tovaru
	


Táto časť súťažných podkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.

OSTATNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť v rámci ponuky:
1. Potvrdenie o pôvode predmetu zákazky s uvedením výrobcu a základným technickým opisom vrátane fotografií, 
2. Čestné prehlásenie, že predmet zákazky spĺňa podmienky podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3. Predmet zákazky musí byť vybavený certifikátom alebo písomným vyhlásením o zhode výrobku s technickými predpismi, vrátane spôsobu posudzovania zhody podľa § 22 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4. Oprávnenie k dodávkam ponúkaného modelu na územie SR spoločne s užívateľským manuálom – návodom na používanie v slovenskom alebo českom jazyku.
Dokument v bode 3 musí byť predložený v slovenskom jazyku alebo českom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do slovenského jazyka; to neplatí pre doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do slovenského jazyka.
Dokumenty v bode 1,2,4 musia byť predložené v slovenskom jazyku alebo českom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho obyčajným prekladom do slovenského jazyka; to neplatí pre doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je obyčajný preklad do slovenského jazyka.
